문서번호	시설과-826
결재일자	2018.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설과장	시설안전부장
문현수	代이동욱	01/26 강신재
협 조
	주무관		김민식

2018년 설날대비 상수도공사장 안전점검계획

2018. 1.

상수도사업본부

[시설안전부 시설과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

	2018년 설날대비 상수도공사장 안전점검계획

우리민족 고유 명절인 설날을 맞아 본부에서 시행하는 상수도공사장에 대한 사전 안전점검을 실시하여 사고예방에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ				추진개요
		c

관련근거

○ 기획담당관–274(2018.1.9.) 2018년 설날 종합대책 수립지침 통보

○ 기획예산과–669(2018.1.19.) 2018년 설날 대비 상수도 분야 대책 알림

2018년 기상전망

	[기상전망 및 전년도 상황]
□ ’18년 설날 종합대책 추진기간 기상전망 - 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 크겠음. - 기온은 평년(-0.8~1.2℃)과 비슷하고, 강수량은 평년(0.5~6.3㎜)과 비슷하거나 적겠음. □ 전년도 설연휴 기간 평균기온은 –2.1℃, 강수량은 1.9㎜로 안정적인 기상 여건 속에서 사건․사고 없었음.

추진기간

○ 2018년 설날 종합대책 추진기간

- 추진기간 : 2018. 2. 12.(월)~2. 19.(월), 8일간

► 설날연휴 : 2018. 2. 15.(목)~2. 18.(일) 4일간[설날 2. 16.(금)]

○ 공사장 안전점검 및 정비기간

- 점검 및 정비기간 : 2018. 2. 5.(월)~2. 8.(목), 4일간

Ⅱ				세부추진사항
		c

점검대상

○ 대형공사장 : 4개소

- 국사봉배수지 건설공사

- 우면산가압장 급수체계 개선공사

- 수유6배수지 건설공사

- 낙산배수지 건설공사

점검방법(합동점검)

○ 외부전문가 2명

○ 분야별 공사관리관 : 시설안전부(시설과)

○ 분야별 기술지원 건설사업관리기술자

○ 점검반 편성

구분	공사명	본부 점검자	외부전문가	점검일
1	국사봉배수지 건설공사	*************** *****************	*********** ******** ****************	2. 7. (수)
2	우면산가압장 급수체계 개선공사	***************** *****************
3	수유6배수지 건설공사	**************** *****************	********* ******** *******	2. 6. (화)
4	낙산배수지 건설공사	*************** *****************

※ 사정에 따라 점검 일정 및 본부 점검자와 외부전문가는 조정될 수 있음.

중점 점검사항

○ 공사장 취약부분 안전관리상태 점검

- 중장비 안전관리 상태

- 공사장 절․성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지대책

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태

- 현장 내 가스관 등 지하매설물 관리 상태

- 취약공정에 대한 안전관리 점검(계측관리)

- 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등

- 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등)

- 각종 맨홀 주변 안전보호망 설치 상태, 사고 유발 가능성이 높은 맨홀에           대한 사전 예방 대책

○ 안전시설 정비 및 추가 보완

- 교통안내 표지판 설치 및 야간사고 대비 경광등 설치

- 도로파손 및 요철구간 정비로 주민 및 차량통행 불편요인 제거

- 굴착구간내 노출된 지하매설물에 대한 사전조사 및 안전조치

- 현장내 각종 장비 및 자재 등 현장주변

점검결과 조치

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 시공사에 즉시 지시하여 보수 조치

○ 보수에 장기간이 소요되는 경우 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지

않도록 응급 조치하고, 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅲ				행정사항
		c

○ 기획예산과 제출사항

- 설날대비 상수도공사장 안전점검 세부추진계획서 제출 ► ‘18. 1. 29.(월)

- 설날대비 상수도공사장 안전점검 및 조치결과 제출 ► ‘18. 2. 9.(금)

○ 설날대비 상수도공사장 비상연락체계 정비

○ 산하사업소 설날대비 상수도공사장 안전점검 시행 조치

○ 상수도공사장 담당자는 점검 및 조치결과를 결재 후 수합담당자에게 통보

※ 현재 추진 중인 “겨울철 대비 공사장 안전점검”과 연계하여 추진

➵ 겨울철 안전점검 기간 : ’17. 11. 15.~‘18. 3. 15. (4개월)

○ 외부전문가 점검수당 지급

- 산출내역 : 276,000원/일․인 × 2팀 × 1인 =552,000원

※ 한국엔지니어링협회 정책연구실-313호(2017. 12. 8.)에서 공표한 특급기술자 노임단가 적용(적용일 : 2018년1월1일 부터), 노임단가 적용 : 276,720원을 → 276,000원으로 적용

➵ 시설과-1424(2017.2.16.) 안전사고 예방을 위한 상수도공사현장 집중점검 추진계획(본부장 방침) 외부전문가 인력풀 활용

- 수당지급 : 산정한 금액을 원천징수 후 개인 무통장 계좌로 일괄 입금

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비(재난․안전 자문수당)

붙임 : 2018년 설날대비 공사장 안전점검(양식) 1부. 끝.