문서번호	정수시설과-310
결재일자	2018.1.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김종원		김긍채	01/30 서대훈
협 조
	원수관리과장			유통희
	주무관			함인석

2018년

취·정수시설물 정밀안전진단 계획

2018.  1.

2018년

취·정수시설물 정밀안전진단 계획

『시설물의안전관리에관한특별법』에 근거한 취․정수시설물에 대해 정밀안전진단 용역을 시행하여 구조적 안정성과 결함 등 적출된 사항을 신속히 보수·보강하여 시설물의 안전을 확보하고자 함

1		정밀안전진단 계획

□ 근 거

○ 『시설물의안전관리에관한특별법』 제6조 및 동법 시행령6조

- 1종시설물(1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도)정밀점검결과 B등급은 2년에 1회 이상 실시.

- 2016년 취·정수시설물 정밀점검 결과B등급

※ 정밀안전진단 : 안전점검으로 쉽게 발견할 수 없는 결함부위를 발견하기 위하여 정밀한 외관조사와 각종 측정·시험장비에 의한 측정·시험을 실시하여 시설물의 상태평가 및 안전성평가하여야 한다

□ 목 적

○ 안전점검으로 쉽게 발견할 수 없는 결함부위를 발견하기 위하여 소정의 경험과 기술을 갖춘 책임기술자가 정밀한 외관조사와 현장조사 및 각종시험에 의해 시설물의 물리적, 기능적 결함 및 내재되어 있는 위험요인을 발견하고,

○ 시설물의 결함 정도에 따라 필요한 조사·측정·시험·구조계산 등을 실시하고 분석·검토하여 안정성평가 결과를 결정하고

○ 이에 대한 적절한 조치 및 보수·보강방법을 제시하여 시설물의 안정성을 확보

□ 대상시설물

○ 강북정수장(100만톤/일), 강북취수장(105만톤/일)

- 건축물(취수장 3개동,정수장 10개동)

- 취수장 옹벽(6~15m, L =199m)

2		2018 정밀안전진단 용역 사업계획

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 강북아리수정수센터 취·정수시설물 정밀안전진단 용역

○ 사업기간 : 2018. 3월 ~ 12월 21일

○ 용역세부내역

시설물명	시 설 용 량	준공년도	위 치	비고
강북정수장	Q = 1,000,000㎥/일	1999년	경기도 남양주시 고산로 171
강북취수장	Q = 1,050,000㎥/일	1996년	경기도 남양주시 와부읍 경강로 682
옹 벽	H = 9 ~ 15m L = 87.4m H = 6 ~ 15m L = 111.6m	1996년	경기도 남양주시 와부읍 경강로 682
도송수관로	D = 2400 ~ 2600mm L = 12,920m - 2~3열	1999년	경기도 남양주시 와부읍 경강로 520번지 ~ 서울시계간(중랑구)
건축물	취수장 3개동 정수장 10개동	’96년~ 2014년	경기도 남양주시 고산로 171

○ 예 산 액 : 342백만원

○ 설계금액 : 341백만원(2017.10.19. 기술용역 타당성심사결과)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

□ 계약방법 및 참가자격

○ 사업자 선정(계약) :

-『건설기술진흥법시행규칙』제28조『국토교통부령』제353호『시특법』에  따라

사업수행능력평가기준*에 의거 선정

▪사업수행능력 평가기준*은 우리센터의 평가기준(안)을 기술심사담당관과 협의요청후 확정

○ 참가자격

- 『시설물의안전관리에관한특별법 제9조 및 동법 시행령 제11조에 의한 안전진단전문(수리시설 및 건축분야 또는 종합분야)등록 업체로,

- 동법 시행령 제7조(별표2)규정에서 정한 자격요건과 국토교통부장관이 인정하는 해당 분야의 안전점검 및 정밀안전진단교육을 이수한 책임기술자를 보유한 업체

따로붙임 1. 용역설명서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 설계내역서(심사완료) 1부.

4. 기술용역 타당성심사 결과 1부. 끝.