문서번호	행정지원과-1715
결재일자	2018.2.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관	행정관리팀장		행정지원과장		강동수도사업소장
박성희	최은봉		박성주		02/01 윤순용
협 조

2018년 설날 종합대책 추진 계획

2018. 2. 1.

강동수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 설날 종합대책 추진 계획

우리 민족 고유의 명절인 설날을 맞아 상수도 시설물 등 사전점검을

실시하고 종합 상황실 운영을 통해 연휴기간 발생할 수 있는 안전사고에

선제적으로 대응함으로써 수돗물을 안정적으로 공급하고 시민생활

불편을 최소화 하고자 함

※ 관련근거 : 본부 기획예산과–662(2018.1.19.)호

Ⅰ		추 진 개 요

추진기간 : 2018. 2. 12.(월) ~  2. 19.(월), [8일간]

❍ 설 연휴  : 2.15.(목) ~ 2.18.(일), 주말포함 4일간 【설날 : 2.16.(금)】

중점 추진사항

❍ 설 연휴 종합상황실 운영 : 2.14.(수) 18:00 ~ 2.19.(월) 09:00, [6일간]

❍ 계량기 동파예방 및 복구대책

❍ 수도관 동결 및 긴급누수복구 대책

❍ 수돗물 안정 급수대책

- 배수지 및 가압장 적정운영

- 비상급수 및 긴급 누수복구체계 유지

❍ 상수도 시설물 안전점검 추진

- 상수도시설물(배수지 ․ 가압장 등) 안전점검 및 조치

❍ 공직기강 확립

- 복무기강 및 비상연락체계 확립

2018년 설날 기상전망
	대륙고기압과 이동성고기압의 영향으로 기온변화가 크겠으며, 기온은 평년(-0.8~1.2℃)과 비슷하고, 강수량은 평년(0.5~6.3㎜)과 비슷하거나 적겠음

Ⅱ		분야별 세부 추진 계획

설기간 종합 상황실 운영

	운영개요
❍ 운영기간 : '18. 2.14.(수)18:00 ~ 2.19.(월) 09:00 [6일간] ◆ 근무시간 : 주간(09:00 ~ 18:00), 야간(18:00 ~ 익일 09:00) ❍ 설치장소 : 1층 당직실(☎3146-5290~3) ❍ 운영방법 : 당직근무자가 상황실 기능유지 ❍ 운영내용 : 각종 상황의 조치･기록 및 보고

1		종합상황실 근무편성

근무인원 : 주간 4명, 야간 3명 (총 30명)

❍ 연휴기간 당직 책임자(2.15~2.17)

- 직급상향 : 주간 1명 ( 6, 7급 ⇒ 5급 과장)

- 인원보강 : 주간 당직원 1명 보강( 총 3명 ⇒ 총 4명 )

❍ 상황실장

- 주  간 : 5급 과장(당직사령이 겸직)

- 야  간 : 6급(당직사령이 겸직)

운영방법 및 주요업무

❍ 비상 단계별 운영

- 1~2단계시 : 당직실을 상황실로 운영(당직근무자 상황실 기능유지)

- 3~4단계시 : 상황실 별도 운영

❍ 주요업무

- 각종 상황의 조치 ․ 기록 및 보고

- 주요 시설물의 안전관리 및 대응체계 확립

- 수돗물 안정공급 및 비상급수체계 유지

2		상 황 보 고

보고체계

사업소 상황실		본부 종합상황실		市 종합상황실

보고종류 및 내용

❍ 긴급보고 : 긴급사항 및 조치결과(발생즉시)

❍ 일일보고 : 일일상황 및 조치내용, 특기사항, 사건 ․ 사고 등

❍ 종합보고 : 연휴기간 중 종합상황실 운영 및 추진상황 종합

보고종류 및 내용

❍ 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고(소장,담당과장 및 직원) 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

❍ 일일보고 : 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을

매일 14:30까지, 22:30(야간) 본부 종합상황실에 FAX 보고

☞ 본부 종합상황실 연락처  ☎ 3146-1590~3   Fax 3146-1594

계량기 동파 예방 및 복구 대책

1		추진개요

전망 및 분석

❍ 최근 지속적인 한파가 발생함에 따라 설 연휴기간 기습한파에 대비하여 수도계량기 동파 교체 철저 준비

추진방향

❍ 설 연휴 동파예방 홍보 대책 추진

❍ 신속한 복구체계 확립으로 시민불편 최소화

2		세부추진 계획

동파예방 홍보대책

❍ 동파 발생 취약 세대 상시 점검 실시

- 동파 방지 PE보온재 및 보온 비닐 배부 세대 지속 점검

- 소규모 건축공사장 및 영세상가 상시순찰 점검

❍ 동파 취약세대 SMS 문자메세지 발송

- 최근 동파･동결 발생 1,267세대, 관내 공사현장 등

❍ 공동주택 구내방송 실시

- 탄천, 한강주변 북향 복도식아파트 관리사무실 구내 방송 실시

❍ 자치구 구정 소식지, 관내 지역 방송 등 동파예방 홍보 활동

신속한 복구대책

❍ 겨울철 급수대책 상황실 운영 : 단계별 24시간 비상근무 운영(1~4단계)

- 계량기 동파 발생 시 당일 처리 원칙

- 충분한 교체인력 확보 : 시설공단 7명, 직원 2명(긴급시 직원 10개조 20명 투입)

- 복구장비 확보 : 동파 교체 계량기(3,000개), 해빙기(16대), 굴삭기(1대) 등

❍ 상황조치 및 보고

- 동파민원 접수 및 처리, 상황관리 및 보고 : 당직자(당직사령)

- 교체지연이 발생하지 않도록 접수, 조치 등 매뉴얼에 따라 철저 근무

설 연휴기간 계량기 동파발생 시 단계별 비상근무 실시

(겨울철 급수대책과 연계)

구 분		근 무 인 원	비 고
1 단계 (관심)	일 최저기온 -5℃이상	15명 - 당직자 3명, - 계량기팀 1명, 계량기교체원 2명 - 단가업체 9명-(동결6,누수3)	※ 연휴기간 (주간) 당직자 4명 (야간) 당직자 3명
2 단계 (주의)	일 최저기온 –5℃미만～-10℃이상	15명 - 당직자 3명, - 계량기팀 1명, 계량기교체원 2명 - 단가업체 9명-(동결6,누수3)
3 단계 (경계)	일 최저기온 –10℃～-15℃이상	27명 - 당직자 3명, 상황실 2명 - 계량기팀 2명,계량기교체원 5명 - 단가업체 15명-(동결9,누수6)
4 단계 (심각)	일 최저기온 -15℃미만	40명 - 당직자3명, 상황실 6명 - 계량기팀 2명, 계량기교체원 5명 - 단가업체 24명-(동결15,누수9)

기온 급강하 시 당일 동파 발생량에 따라 계량기팀, 공단직원, 각 과 단계별 비상근무조 등 탄력적으로 인력 운영

【 계량기교체 담당직원 및 공단직원 비상연락망 】

당 직 실 (종합상황실)		구 분	담 당	연 락 처
		****	*****	*************
		******	*****	*************

【 계량기교체 관련 대기명단】

구 분	계량기교체팀		시설관리공단		비 고
	1,2단계	3,4단계	1,2단계	3,4단계
2.14(수)	황현주	황현주,신태권	최영환, 문현식	김관식, 최영환, 문현식, 정포진, 김기훈	당일발생분 소진인력 (야간작업 별도지시)
2.15(목)	신태권	신태권,홍헌철	정포진, 김기훈	김관식, 정포진, 김기훈, 서정한, 강성웅
2.16(금)	홍헌철	홍헌철,최철우	최영환, 문현식	김관식, 최영환, 문현식, 정포진, 김기훈
2.17(토)	최철우	최철우,정지훈	서정한, 강성웅	김관식, 정포진, 김기훈, 서정한, 강성웅
2.18(일)	정지훈	정지훈,황현주	서정한, 강성웅	김관식, 서정한, 강성웅, 최영환, 문현식

수도관 동결 및 긴급누수복구 대책

수도관 동결 복구

❍ 추진방향

- 단시간 복구가 가능하도록 인력 및 장비 편성 운영

- 동결 발생 시 신속한 복구를 위한 24시간 비상 근무체계 유지

❍ 복구계획

- 일반적인 동결은 해빙 조치, 심도부족은 재시공 또는 보온재 보강

- 복구인력 및 장비는 예년의 최대 동결 발생량 및 소요시간을 감안하여 확보 운영

❍ 복구인력 ․ 장비 확보

- 복구인력

계	급수운영 담 당	누수복구 담 당	복구업체
			급수공사 (3개)	시설물보수공사(2개)	누수복구 (1개)
23	1	1	9	6	6

- 복구장비(시공사 장비포함)

구분	계	굴삭기	착암기	콤프레샤	탐지기	양수펌프	차량	발전기
계	56	1대	3대	4대	12개	15개	17대	4대

긴급누수 복구

❍ 긴급누수 발생 시 신속하게 조치 및 보고

- 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 소출수 등 경미한 민원은 상황실 근무자가 방문처리

❍ 비상급수 차량운영

- 차량 확보 : 급수차(2,500ℓ) 1대

※ 인근 사업소에서 지원 요청 시 즉시 지원

- 급수차 운전원은 비상 시 즉시 출동할 수 있도록 조치(재택근무)

- 비상 시 관할 소방서와 협조하여 소방차 지원요청

❍ 비상 보급용 병물 아리수 확보

- 예기치 않은 단수에 대비하여 3,000병 (350㎖) 이상 확보

❍ 누수상황 단계별 대응체계

	상 황 발 생	상 황 처 리
1단계	○ 누수발생 : 300㎜미만 수도관 ○ 교통통제 : 12m 미만 도로로 일부 교통 통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 100세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 소규모 발생하고, 언론보도가 없는 경우	○ 상황지휘총괄 : 시설관리과장 ○ 누수복구총괄 : 누수복구담당 ○ 누수발생 및 현황관리: 카톡방 개설 상황 공유 ○ 단수세대가 있을 경우 지역담당과장(팀장)이 수계조절, 주민급수 등 관련 업무 총괄 - 수계조절 담당 연락(4명) · 급수운영과: 김종식, 김용성 · 시설관리과: 왕해용, 김권수 - 급수차 및 병물아리수 지원 · 급수차 담당: 이명근 · 급수, 시설과 지역담당 직원 차출 - 수질검사 담당자 연락 (수질팀 비상연락망 활용)
2단계	○ 누수발생 : 300㎜~700mm 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 2차선이하 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 100세대미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 언론보도있을경우	○ 상황지휘 총괄 : 사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 본부 보고 : 카톡방 개설 누수발생보고 - 누수방지과장, 배수과장, 누수복구담당 카톡초대 - 복구단계별 내용 및 현장 시진 등재 ○ 유관기관 협조요청(관할구청,소방서)
3단계	○ 누수발생 : 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 3차선 이상 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 100세대 이상(수계조절 후) ○ 재난상황실 누수 접수시 ○ 주민피해(민원) : 대규모 발생하거나, 언론보도가 있는 경우	○ 상황지휘 총괄 : 사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 급수대책 비상상황실 운영: 3개반 편성 - 실장: 사업소장 - 통제관: 시설관리과장(급수운영과장) - 행정지원반: 행정 6급 외 4명(각과 차출) · 근무조 편성, 단수홍보(주민센터활용), 수질검사 및 병물확보 · 유관기관 협조요청: 긴급 언론보도 및 급수소방차 지원요청 등 - 누수복구반: 시설6급 외 2명 · 누수현장 보고 및 현장관리 · 장비, 자재, 인력 등 수급관리 - 급수운영반: 반장 시설6급 외 4명(각과 차출) · 배수지 및 가압장 관리 · 비상 급수지원, 민원 불편사항 조치, 현장 단수 홍보 ○ 본부 지도감독 : 부본부장 - 시설관리부장 : 누수복구 - 급수부장 : 수계전환, 단수홍보,급수지원,,포장복구 - 경영관리부장 : 홍보지원, 병물아리수지원,보도자료 제공 - 생 산 부 장 : 정수장 가동 중지(필요시) - 본청 재난상황실 및 부시장실 상황보고

【 긴급누수복구 비상연락망 】

구 분		과 장	담당(1)	담당(2)	직 반장		현장소장
**** ***	***	***	***	***	***	***	***
	***	*************	*************	*************	*************	*************	*************

【 긴급누수복구 관련 대기자 】(설 연휴 기간)

구 분		담 당 직 원	감리자	계 약 업 체
				책임자	반 장	작 업 원		굴착기사
2.14(수)	야간	송종학	신두철	김재승	박광덕	최정용	유용문	한상진
2.15(목)	주간	송종학	신두철	이재호	김형환	이광춘	안기철	한상진
	야간	송종범	신두철	이재호	김형환	이광춘	안기철	한상진
2.16(금)	주간	송종범	신두철	최병원	임백수	장종수	유용문	한상진
	야간	송종범	신두철	최병원	임백수	장종수	유용문	한상진
2.17(토)	주간	송종범	신두철	김재승	박광덕	최정용	안기철	한상진
	야간	송종학	신두철	김재승	박광덕	최정용	안기철	한상진
2.18(일)	주간	송종학	신두철	이재호	김형환	이광춘	유용문	한상진
	야간	송종학	신두철	이재호	김형환	이광춘	유용문	한상진

※ 담당직원, 감리자, 굴착기사 자택대기

【 급수차 비상연락망 】

추진 기간	대 기 자	대 직 자
’18. 2.14~ 2.18.	*** ***************	*** ***************

【 수질팀 비상연락망 】

추진 기간	수질업무총괄	담당직원
’18. 2.14~ 2.18.	*** ***************	****************** ******************

□ 수돗물 안정공급

1		추진개요

현   황

❍ 상수도 보급현황

- 급수인구 : 1,115천명, 441천 세대( 보급률 : 100%)

- 일평균 공급량 : 319천㎥/일

❍ 급수시설

- 관  로 : 연장 1,156㎞(송배수관 898㎞,급수관 등 258㎞)

- 배수지 : 3개소(71,000㎥)-(길동60,000㎥, 오금8,000㎥, 거마 3,000㎥)

- 가압장 : 7개소(가압장 2개, 증압장 5개)

- 밸브류 : 17,280개(제수밸브 15,746, 퇴수밸브 826, 공기밸브  690, 기타밸브 18)

추진개요

❍ 추진기간 : 2018.2.12.(월)~2.19.(월) [8일간〕

❍ 중점 추진사항

- 가압장 및 배수지 적정운영 안정공급

- 사전 적수예방 조치

- 비상급수체계 유지

- 긴급 누수복구체계 유지

2		세부추진계획

가압장 및 배수지 적정 운영

❍  가압장,배수지 모타펌프 가동 및 송수관압 적정유지로 누수예방

- 관련기관 간 긴밀한 협조로 급수 수요량 증감에 따라 탄력적으로 운영

❍ 돌발상황 대비 및 고지대 지역에 소출수가 발생되지 않도록 배수지 수위를 적정하게 유지하여 운영

❍ 수질사고가 발생되지 않도록 잔류염소, 탁도 등 수질 모니터링 실시

적수예방 조치 시행

❍  적수 발생이 예상되는 지역과 관말정체 지역에 대하여 사전퇴수 실시

비상급수 체계 유지

❍ 각종 상황 발생 시 신속하게 조치 및 보고

- 관련 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 소출수 등 경미한 민원은 종합상황실 근무자가 처리

❍ 긴급 복구업체 출동태세 확립

- 연휴기간 중 비상근무조 편성 및 근무요령 사전교육 시행

❍ 긴급 급수차량 확보 ․ 운영

- 급수차 점검 및 정비

- 비상시 즉시 출동가능 한 급수차 운전원 확보 : 시설관리과 이명근(자택근무)

- 급수차량 확보 : 자체 급수차량 1대

※ 필요시 인근사업소에서 지원 요청

긴급 복구체계 유지

❍ 근무인원 : 1일 14명

- 급수운영담당, 누수복구담당 각 1명(자택대기), 당직 7명(주간4,야간3), 업체 5명

❍ 신속한 복구체계 확립

누수사고시 즉시 대응할 수 있도록 24시간 복구체계 확립

- 누수복구 관련직원(누수복구담당, 직반장)의 비상연락망 체계유지

- 누수복구업체 주․야간 출동태세 유지를 위한 비상연락체계 확립운영

연휴기간 중 비상근무조 편성 및 근무요령 사전교육 시행

긴급 누수복구 매뉴얼에 의한 상황별 대응 및 보고 철저

□  상수도 시설물 안전점검 추진

1		추진개요

추진기간

❍ 시설물 점검 및 정비기간 : ’18.1.25.(목) ~ 2.9.(금) [16일간(주말포함)]

❍ 분야별 점검

- 토목분야 : 급수운영과, 시설관리과 시설물 담당

- 기전분야 : 시설관리과 기전팀, 본부 합동점검 시행(2.2(금))

점검대상

❍ 노출 상수도관 : 7개소

구 분	위 치	개소	규 모	비 고
송 파 구	장지동 247-8 장지교	1	D=300㎜, L=21m	현수관로
	지하철 공사장	5	D=100~2200㎜, L=3,600m	노출관로
	가락공동구	1	D=300~1000㎜, L=6,590m

❍ 배수지 : 3개소

구 분	배수지명	위 치	규 모	비 고
송 파 구	오금배수지	오금동 51번지	8,000㎥
	거마배수지	하남시 감이동 산81-6	3,000㎥
강 동 구	길동배수지	둔촌동 산 86번지	60,000㎥

❍ 가압장 : 7개소

구 분	가압장명	위 치	규 모	비 고
송 파 구	거마가압장	마천동 36	150Hp x 2대 75Hp x 2대
	오금가압장	오금동 51	75Hp x 4대
	가락1증압장	가락동 135	7.5Hp x 2대
	가락2증압장	가락동 195	20Hp x 2대
	방이증압장	방이동 167	20Hp x 2대
강 동 구	천호증압장	천호3동 167-67	7.5Hp x 2대
	명일증압장	명일1동 312-250	7.5Hp x 2대

2		점검방법 및 분야별 점검사항

점검방법

❍ 자체 점검계획에 의거 분야별 점검실시

❍ 배수지 및 가압장 시설물(구조물) 안전점검표에 의거 실시

❍ 기전 시설물은 기전팀 책임하에 점검 및 정비 조치

분야별 주요 점검사항

❍ 안전관리 분야

- 비상연락망 구축 및 정비실태

- 시설안내 및 안전표지 정비 ․ 관리여부

- CCTV, 경보장치 등 보안시설 작동상태

❍ 배수지, 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실내 전열기 등 화재위험 장비 사용여부

- 가압장내 유리창 방풍 관리실태

- 구조물 파손 등 시설물 안전상태

- 배수지 유․출입 밸브 정상작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태

- 기타 시설물 안전상태 등

❍ 상수도관

- 현수관 및 지하철 공사장 노출관 등 보온상태

- 지하철 공사장 노출관 지지상태

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생여부 등

❍ 기타사항

- 시설물 주변 법면 및 절개지 등 붕괴 등 위험 여부

- 시설물 주변 청결상태 및 기타

3		점검결과 조치사항

경미하거나 긴급한 정비사항

❍ 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시 하여 즉시 보수 조치

보수에 장기간이 소요되는 경우

❍ 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수 완료시  까지 주기적으로 점검 시행

❍ 많은 예산이 수반되는 정비사항은 본부 주관부서와 소요예산 협의하여 조치

배수지․가압장 기전설비 돌발사고 발생시 긴급복구체계 유지

❍ 사고발생시 제어실근무자 비상연락체계 동향보고 및 긴급복구 지정

업체간 공조체계 유지하여 신속한 긴급복구로 수돗물 안전공급

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고시 신속한 상황보고 체계유지

※ 점검 및 조치결과 보고 : 2.7.(수)까지 (시설관리과 → 시설안전부)

기전설비 긴급복구 비상연락 체계도

			********
			*************
			************					***************
			*************					********************
			*************
**********		***			***					***
*************		*			*					*
*************		*************			*************					*************

긴 급 복 구 협 력 업 체				유 관 기 관
분 야 별	업 체 명	관 계 자	전화 번호	기 관 명	전 화 번 호
전기안전 관리대행	한국전기안전써비스 (02-449-0771)	*******	*************	******* ******** ********* ***** ****** ******** ******** ******* ****** ******* *********** ****** ******* ******* ****** ***** ***** ***** ********* ********* ***** ***** ***** *****	*********** ************ ************ ************ ********* ************* ************* ************* ******** ************* ******** ******************** ******** ************ ******** ******** ******** ********* ********* ******** ******** ******** *********
통신복구	델몬수(주,야)	**	************
무인경비	KT 텔레캅(488-0112)	*******	*************
자동제어 영상설비	영현정보통신(주)	*******	***********
		*******	*************
	미르시스템	*******	*************
	CNS코리아:CCTV (3672-4081~3)	*******	*************
	탑시스템(031-777-1508)	*******	*************
발 전 기	남일기계(403-3999)	*******	*************
수․배전반	청석전기 (031-969-2390)	*******	************
		*******	*************
	신한중전기 (464-2729)	*******	************
		*******	*************
전기공사	청도에너지	*******	*************
	이웰파워테크	*******	*************
모타펌프 기계설비	동아기공 (032-582-0048)	*******	*************
		*******	*************
	HPI (031-478-3111)	*******	************
		*******	*************
	유원기공(2617-9060)	*******	*************
	일성기계(465-4929)	*******	*************
유 량 계 (증압,거마,오금)	씨엠엔텍 (031-702-4910)	*******	*************
		*******	*************
본부 유량계	한국유체기술	***	*************
	누리제어	***	*************
유 량 계 (KD-6, KDM-3,4)	㈜대덕하이테크 (463-8580, 042-936-8583)	*******	*************
		*******	*************

□ 공직기강 확립

추진목적

❍ 설 연휴를 맞이하여 복무실태 전반에 대한 일제점검을 실시하여 엄정한   근무자세 및 공직기강 확립에 만전을 기하고자 함

추진개요

❍ 추진기간 : ’18. 2.1.(목) ~ 2.18.(일), [18일간]

❍ 추진방향 : 설을 맞이하여 해이해지기 쉬운 공직기강 확립을 위한                        복무전반에 대한 자체점검 및 교육 실시

추진계획

❍ 보안실태 준수여부 점검

- 점검기간 : 추진 기간 중 불시 점검

- 점검요원 : 행정관리팀 직원 2명

- 점검사항 : 출근실태, 이석, 당직근무, 보안점검 등

- 결과조치 : 지적사항 발생 시 경중에 따라 조치

❍ 비상연락망 확인점검

- 점검기간 : 추진 기간 중 전 직원 대상 불시 점검

- 점검요원 : 행정관리팀 직원 2명

- 점검방법 : 부서별 비상연락망 정비 및 문자메시지 수신여부 확인

❍ 공직기강확립 교육

- 일시장소 : ’18.2.8.(목) 16:00 3층 강당(예정)

- 교육주관 : 소장

- 교육내용 : 엄정한 공직기강확립, 청렴한 공직윤리 함양

Ⅲ		행정사항

『2018년 설날 종합대책』에 따른 소관 분야별 대책추진 -- (각 과)

각 과에서는 복무규정 준수 및 점검대비 철저

❍ 비상연락망 일제정비, 휴대폰 문자메시지 수시 확인 등

상황실(당직실) 및 상황일지 준비 ---- (행정지원과)

❍ 2018. 2.14.(수) 13:00까지 준비 완료

상황실 근무자 사전교육 실시---- (행정지원과)

❍ 일    시 : 2018. 2.13.(화) 16:00 3층 회의실(예정)

❍ 대상인원 : 30명(주간 15명, 야간 15명)

❍ 교육내용 : 상황보고 방법 및 근무요령 등

붙임 : 1. 설 연휴기간 근무조 편성 현황 1부.

2. 배수지·가압장·증압장 시설 점검표 1부.

3. 현수관로, 공동구 시설, 지하철 공사장내 노출 상수도관 점검표 1부.

4. 설날 일일상황 보고 서식 1부.

5. 자치구 상황실 연락처 1부.

붙임 1

설 연휴기간 근무조 편성 현황

근무일	근무 인원	당직근무자 (종합상황실)	비 상 근 무 자					비 고
			긴급누수복구		동파교체, 동결해빙		급수차 (자택)
			직원 (자택대기)	업체 (업체사무실)	직원 (자택대기)	업체 (업체사무실)
합 계	111	30	9	36	9	18	9
2.14.(수) 야간	12	임태섭 강연상 김교회	송종학	김재승외 3	황현주	최영환 외1	이명근
2.15.(목) 주간	13	김태형 함태광 박지숙 조미정	송종학	이재호외 3	신태권	정포진 외1	이명근
2.15.(목) 야간	12	김재영 조본석 이석배	송종범	이재호외 3	신태권	정포진 외1	이명근
2.16.(금) 주간	13	백대현 송종범 이혜진 박성희	송종범	최병원외 3	홍헌철	최영환 외1	이명근
2.16(금) 야간	12	박홍선 정지춘 진병화	송종범	최병원외 3	홍헌철	최영환 외1	이명근
2.17(토) 주간	13	박성주 김주경 이희미 이영경	송종범	김재승외 3	최철우	서정환 외1	이명근
2.17.(토) 야간	12	양봉우 장재춘 백창진	송종학	김재승외 3	최철우	서정환 외1	이명근
2.18.(일) 주간	12	한호진 유애리 도지형	송종학	이재호외 3	정지훈	서정환 외1	이명근
2.18.(일) 야간	12	백형기 정옥진 김명주	송종학	이재호외 3	정지훈	서정환 외1	이명근

붙임 2

가압장 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
수전설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	역율 및 피크치 관리상태
	각종 지시계기 동작상태
	단로기, 피뢰기, 계기류 접촉부 상태
	외함 변형, 변색 및 내부청소, 관리상태
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 상태
	변압기 애자(부싱) 상태
	변압기 패킹부, 용접부 상태
	변압기 교체운전(상시/예비) 시행여부
	변압기 누유 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소)상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	모타기동반(VVVF) 설치상태
	모터펌프 교체운전(상시/예비) 여부
	모타펌프 가동시 소음 및 진동상태
	배수펌프 가동시 소음 및 진동상태
	예비용 모타펌프 보관상태
방재설비	건축, 토목 구조물 관리상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	TM/TC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항

배수지 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	각종 지시계기 동작 상태
	전원공급설비, 서지 보호 상태
	예비자재 보관 상태
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태
	조작반 운용 상태
	구조물 및 배관누수 상태
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	TM/TC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	수위계 설비 및 경보상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항

증압장 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
동력설비	모타기동반(VVVF) 설치 운용상태
	증압펌프 교체운전(상시/예비) 여부
	모타펌프 가동시 소음 및 진동상태
	배수펌프 가동상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
구 조 물	출입구(맨홀) 관리상태
	구조물 관리(균열, 누수 등) 상태
기타 시설 개선 사항

붙임 3

현수관로 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

상수도 시설	구경			노출연장			재질			부설년도
점검내용		점 검 결 과				비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부
관 보온상태
밸브 등 부속시설 상태
관로지지 등 안전시설 상태
점검통로 상태
점검 사진
기타 시설 개선 사항

공동구 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

상수도 시설	구경			노출연장		재질				부설년도
구 분		점 검 항 목					관 리 상 태				비 고
상수도관로 등 상태		상수도관 누수발생 유무
		밸브류 작동 등 상태
		관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태
		관로 명판 부착 상태
부속시설		관 지지대 상태
		배수시설 상태
		관련기관 비상연락망 부착 상태
점검 사진
기타 시설 개선 사항

지하철 공사장내 노출상수도관 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

상수도 시설	구경			노출연장				재질					부설년도
	관외부(도장)상태						관 보온 상태
	이음부 보강 (곡관포함)						신축관보강상태
	고무판 여부						관 매달기 상태 (수평, 수직)
	관 지지대 설치 상태						와이어 상태
	누수징후						점검통로
	노출밸브						기타
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부						상수도현황판비치
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)						제어밸브키 비치여부
안전관리부분	계 측 기						현수관로 표찰
	안전관리계획						안전진단 시행여부
기타 시설 개선 사항

붙임 4	사업소 → 본부 종합상황실 일일보고양식

설날 일일상황 보고

(강동수도사업소)

2018. 2. (  )  시  분

1. 근무인원

합 계	상황실(제어실) 근무자	현장 근무자
		계	계량기교체	누수복구	기타

2. 민원발생 및 조치현황

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
※금일 민원내용 및 조치결과(주소, 접수내용, 처리결과, 접수 및 처리완료 시간 기제)

3. 기타 주요 상황

사건․사고․언론보도사항, 주요 인사 방문 등 연휴기간 주요상황 기재

연번	일시	주 요 사 항	조 치 사 항
1
2

※ 매일 14:30, 22:30까지 2회 본부 종합상황실 보고

붙임 5

자치구 상황실 연락처

구 분 구(區)별	전 화 번 호	FAX 번호	비 고
종 로	2148-1111	733-0060, 730-5479
중 구	3396-4000, 4115	3396-4205
용 산	2199-6300, 6330	2199-8300
성 동	2286-5200, 5300	2286-5700
광 진	450-1300, 453-0001	453-6307
동 대 문	2127-4000	2127-5096~7
중 랑	2094-2094, 1112	2094-1119
성 북	920-3300	920-3476
강 북	901-6111~3	901-6110
도 봉	2289-1300, 1330	2289-1720
노 원	2116-3300~2	2116-4666
은 평	351-8000	351-5611, 5812
서 대 문	330-1300, 1599	336-0425
마 포	3153-8100~6	3153-8998
양 천	2620-3000~2	2648-8168
강 서	2600-6330	2692-0635
구 로	860-2330, 2293, 2669	864-9595, 863-9642
금 천	2627-2300, 2330	896-6322
영 등 포	2670-3000~1	2670-3002~3
동 작	820-1119	817-4143~4
관 악	880-3119~20	880-3799
서 초	2155-6100~3	2155-6108~9
강 남	2104-2233, 2244	2104-2400~1
송 파	2147-2200~4	419-0644
강 동	3425-5000	3425-7200