	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 보수 및 이설공사 완료에 따른 현장확인 알림

1. 동부수도사업소 시설관리과-3437(2018.2.1.)호 「소방용수시설 보수 완료 통보」와 관련입니다.

2. 우리 서에서 설치 및 유지·관리 중인 소방용수시설의 보수(정비) 및 이설이 완료됨에 따라 아래과 같이 검수확인을 요청하오니 업무 추진만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대상

연 번	용수번호	식 별	위 치	부 서
1	1312	지하식	동대문구 휘경로 22	청량리
2	1615	지하식	동대문구 전농로 219	전 농
3	1319	지상식	동대문구 회기로 126	청량리

나. 확인사항

1) 소화전 설치 설명서 (붙임3) 참조하여 보수 사항 검토

2) 맨홀뚜껑 부근 황색반사도료(폭 15cm) 칠 여부

3) 맨홀뚜껑에는 ‘소화전·주차금지’의 표시 여부

4) 수압상태 및 시설물 매몰·훼손 등 확인 등

3. 청량리, 전농119안전센터장은 보수 및 이설완료 대상에 대하여 119행정정보시스템에 변경(사용가부, 사진 등)등록하고, 검수결과는 붙임2 양식에 의거 2. 6.(화) 한 보고 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 보수완료 현황 1부.

2. 결과보고(서식) 1부.

3. 소화전 설치 설명서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	청량리119안전센터장,전농119안전센터장
담당자	김명성		대응총괄팀장	이영완		재난관리과장	02/02 강인식
협조자
시행	재난관리과-788	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 장안동	/
전화	02)2213-5119	/전송	02)2242-0119	/	st250@seoul.go.kr	/	대시민공개