문서번호	급수운영과-2151
결재일자	2018.2.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장
김병주	02/08 代이승우

「누수복구 공사중 발견된」

노후수도관 추가 확인굴착

(*****************)

2018. 2.

강남수도사업소

지역담당 업무수행 중 긴급누수복구 공사중 확인된 노후관 구간에 대하여 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2018. 2.

보고자: 지방시설주사보  김병주

관로현황

위    치: *******************

GIS  속성: 1989/DCIP/D=300mm, 연장=480m

누수복구: 2017.1.15. 완료(회주철관 D300mm)

관련문서: 현장실정보고서(이준 2017-5, 개량대상관 발견보고)

보고내용

상기 위치의 수도관은 GIS상 ‘89년 부설된 닥타일주철관으로 되어있으나, 누수로 인한 긴급복구 공사중 비내식성관인 회주철(CIP)관 D300mm으로 확인되었고,

GIS도면상 동일속성의 배관이 ***************** 걸쳐 총 480m가 부설돼 있어 누수복구공사중 확인된 구간 이외도 추가로 관종확인을 위한 시험굴착이 필요한 상황임.

조치의견

시험굴착 결과에 따라 GIS속성자료가 현장과 상이할시 수정토록 하고 노후관 구간에 대해서는 굴착허가를 득한후 개량공사 시행토록 하겠음.

위의 상황으로 연간단가업체 홍연개발(주) 대표 김정욱에게 시험굴착 작업지시하여 관종 확인코자 합니다.

공사개요

- 시험굴착 및 시편채취 2개소

- 소요예산액 : 3,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비.  끝.

배관도