문서번호	정수과-785
결재일자	2018.2.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		김효상	02/13 김중영
협 조
	행정관리과장			홍맹식
	정수시설과장			김석정
	수도박물관장			이미영

『ISO14001』

2017년 환경경영시스템 경영검토 보고

2018.  2.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

『ISO14001』

2017년 환경경영시스템 경영검토 보고

ISO14001인증 요구사항인 ‘17년 우리 정수센터 환경경영시스템  분야별 추진성과 분석 및 시스템 경영검토로 ISO14001운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		ISO14001개념

ISO14001(환경경영시스템)

❍ 국제표준기구(ISO)가 제정한 표준규격 중에서 환경경영시스템에 관한 규격

❍ 주요 요구사항은 환경목표 설정 및 추진, 표준문서(메뉴얼,절차서,지침서) 수립 및 시행, 내부심사에 의한 점검,경영검토 등으로 이루어짐

경영검토

❍ ISO 14001에서 규정하고 있는 필수 요구사항으로 최고경영자가 조직의 환경경영시스템 운영현황을 검토하는 것을 말함

ISO14001 인증 취득개요

인증구분	ISO14001((환경경영시스템) ISO 14001(환경경영시스템, Environmental Management System)
목 적	환경오염을 최소화하기 위한 친환경 경영
최초 인증 취득일	2000. 11. 22
인증범위	수돗물 생산, 공급(공공행정) (본부,정수센터,연구원)
인증기관	한국품질재단 한국생산성본부 인증원
인증 유효기간	‘15.12.24 ~ ’18.12.23
재심사 주기	갱신심사 3년마다, 사후관리심사 매년 1회 실시

Ⅱ		운영현황 평가분석

	< 총 평 >
❍ 2017년 환경세부목표 5개항목 중 4개항목 정상추진,1개항목 목표초과함 ❍ 온실가스 감축목표 대비 3,670ton을 초과하였으며 원인은 2계열 공사완료에 따른 생산량 증가 및 고도처리설비 등 증가에 있으며 향후대책 마련 강구 ❍ 표준문서 정비, 내부심사를 실시 하는 등 규정에 적합하게 운영 ❍ 전반적으로 직원들이 환경관련 업무에 대한 이해도가 높고 법규 등 관련 규정을 잘 준수하고 있음

□‘17년 환경목표 설정 및 추진결과

❍ 목표설정 : 환경목표 총 4개항목, 세부목표 총5개 항목

❍ 추진결과

- 정상추진 : 세부목표 4개항목 (유효율관리, 지정폐기물관리, 오니케익함수율 저감, 방류수 수질관리)

- 목표초과 : 세부목표 1개항목 (온실가스 감축목표 초과배출)

환경목표	세부 환경목표	추 진 실 적		추진현황
		평균 (누계)	법정기준
원․정수 절약	- 유효율 관리 : 97.5％이상 유지	- 평균 : 98.2%	-	정상추진
폐기물감량 및 적정관리	- 지정폐기물 적정관리 (서울물연구원 연계) : 전량위탁처리	- 전량위탁처리 : 225kg	-	정상추진
	- 오니케익 함수율 저감 : 함수율 75.0%이하 유지(연평균)	- 함수율 : 평균 67.2%	-	정상추진
방류수 수질관리	- 방류수 수질 적정관리 ․ COD: 7.0 mg/L 이하 ․ SS: 6.0 mg/L 이하	- 방류수 수질 평균 ․ COD : 6.2 mg/L ․ S S : 1.9 mg/L	․ COD :40 mg/L ․ S S : 10 mg/L	정상추진
온실가스 감축	- 온실가스 감축량 목표 : 25,000ton CO2/년 이하 배출	- 28,670ton CO2 배출	-	3,670ton 초과배출

□ 환경경영 세부목표 추진성과 분석

❍ 유효율 관리(97.5％이상 유지)  ➡ 평균 유효율 98.2％ 달성

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
유효율 (％)	99.0	98.9	98.2	97.7	99.4	97.3	97.6	97.5	96.7	97.6	99.8	99.1	98.2

☞  6~ 9월 제2계열 현대화 공사완료에 따른 시운전 및 여과사 보사 등으로 준설에 따른 퇴수량 증가, 재활용수 감소로 유효율이 감소 하였으나 전체적으로 환경목표치 이상을 달성함

❍ 지정폐기물 적정관리  ➡ 전량 위탁처리 (액상 225kg)

☞  서울물연구원과 연계하여 발생된 지정폐기물 전량 위탁 처리

❍ 오니케익 함수율 저감(연평균 75.0% 이하)  ➡ 평균 67.2% 달성

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
함수율(％)	73.5	73.0	70.6	68.1	67.1	66.2	60.8	57.0	57.0	65.8	70.7	76.6	67.2

☞ 동절기 수온저하로 함수율이 높은편이나 농축조, 탈수기 운영 및 관리강화로

평균 함수율이 목표치 이내로 달성함

❍ 방류수 수질관리 (COD 7.0mg/L이하, SS 6.0mg/L이하 유지)

➡ 평균 COD 6.2mg/L, SS 1.9mg/L

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
COD (mg/L)	5.9	6.0	6.0	6.4	6.7	6.3	5.0	6.3	6.2	6.6	5.9	7.2	6.2
SS (mg/L)	1.6	2.4	1.8	2.9	1.6	1.1	1.3	1.7	2.2	2.0	1.9	2.2	1.9

☞ 방류수 수질이 COD값 평균 6.2mg/L, SS값 평균 1.9mg/L로       연중 목표값 이하로 적정 방류되어 환경목표 달성

❍ 온실가스 감축(25,000tonCO2/년이하 배출)  ➡ 28,670tonCO2/년

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
ton CO2 배출량	2,051	1,882	1,996	1,798	1,991	2,334	2,975	2,724	2,616	2,598	2,800	2,905	28,670

☞ 온실가스배출거래제에 따라  ‘14년 이전 우리센터 온실가스저감 환경

목표가 설정되었으며 ‘17년 2계열 현대화공사 완료 후 생산량 증가 및

고도처리 설비 등 증가로 목표대비 3,670tCO2초과 하였음

□ 환경교육 및 의사소통 추진실적

❍ 교육실적 : 73회, 1,175명

교육과정명	교육대상	교육내용	실적(인원/횟수)
총계			1,175명/73회
위기대응 훈련	전직원	염소누출 및 약품투입 비상조치 교육	183/4
전기 및 염소안전교육	제어실직원	기전설비 및 염소안전교육	660/48
에너지교육	전직원	가을철 에너지절감 교육	32/1
수질,일반교육	전직원	실험실 안전관리 및 S-OJT 직무교육 등	300/20

❍ 의사소통 : 36회, 1,098명

교육과정명	교육대상	교육내용	실적(인원/횟수)
총 계			1,098명/36회
정신교육	전직원	공직기강 확립, 복무관리, 인권교육, 노동교육 등	679/10
안전교육	전직원	응급처리교육 및 산업안전보건교육	79/2
보안교육	전직원	방호요원 및 사회복무요원 보안교육 훈련	280/20
공사용역 업체 간담회	외부업체	취수장 스크린교체 및 건축물 외벽청소 작업자 안전관리	21/2
에너지절감	전직원	가을철 에너지절감 직원교육	32/1
소통	업무담당	고압가스 전문관 멘토_멘티교육	7/1

□ 환경경영 표준문서 개정

❍ 개정횟수 : 1회 (‘17년 9월 29일)

❍ 대상문서 : 표준문서(절차서 27건, 지침서 16건)

➡ 개정문서 : 절차서 4건, 지침서 14건

❍ 주요 개정내용

- 2계열 현대화 공사완료에 따른 내용 반영한 표준문서 개정

- 비상연락망 수정 및 표준문서 현행화 등

□ 환경경영 내부심사 실시

❍ 심사일시 : ‘17. 9. 28(목) 09:30 ~ 16:30

❍ 심사대상 : 전 부서 (행정관리과, 정수과, 정수시설과, 수도박물관)

❍ 심 사 자 : 총5명 (정수과장, 부서별 ISO 담당)

❍ 심사방법 : 부서별 체크리스트 활용 과별 교차심사

❍ 심사결과

: ISO14001규격 요구사항대로 적절하게 문서로 수립, 운영되고 있으며 각종 환경법률 개정 및 그 밖의 요구사항에 대하여 최신문서로 유지되고 자체 시설개선 변동에 의한 운영관리 지침서 등 체계적으로 정비되었음

❍ 보완사항

- 내부심사 및 경영검토 후 개정된 ISO14001 표준문서(지침서 및 절차서)를 전직원이 볼 수 있도록 공람 및 부서공지에 게시 할것

➡ 내부심사 실시 및 표준문서 개정내용 전직원 공람 하였으며 환경경영

검토 완료후 전직원 공람예정

□ 환경경영시스템의 지속적 적합성 판단

❍ 외부여건 변화

- ISO22000 인증에 따라의 식품안전경영시스템 운영으로 환경적 측면 이상의 관리가 강화된 수돗물 안전에 대한 요구사항이 증가하였음

❍ 지속적 적합성

분 야	내 용
환경오염물질에 대한 시민들의 민원여부	정수처리과정에서 악취 등 환경유해물질이 배출되지 않고 고탁도 및 맛․냄새관련 수돗물 공급으로 인한 직접적인 민원 없음
생산성 측면	양질의 수돗물 공급에 대한 시민의 욕구 증대로 수돗물의 탁도, 맛, 냄새 등 철저한 수질관리로 고품질 아리수생산
계약업체 관리측면	계약업체에 환경안전수칙 준수 등 환경경영시스템 전반에 대한 교육실시로 환경경영 동참 유도

Ⅲ		향후계획

❍ ‘17년 목표초과한 온실가스 감축량 절감에 대해 ‘18년 대책수립 반영

: 취ㆍ송수량의 계절별, 시간대별 실시간 트렌드분석을 통한 최적 운전 방식 선택,

효율저하 노후설비 적기교체 및 여름철 피크치 관리 등으로 에너지 관리철저

❍ 정수치리시설 청소시 방류량을 최소화하여 유효율 증대 및 원가절감 추진

❍ 수질자동측정기를 통한 실시간 수질측정으로 공정별 수질관리를 강화하고   서울 워터나우 시스템 실시간 수질정보 공개로 수돗물에 대한 신뢰 제고

❍ 우리센터에서 환경에 부정적 영향을 줄 수 있는 부분을 발굴하고 환경방침과 연계한 환경목표 설정으로 지속적인 개선추진      끝.