문서번호	급수운영과-3047
결재일자	2018.2.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
강은수		이경희	02/13 이성환
협조
	주무관		송현우

급수관 해빙작업 계획

2018. 2. 13.(화)

남부수도사업소

(급순운영과)

급수관 해빙작업 계획

2018년 1월 31일 ~ 2월 9일간 연속적인 한파에 따라 급수관 동결 민원발생으로 해빙작업 실시 계획을 보고드림

□ 민원접수 현황

고객번호	주소	성명	민원유형	비고
022079508	***************	***	동결
026260573	**************	***	동결

□ 보고내용

○ 위 접수된 동결 민원은 현장방문 결과 옥내배관은 설비업체를 통하여 수용가자체 해빙하였으나 계량기 이전(도로부분)의 동결로 스팀기 작업으로도 해빙이 불가하여 익일 긴급도로굴착 실시하여 급수관 절단을 통한 해빙작업이 필요한 실정임

○ 현장사진

□ 조치의견

○ 위 굴착공사 및 해빙작업을 관악구 관내 계약중인 연간단가 공사(2017년 대학동외 10개동 상수도공사)업체인 씨에스이엔지(주) 대표 한청수에게 작업지시하여 급수관 동결 민원을 해소코자합니다.

○ 공사 개요: 굴착 2개소(도종:A-2, 보도), L=6.5m

관절단 및 해빙작업 2개소

굴착위치(주소)	도종	구경	굴착규모
***************	A-2	15mm	1.2m×1.5m
**************	보도, A-2	15mm	1.2m×2m, 1.2mx3m

○ 소요 금액 : 2,000,000원(금이백만원)

○ 예산 과목 : 자본적지출, 유형취득자산, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 행정사항

○ 상기 위치 굴착 지점을 관악구청에 긴급 도로굴착 허가신청 접수.  끝.