문서번호	요금과-4761
결재일자	2018.2.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
류가영		정소영	02/20 박영헌
협조
	요금관리2팀장		이희대

유수율 및 조정량 분석보고 (‘17년 12월)

2018.  2. 20. (화)

서부수도사업소

요금과

‘17년 12월 (2월 납기)유수율 및 조정량 분석

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2017년 유수율 목표 : 96.66%

□ 12월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2017	123,600	120,911	97.8
	2016	123,721	121,981	98.6
	증감	-121(-0.10%)	-1,070(-0.88%)	-0.8
당월	2017	10,228	9,248	90.4
	2016	9,907	9,086	91.7
	증감	321(3.24%)	162(1.79%)	-1.3

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘17.12월(2월납기) 당월 공급량은 10,228천㎥으로 전년 동기대비 321천㎥ 증가,      조정량은 9,248천㎥ 전년동기 대비 162천㎥ 증가되어 당월 유수율(90.4%)은       전년대비 1.3% 감소함.

-  2018.1월 하순~2월 초순 기온급강하로 계량기 및 수도배관 동파로 인한 누수, 동      파방지 수도개방 등의 사유로 서울시 전체 조정량이 전년대비 약 3.33% 증가한 것      과 더불어 우리사업소 조정량 역시 1.79% 증가하였음.

○ ‘17.12월 누계 유수율은 97.82%로 전년대비 0.8%감소하였는데 이는

-  지난 5월 이후 북악터널배수지 유입유량계 센서교체로 공급유량 오차가 감소함에 따      라 우리사업소 공급량이 상대적으로 증가한 데 가장 큰 원인이 있으며,

-  전년동월 대비 감소하였지만 금년 목표 96.66%보다 1.16% 상회하는 수준으로 목      표 달성은 무난할 것으로 보임.

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.6	90.9	103.6	89.9	102.8	90.4
2016	98.9	96.0	100.9	95.1	104.5	97.3	106.6	91.3	105.3	90.9	104.1	91.7
증감	2.6	1.2	1.4	0.70	-0.5	-3.2	-5.0	-0.4	-1.7	-1.0	-1.3	-1.3

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	9,086	11,536	8,602	14,431	1,455	7,423	7,397	6,629
	조정량	9,075	11,522	7,911	14,323	1,328	7,330	8,802	6,371
	유수율	99.88	99.88	91.97	99.25	91.27	98.75	118.99	96.11
당월	공급량	734	1,166	639	1,333	99	617	893	447
	조정량	346	1,091	407	1,362	84	673	1,039	239
	유수율	47.14	93.57	63.69	102.18	84.85	109.08	116.35	53.47
담당자	유수율 총괄 : 이희대 (요금과)
	공급량 총괄 : 이래운(시설관리과),양재덕 (급수운영과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	2,153	4,323	8,120	22,938	6,452	4,823	8,231
	조정량	2,119	3,948	7,455	22,350	6,052	4,814	7,512
	유수율	98.42	91.33	91.81	97.44	93.80	99.81	91.26
당월	공급량	189	225	614	1,906	258	449	659
	조정량	300	198	409	1,896	291	322	590
	유수율	158.73	88.00	66.61	99.48	112.79	71.71	89.53
담당자	유수율 총괄 : 이희대 (요금과)
	공급량 총괄 : 이래운(시설관리과),양재덕 (급수운영과)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	124,505	9,248	123,220	9,080	168	1.85
가정용	108,239	6,596	107,681	6,510	86	1.32
공공용	1,077	418	1,076	404	14	3.47
일반용	15,108	1,981	14,380	1,897	84	4.43
욕탕용	81	253	83	269	-16	-5.95

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2018년 2월 납기 전체 조정량은 전년대비 168천㎥ 증가.

- 업종별로는

<가정용> : 86천㎥ 증가.

○ 일부 대단지 아파트 입주 및 입주후 사용증가로 가정용 조정량 증가함.

- 마포구 마포대로 246 아현아이파크(2017.2~) 12359

- 서대문구 북아현로1길 17 신촌e편한세상(2016.12~) 21042

- 은평구 백련산로 37 백련산 힐스테이트4차(2017.8~) 14821

- 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 7763

○ 기온급강하로 인한 동파 누수, 동파방지 수도개방 등의 원인으로 다세대주택         및 아파트 조정량 증가한 것으로 판단됨.

<공공용> : 14천㎥ 증가.

○ 마포구 성산로128 마포도서관 신축후 이용객증가로 1664 증가.

○ 특이사항 없으나 게절적 영향(기온급강하)으로 일부 공공기관 및 학교 등 사용         량 증가한 것으로 판단됨.

<일반용> : 84천㎥ 증가.

○ 관내 일부 주상복합건물 상가입점후 영업호전 등으로 사용량 증가함.

- 마포구 월드컵로3길 14 마포한강2차푸르지오 6409

- 마포구 마포대로 92 효성헤링턴스퀘어 A,B동 8208

- 은평구 은평로9길13 캐스텔가든 2133

○ 마포구 월드컵북로 14 삿뽀로 홍대점 누수로 5188 증가.

<욕탕용> : 16천㎥ 감소.

○ ******************** 수영장이용객 감소로 5895 감소.

○ ******************* 영업부진으로 6118 감소함.

○******************* 영업중지로 15443 감소.

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2017.12월(2월납기)		2016.12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	124,505	9,248.0	123,220	9,080.0	1,285	168
1	증산4	102	346	141	354	-39	-8
2	증산5	21000	1091	20389	1031	611	60
3	와우산1	2637	408	2586	402	51	6
4	와우산2	10060	1362	10003	1347	57	15
5	만리3	2136	84	2111	105	25	-21
6	홍은	10175	673	9665	623	510	50
7	백련	16358	1039	14486	895	1,872	144
8	백련6	2422	239	2682	248	-260	-9
9	백련9	6213	300	6120	288	93	12
10	증산3	528	198	532	176	-4	22
11	남산4	3020	409	3219	392	-199	17
12	불광터널	33760	1896	33467	1974	293	-78
13	증산1	4056	291	4738	309	-682	-18
14	증산2	5341	322	6517	409	-1,176	-87
15	진관	6697	590	6564	527	133	63

○ 증산4    : ******************** 수영장이용객 감소로 5895 감소

○ 증산5    : 마포구 월드컵로3길 14 마포한강2차푸르지오 상가입점후 6409 증가

○ 와우산1  : 마포구 홍익로2길 16 마포평생학습관 전년동기 일시감소로 1234 증가

○ 와우산2  : 마포구 마포대로 246 아현아이파크 입주후 사용증가로 12359 증가.

○ 만리3    : 특이사항 없음

○ 홍은     : ***************** 휘트니스 영업호전으로 11120 증가

○ 백련     : 가정용 일부 수전 중블럭 변경 (2017.9.백련6->백련)으로 전년대비 증가

○ 백련6    : 중블럭 변경 (2017.9.백련6->백련) 으로 전년대비 사용량 감소

○ 백련9    : 백련사길39 서대문 구민회관 전년도 인정검침정산 후 5395 증가

○ 증산3    : 서대문구 모래내로 151 상암DMC엘가 입주후 사용증가로 1805 증가

○ 남산4    : 서대문구 북아현로1길 17 신촌e편한세상 입주후 21042 증가

○ 불광터널 : *******************영업중지로 15443 감소

○ 증산1    : ****************** 지하수 사용으로 상수도 1257 감소

○ 증산2    : 특이사항 없으나 주택재개발지역 세대이주증가로 사용량 감소한 것으로 보임
○ 진관     : 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주후 7763 증가

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	102	345,850	141	354,107.4	-8,257.4	-2.33
가정용	24	190,707	58	193,966.4	-3,259.4	-1.68
공공용	1	23	0	0	23	잘못된 계산식
일반용	73	143,224	79	142,160	1,064	0.75
욕탕용	4	11,896	4	17,981	-6,085	-33.84

▷ 증감량 : 8천㎥ 감소.

○ 가정용 : 3천㎥ 감소.

- ************************ 검침장애로 전월 인정 검침       하여 1197 감소함.

○ 공공용 : 23㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 1천㎥ 증가.

- 마포구 모래내로 5 우남퍼스트빌스타 입주후 사용증가로 1860 증가.

- 마포구 월드컵로34길 14 벽산상암스마트큐브 입주후 사용증가로 1626        증가.

- 마포구 성암로 179 ㈜한샘 입주업체 변경후 사용증가로 1420 증가.

○ 욕탕용 : 6천㎥ 감소.

- ******************** 수영장이용객 감소로 5895 감소.

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동     일부>

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	21,000	1,090,768.4	20,389	1,031,003.3	59,765.1	5.80
가정용	18,065	739,664.3	17,747	731,929	7,735.3	1.06
공공용	107	25,656.4	104	17,024	8,632.4	50.71
일반용	2,819	306,532.7	2,528	264,011.3	42,521.4	16.11
욕탕용	9	18,915	10	18,039	876	4.86

▷ 증감량 : 59천㎥ 증가.

○ 가정용 : 7천㎥ 증가.

- 마포구 월드컵로13길 19-36 신축빌라 입주후 1902 증가.

-*********************옥내누수로 1187 증가.

○ 공공용 : 8천㎥ 증가.

- 마포구 성산로128 마포도서관 신축후 이용객증가로 1664 증가.

- 마포구 양화로 160 홍대입구전철역 전년대비 1137 증가하였으나 평균사용      량으로 특이사항 없음.

○ 일반용 : 42천㎥ 증가.

- 마포구 월드컵북로 14 삿뽀로홍대점 누수로 5188 증가.

- 마포구 월드컵로3길 14 마포한강2차푸르지오 상가입점후 6409 증가.

- 마포구 월드컵로1길 14 교보빌딩 상가입점후 2659 증가.

- 마포구 양화로 141롯데호텔L7 신축후 영업호전으로 1966 증가.

- 마포구 양화로 157 파라다이스호텔 영업호전으로 1163 증가.

- 마포구 연남로85 1층 대형식당(명인갈비) 오픈후 영업호전으로 1027 증       가.

○ 욕탕용 : 876㎥ 증가.

- ******************* 지하수사용이 감소하여 1164 증가.

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,637	407,476.2	2,586	401,798.4	5,677.8	1.41
가정용	1,476	153,785.8	1,473	159,365.4	-5,579.6	-3.50
공공용	32	21,551	30	19,459	2,092	10.75
일반용	1,125	209,744.4	1,080	214,043	-4,298.6	-2.01
욕탕용	4	22,395	3	8,931	13,464	150.76

▷ 증감량 : 5천㎥ 증가.

○ 가정용 : 5천㎥ 감소.

- ***************** 옥내누수수리후 2715 감소.

○ 공공용 : 2천㎥ 증가.

- 마포구 홍익로2길 16 마포평생학습관 전년동기 일시감소로 1234 증가하     였지만 평균사용량으로 특이사항 없음.

○ 일반용 : 4천㎥ 감소.

- ************2-15층 내부공사로 1378 감소함.

○ 욕탕용 : 13천㎥ 증가.

- 고객번호 020288397 중블럭 변경(와우산2->와우산1 2017.6) 후          14010 증가.

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현       1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,060	1,362,276.2	10,003	1,347,045.6	15,230.6	1.13
가정용	8,040	925,386.4	7,970	922,909.6	2,476.8	0.27
공공용	136	40,489.2	135	42,202	-1,712.8	-4.06
일반용	1,872	352,373.6	1,886	333,959	18,414.6	5.51
욕탕용	12	44,027	12	47,975	-3,948	-8.23

▷ 증감량 : 15천㎥ 증가.

○ 가정용 : 2천㎥ 증가.

- 마포구 마포대로 246 아현아이파크 입주후 사용증가로 12359 증가.

※ 기온저하로 인한 동파방지 사용량 증가, 배관동파에 따른 누수 등으로 마        포구 일대 아파트 조정량이 전년대비 전체적으로 증가하였음.

- 마포구 신수로 15 마포강변힐스테이트 3510

- 마포구 새창로8길 72 현대임대 2491

- 마포구 새창로 52 도화현대1차 1541

- 마포구 마포대로 33 한화apt 1401

- 마포구 백범로 205 펜트라우스 1331

- 마포구 큰우물로 28 삼성apt 1321

- 마포구 마포대로 195 마포래미안푸르지오 1168

○ 공공용 : 1천㎥ 감소.

- 마포구 대흥로 33 신석초 수영장 사용감소로 1191 감소.

○ 일반용 : 18천㎥ 증가.

- 마포구 마포대로 92 효성헤링턴스퀘어 A,B동 상가 영업호전으로  8208 증가.

- 마포구 백범로31길 21 서울창업허브 입주업체 사용증가로 1821 증가.

- 마포구 독막로 319 대한통운 강북사업소 옥내누수로 1450 증가.

- 마포구 독막로 311 롯데호텔L7 영업호전으로 1395 증가.

- 마포구 만리재로 63 블루마리오피스텔 입주시작후 1223 증가.

- **************** 동절기 사용증가로 1199 증가.

○ 욕탕용 : 3천㎥ 감소.

- ****************** 전년대비 1845 감소하였으나 평균사용        량으로 특이사항 없음.

- *****************누수수리후 1105 감소.

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,136	84,138.4	2,111	105,132.2	-20,993.8	-19.97
가정용	1,997	71,266	1,972	78,103.8	-6,837.8	-8.75
공공용	10	5,674	10	4,531	1,143	25.23
일반용	128	6,491.4	127	11,123.4	-4,632	-41.64
욕탕용	1	707	2	11,374	-10,667	-93.78

▷ 증감량 : 20천㎥ 감소.

○ 가정용 : 6천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 1천㎥ 증가.

- 마포대로24길 42 소의초 전년도 수영장 불사용으로 일시감소하여 전년대비      2727 증가하였으나 평균사용량으로 특이사항 없음.

○ 일반용 : 4천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 10천㎥ 감소.

- 고객번호 035330636 중블럭 변경(만리3->와우산2 2017.6) 이후            11415 감소함.

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동 일부>

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,175	673,281.4	9,665	622,675.4	50,606	8.13
가정용	9,077	523,791.8	8,669	498,742	25,049.8	5.02
공공용	148	39,229.2	136	31,580.4	7,648.8	24.22
일반용	943	80,381.4	854	69,179	11,202.4	16.19
욕탕용	7	29,879	6	23,174	6,705	28.93

▷ 증감량 : 50천㎥ 증가.

○ 가정용 : 25천㎥ 증가.

- 서대문구 간호대로 41 신축빌라 입주후 사용증가로 1394 증가.

- ******************* 전년동기 일시감소로 1072 증가하였       으나 평균사용량 정상범위로 특이사항 없음.

- 서대문구 일대 아파트 및 다세대주택 기온저하 등 계절적 요인으로 사           용량 증가한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 7천㎥ 증가.

- 서대문구 세무서길 33-9 인왕초등학교 전년동기 누수로 인정조정하여 전       년대비 1235 증가하였으나 2017년 평균사용량으로 특이사항 없음.

○ 일반용 : 11천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 6천㎥ 증가.

- ***********************오픈후 영업호전으로 11120 증가.

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16,358	1,039,137.9	14,486	895,427.1	143,710.8	16.05
가정용	14,777	841,120.9	13,015	713,304.5	127,816.4	17.92
공공용	151	73,189	138	67,289	5,900	8.77
일반용	1,429	116,037	1,332	104,693.6	11,343.4	10.83
욕탕용	1	8,791	1	10,140	-1,349	-13.30

▷ 증감량 : 143천㎥ 증가.

○ 가정용 : 127천㎥ 증가.

- 서대문구 가재울미래로 2 DMC파크뷰자이 계절적 사용증가로 3717 증가.

- 가정용 일부 수전 (1121건) 수계변경으로 인한 중블럭 변경 (2017.9.백련6->백        련) 으로 전년대비 사용량 증가함.

○ 공공용 : 5천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 11천㎥ 증가.

- 서대문구 남가좌2동 가재울5구역 주택재개발지역 삼성물산 건설현장 공사       용수 사용증가로 1102 증가.

- 일반용 일부 수전 (53건) 수계변경으로 인한 중블럭 변경 (2017.9.백련        6->백련)으로 전년대비사용량 증가함.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소.

- ******************영업감소로 1349 감소.

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,422	239,369.8	2,682	248,062.7	-8,692.9	-3.50
가정용	1,770	97,683.8	2,054	115,241.7	-17,557.9	-15.24
공공용	25	16,681	24	9,032	7,649	84.69
일반용	625	122,475	602	120,909	1,566	1.30
욕탕용	2	2,530	2	2,880	-350	-12.15

▷ 증감량 : 8천㎥ 감소.

○ 가정용 : 17천㎥ 감소.

- 가정용 일부 수전 (1121건) 수계변경으로 인한 중블럭 변경 (2017.9.백련6->백        련) 으로 전년대비 사용량 감소함.

○ 공공용 : 7천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 1천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 350㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,213	299,749.6	6,120	287,539.4	12,210.2	4.25
가정용	5900	251703.8	5,811	248,813.4	2,890.4	1.16
공공용	41	20770	43	11,467	9,303	81.13
일반용	271	27245.8	265	27,204	41.8	0.15
욕탕용	1	30	1	55	-25	0

▷ 증감량 : 12천㎥ 증가.

○ 가정용 : 2천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 9천㎥ 증가.

- 백련사길39 서대문 구민회관 전년도 인정검침정산 후 5395 증가하였지만 정상사용량임

○ 일반용 : 41㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 25㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	528	197,541.4	532	176,340	21,201.4	12.02
가정용	274	149,414.2	278	132,952	16,462.2	12.38
공공용	15	1,838	14	1,382	456	33.00
일반용	236	26,757.2	237	23,238	3,519.2	15.14
욕탕용	3	19,532	3	18,768	764	4.07

▷ 증감량 : 21천㎥ 증가.

○ 가정용 : 16천㎥ 증가.

- 서대문구 모래내로 151 상암DMC엘가 입주후 사용증가로 1805 증가.

- 서대문구 응암로 28 연희한양아파트 관리검침으로 전환후 (세대별 계량기        페전후 공동주계량기 검침) 13949 증가.

○ 공공용 : 456㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 3천㎥ 증가.

- 서대문구 수색로 23 일광불교만물 옥내누수로 1363 증가함.

○ 욕탕용 : 764㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2동 일부>

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	3,020	409,423.6	3,219	392,456.8	16,966.8	4.32
가정용	2,464	290,227.6	2,640	266,521.8	23,705.8	8.89
공공용	68	42,684	66	45,799	-3,115	-6.80
일반용	483	64,482	507	67,696	-3,214	-4.75
욕탕용	5	12,030	6	12,440	-410	-3.30

▷ 증감량 : 16천㎥ 증가.

○ 가정용 : 23천㎥ 증가.

- 서대문구 북아현로1길 17 신촌e편한세상 1~4단지 입주후 사용증가로          21042 증가

- **********************기온저하로 2089 증가.

○ 공공용 : 3천㎥ 감소.

- 서대문구 독립문로 56 신학대학 전년동기 검침장애후 정산사용량 대비 2057 감소       하였으나 동기 평균량으로 정상범위임.

○ 일반용 : 3천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 410㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	33,760	1,896,079	33,467	1,973,793.9	-77,714.9	-3.94
가정용	29,953	1,459,604	29,848	1,514,030.5	-54,426.5	-3.59
공공용	165	47,483	189	77,584	-30,101	-38.80
일반용	3,622	339,960	3,409	327,354.4	12,605.6	3.85
욕탕용	20	49,032	21	54,825	-5,793	-10.57

▷ 증감량 : 77천㎥ 감소.

○ 가정용 : 54천㎥ 감소.

- 은평구 진관동 우물골6단지아파트 사용량 전년동기 대비 1283 감소하였지만 관리       사무실 확인 결과 특이사항 없으며 동절기 정상 사용량이라고 함.

- 기온급강하로 은평구내 다세대 및 아파트 수도개방 및 누수로 사용량 증가한      것으로 보임.

○ 공공용 : 30천㎥ 감소.

- *************************작년10월이후 영업감소로           3117 감소함.

○ 일반용 : 12천㎥ 증가.

- 은평구 은평로9길13 캐스텔가든(오피스텔)입주후 영업호전으로 2133 증       가함.

- 은평구 통일로 869 서연빌딩 물탱크청소 및 고연암식당 오픈후 사용량          2053 증가.

- 은평구 연서로28길 21-1 폼모텔 오픈후 영업호전으로 1309 증가.

○ 욕탕용 : 5천㎥ 감소.

- ****************** 영업중지로 15443 감소.

- **************** 영업감소로 1174 감소.

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,056	290,838.4	4,738	308,822	-17,983.6	-5.82
가정용	3,679	233,908.2	4,356	248,817	-14,908.8	-5.99
공공용	41	9,172	40	8,597	575	6.69
일반용	331	33,386.2	337	35,169	-1,782.8	-5.07
욕탕용	5	14,372	5	16,239	-1,867	-11.50

▷ 증감량 : 17천㎥ 감소.

○ 가정용 : 14천㎥ 감소.

- ********************1368 감소하였으나 특이사항 없음.

○ 공공용 : 575㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 :1천㎥ 감소.

- *******************지하수 사용 증가하여 상수도 1257 감소.

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	5,341	322,395.6	6,517	409,456.3	-87,060.7	-21.26
가정용	4,610	236,041.6	5,783	306,032	-69,990.4	-22.87
공공용	25	7,496	42	25,410	-17,914	-70.50
일반용	701	64,971	687	62,535.3	2,435.7	3.89
욕탕용	5	13,887	5	15,479	-1,592	-10.28

▷ 증감량 : 87천㎥ 감소.

○ 가정용 : 69천㎥ 감소.

- 감소특이사항 없으나 응암1~3동 주택재개발지역 세대이주 및 공가증가로        사용량 감소한 것으로 판단됨.

※ 은평구 백련산로 37 백련산힐스테이트4차 입주로 14821 증가함.

○ 공공용 : 17천㎥ 감소.

- 감소특이사항 없으나 응암1~3동 주택재개발지역 수전 및 사용량 감소한        것 으로 판단됨.

○ 일반용 : 2천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소.

- ********************* 전년대비 2578 감소하였으나 일시       적 감소로 평균 사용 범주이며 특이사항 없음.

- ******************전년대비 일시 영업부진으로 1567 감소함.

- ********************** 영업중지후 리모델링 공사로           1291 감소함.

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2017. 12월(2월납기)		2016. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,697	590,133.9	6,564	526,750.6	63,383.3	12.03
가정용	6,134	431,806.3	6,007	379,580.8	52,225.5	13.76
공공용	111	66,492	105	42,539	23,953	56.31
일반용	450	86,864.6	450	93,633.8	-6,769.2	-7.23
욕탕용	2	4,971	2	10,997	-6,026	-54.80

▷ 증감량 : 63천㎥ 증가.

○ 가정용 : 52천㎥ 증가.

- 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주후 7763 증가.

- 은평구 진관3로 21 엘크루아파트 입주후 3409 증가.

- 은평구 진관동 은평솔하임아파트 입주후 3121 증가.

- 은평구 진관3로 11 힐데스하임 입주후 2108 증가.

○ 공공용 : 23천㎥ 증가.

- 특이사항 없으나 동파방지 수도개방, 배관누수 등으로 사용량 증가한 것으       로 판단됨.

○ 일반용 : 6천㎥ 감소.

-***************** 전년동기 오픈초기(2016.12.2.~)보다 영업       감소하여 6729 감소함.

○ 욕탕용 : 6천㎥ 감소.

- ******************* 영업부진으로 6118 감소함.

4		동별 조정량 분석

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.12월	2016.12월	증감량
계	3,291	3,236	55
아현1	149	139	10	마포대로246 아현아이파크 입주후(2017.3~) 사용증가로 12359 증가 마포대로24길42 소의초 전년도 수영장불사용으로 일시감소하여 전년대비 2727증가하였으나 평균사용량으로 특이사항 없음.
아현2	75	73	2	마포대로195 마포래미안푸르지오 1168증가하였으나 5%내외로 정상범위임.
공덕1	18	20	-2	특이사항 없음.
공덕2	186	192	-6	만리재로14 한국사회복지회 검침원착오로 지침잘못입력하여 1408감소하였지만 심사마감후 정상지침으로 경정함.
신공덕	54	51	3	백범로205 펜트라우스 빌라입주민 증가로 1331 증가. 만리재로63 블루마리오피스텔 입주후 1223 증가.
도화	302	298	4	새창로8길72 현대apt 특이사유 없으나 기온저하에 따른 동파누수 등으로 2491 증가함.
용강	260	248	12	큰우물로28 삼성apt,마포대로33 한화apt 계절적사유로 사용량 일시 증가(2722) 독막로38길32 101동 신규입주후 사용증가로 1591 증가. 독막로319 대한통운 강북사업소 누수로 1450 증가.
대흥	40	44	-4	*************** 영업감소로 2449 감소.
염리	139	137	2	독막로311 재화스퀘어 점포교체후 영업증가로 1395 증가.
신수	268	262	6	신수로15 마포강변힐스테이트 기온저하(동파누수)로 3510 증가.
서강	69	70	-1	특이사항 없음.
서교	76	77	-1	***************입주점포 영업감소로 1929 감소.(20%내외로 정상범위임.)
동교	393	376	17	월드컵북로14 삿뽀로홍대점 누수로 5188 증가. 양화로141 롯데호텔 L7 신축후 영업호전으로 1966 증가.
합정	22	15	7	월드컵로1길14 교보빌딩 신축후 점포영업호전으로 2659 증가. 월드컵로3길14 마포한강2차푸르지오 상가입주후 6409 증가.
망원1	306	304	2	월드컵로13길19-36 신축빌라 입주후 사용증가로 1902 증가.
망원2	4	5	-1	망원로29 목욕탕폐업후 고깃집으로 업태변경후 1134 감소.
연남	291	284	7	************옥내누수로 1187 증가. 연남로85 1층 대형식당(명인갈비) 입점(2017.12)후 이용객증가로 1027 증가.
성산1	294	290	4	성산로128 마포도서관 개관후(2017.9) 이용객증가로 1664 증가.
성산2	70	74	-4	**********************이용객감소로 5895 감소.
상암	275	277	-2	**************** 입점업체 변경후 2418 감소. 월드컵북로424 LG CNS 누수수리후 1236 감소.

○ 마포구                                             (단위 : 천㎥)

○ 서대문구                                           (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.12월	2016.12월	증감량
계	2,468	2,414	54
천연	214	213	1	특이사항 없음.
북아현	64	43	21	북아현로1가길20 신촌e편한세상 입주후 사용증가로 21042 증가.
충현	30	30	0	특이사항 없음.
신촌	80	84	-4	특이사항 없음.
연희	591	580	11	증가특이사항 없음.
홍제1	283	288	-5	*************** 옥내누수수리후 1920 감소. ************** 전년대비 4402 감소하였으나 평균사용범위임. 주택재개발지역 인근 폐전후 공가 많음.
홍제3	206	211	-5	특이사항 없으나 주택재개발지역 세대이주로 공가 증가함. 통일로440-1 홍제역상가 누수수리후 1297 감소. 통일로440-1 홍제역 누수수리후 1361 감소.
홍제2	49	49	0	특이사항 없음.
홍은1	21	20	1	특이사항 없음.
홍은2	392	386	6	백련사길39 서대문구민회관 전년도 인정검침정산 후 5395 증가하였지만 정상사용량임
남가좌1	154	141	13	상암DMC엘가 입주후 1805 증가. 수색로23 일광불교만물 옥내누수로 1363 증가.
남가좌2	270	267	3	가재울5구역 주택재개발지역 삼성물산 공사용수사용증가로 1102 증가.
북가좌1	84	71	13	응암로28 연희한양아파트 관리검침전환이후(2017.7) 13949 증가.
북가좌2	30	31	-1	특이사항 없음.

○ 은평구                                             (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.12월	2016.12월	증감량
계	3,490	3,431	59
녹번	423	402	21	통일로684 서울혁신파크 리모델링후 입주업체증가,이용객증가로 1113 증가.
불광1	138	139	-1	************* 영업감소로 1174 감소.
불광2	11	11	0	특이사항 없음.
갈현1	348	339	9	통일로 861 연신내역 계량기교체후 정산으로 1025 증가. 통일로 869 서연빌딩 물탱크청소후 2053 증가.
갈현2	17	18	-1	특이사항 없음.
구산	17	10	7	서오릉로21길36 갈현현대apt 매월고지로 변경후 6952증가.
대조	499	493	6	연서로28길21-1 폼모텔 신규오픈후 영업개시로 1309 증가.
응암1	364	366	-2	******************* 영업중지후 1291 감소. ***************영업감소로 1567 감소. ****************영업감소로 2578 감소.
응암2	221	192	29	백련산로36 백련산힐스테이트3차 기온저하에 따른 동파 누수 등으로 4340 증가. 백련산로37 백련산힐스테이트4차 입주후 사용증가로 14821 증가.
응암3	10	10	0	특이사항 없음.
역촌	678	658	20	*************** 지하수불사용으로 2899 증가.
신사1	34	33	1	*****************교체후 정산사용량 반영 및 영업호전으로 1828 증가.
신사2	32	32	0	특이사항 없음.
증산	223	249	-26	증산서길152-1 재개발지역 인구감소로 사용량 1257 감소. 증산주택재개발구역 세대이주증가로 전체적인 사용량 감소함.
수색	11	10	1	특이사항 없음.
진관	464	469	-5	**************** 영업부진으로 6118 감소. **************전년대비 영업부진 및 계절적영향으로 6729 감소.

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 12월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,173,850명 (전년 대비 11.7천명 감소)

❍ 업종별 수전수                                                (단위:천전)

구 분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2017년 12월	124.1	110	0.9	13.1	0.1
2016년 12월	122.7	109	1	12.6	0.1
증 ․ 감	+1.4	+1	-0.1	+0.5	0

❍ 평균 최고기온 : 2.2℃(전년 대비 -3.6℃)

❍ 평균 최저기온 : -5.7℃(전년 대비 –3.0℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 14일, 34.8mm(전년 대비 0일,+26.3mm )

❍ 누수복구건수 : 71건 (전년 대비 -32건 ).