문서번호	총무과-1855
결재일자	2018.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		총무과장
김종민		02/21 황차호
협 조
	주무관		김동범

전동 방화셔더 고장 수리 계획

2018. 2.

서울시립미술관

(총무과)

전동 방화셔더 고장 수리 계획

전동 방화셔터(본관 전시동 1층) 고장으로 인한 수리 계획을 보고드림

□ 고장 현황

◯ 장 소 : 본관 전시동 1층 전시실 중앙

◯ 고장내용

- 철제 슬라트(slat)와 샤프트 접합 부위 탈락으로 인한 처짐

- 방화 슬라트(slat) 흰지 고장으로 인한 이격 발생 및 휘어짐

◯ 사 진

전동 방화셔터 고장 사진

□ 수리계획

◯ 수리방법 : 전문업체에 의뢰하여 수리

◯ 긴급수리 실시

- 전동 방화셔터 고장으로 인해 방재업무에 차질 발생

- 방재업무 차질을 최소화하기 위해 긴급 야간작업 실시

◯ 컨트롤러(controller) 교체가 필요한 경우 별도 수리 실시

- 방화 슬라트(slat)와 구동부(모터, 컨트롤러 등)은 별도 작업 필요

□ 예산 및 지급방법

◯ 소요예산(예정) : 약 2,000 ~ 2,700천원

- 예산과목 : 시립미술관, 문화예술진흥, 미술관유지보수, 시립미술관유지관리,

일반운영비, 공공운영비

◯ 지급방법 : 일상경비 지출.  끝.