아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림

1. 市 재난대응과-3640(2018.2.19.)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획 알림』 과

관련입니다.

2. 우리 서 해빙기 대비 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이     알려드리오니 업무 추진에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기    간 : 2018. 3. 1. ~ 3. 31.(1개월)

나. 점검대상 : 총 2,527개소

※ 소방용수시설(공설) 2421, 비상소화장치 98, 비상소방용수 8개소

다. 점검방법 : 각 부서별 자체계획 수립 추진

라. 세부계획 : [붙임1] 참고

마. 결과제출 : 04.03.(화)까지 기일엄수 제출 / [붙임2,3,4] 서식

3. 일제점검(정밀조사) 시 유의사항 및 행정사항 등

가. 급격한 밸브 개폐 조작 금지 [붙임5 참고]

〇 소방용수 출수 점검 시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작

〇 밸브개방 시 순서에 따라 점검하여 적수(녹물)발생 등 민원발생 방지

나. 한파로 인한 결빙으로 임시폐전된 비상소화장치함 확인 철저

다. 소화전 도색, 보온 공사 대상 조사 병행 실시

〇 향후 도색, 보온 공사 계획 시 결과(위치도 및 전경 사진) 제출

라. 노후소화전 점검(1988년 이전 소화전)

〇 30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저

마. 소방용수시설 데이터 현행화 입력 철저

〇 점검 결과, 변경사항 등 119행정정보시스템 수정, 입력 및 소방안전지도 현행화

바. 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 이상유·무 등 조사 병행 실시

붙임  1. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 1부

2. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 소방용수시설 일제점검 표찰 발견결과(서식) 1부.

4. 통행로 노면표시 및 조명블럭 대상 결과(서식) 1부.

5. 소화전 개폐시 유의사항 1부

6. 소방용수 데이터 수정 방법 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
담당자	박주혁		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	02/21 나효숙
협조자
시행	재난관리과-1278	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	jooswat@seoul.go.kr	/	대시민공개