문서번호	시설관리과-4583
결재일자	2018.2.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		남부수도사업소장
라정균	김효수	代권승계		02/23 전영석
협 조

암사수계 도·송수관로에 설치된

노후 공기밸브 전수조사 및 점검 계획

2018. 02.

남부수도사업소

(시설관리과)

암사수계 도·송수관로에 설치된

노후 공기밸브 전수조사 및 점검 계획

관내 한강둔치 암사수계 도·송수관(D=1,100㎜ 이상)에 설치된 노후 공기밸브에 대한 전수조사를 실시하여 정비함으로써 안전사고를 사전에 예방하고 시민생활과 직결되는 수돗물을 안정적으로 공급하고자 함

□ 점검배경

○ 관련근거 : 누수발생 및 급수운영에 따른 시설물 정비

- 본부 시설관리과-1360(2018.2.12.)호

○ 내  용

- 동작구 노량진동 한강대교 남단에 도수관로(D=2,400㎜×200㎜) 공기변(밸브) 누수와 관련 관내 한강둔치 암사수계 도·송수관로(D=1,100㎜ 이상)에 설치된 노후 공기밸브에 대한 전수조사를 실시하여 비내식성 공기밸브 정비

▹ 암사 ∼ 노량진 급수계통도 및 배관망도

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018. 02. 19.(수) ~ 02. 26.(월)

○ 점검구간 : 동작대교 ~ 안양천

○ 점검대상

- 도·송수관로 : D=1,100~2,400㎜, L=50.5㎞

- 공 기 밸 브 : 44개(D=80~200㎜)

○ 점 검 자 : 김효수 외 3인

- 시설관리과 : 김효수, 강판오, 라정균, 김용삼

□ 중점 점검사항(육안확인)

○ 상수도관 누수 여부(한강둔치, 한강 하상 확인)

○ 각종 밸브류 상태 및 안전 여부

○ 맨홀 내부의 관로 상태, 침수 및 토사적치 여부

○ 한강둔치에 설치된 맨홀표지판 및 표지석 GIS와 일치여부 등

□ 행정사항

○ 노후 공기밸브 정비계획 보고 : 2018. 2. 27.(본부 시설관리과)

붙 임 : 1. 암사수계 배관망 개요도 1부.

2. 한강둔치 노후 공기밸브 현황 1부.  끝.