문서번호	급수운영과-4125
결재일자	2018.2.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		★급수설비팀장	급수운영과장
박준성		김남구	02/23 김정수
협조

「가리봉 도시재생사업 가로환경 개선 조성공사」

비상소화시설 설치 의견조회 검토 보고

2018. 2.

「가리봉 도시재생사업 가로환경 개선 조성공사」

비상소화시설 설치 의견조회 검토 보고

구로구청 도로과 에서 시행하는 「가리봉 도시재생사업 가로환경 개선 조성공사 비상소화장치함 설치」와 관련하여 의견조회 검토를 보고 드림

※ 구로구청 도로과-2236(2018.02.19.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 가리봉 도시재생사업 가로환경 개선 조성공사

○ 위    치 : 구로구 가리봉동 87-131호 앞 외 5개소

○ 공사기간 : 2018년 3월 ~ 4월경

○ 공사내용 : 상수도관에서 부단수 분기하여 소화장치함 설치

○ 발 주 처 : 구로구청 도로과

□ 검토내용

○ 조회내용 : 비상소화시설 설치 공사시행주체 및 착 · 준공계 제출여부

□ 검토결과

○ 시행계획

- 시행방법 : 원인자 시행

- 시행시기 : 2018. 3. ~ 4.

- 시 행 청 : 구로구청 도로과

- 시 행 사 :  (상하수도면허 소지업체 별도 계약 시행)

- 작업공정 : 부단수천공→소화전설치→세척

○ 비상소화시설 설치 의견

- 원인자부담 자체 비상소화시설 설치로 승인조건에 의거 공사시행

- 착공전 관세척수비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서 및 자재 공급원 승인요청을 포함한 착공계를 제출

- 준공계 제출시 GIS속성표를 포함하여 제출

(준공계, 배관상세도, 시설물별 속성조사표, 공사 주요공정 사진, GIS속성표 등)

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

- 추후 변동사항 발생 시 재협의 후 공사 시행

- 착공계 및 준공계 공문 접수

○ 비상소화장치함 설치 위치도

- 상수도 GIS

1) 위치 : 가리봉동 87-131번지 앞

2) 위치 : 가리봉동 104-55번지 앞

3) 위치 : 가리봉동 115-33번지 앞

4) 위치 : 가리봉동 126-1번지 앞

5) 위치 : 가리봉동 133-17번지 앞

6) 위치 : 가리봉동 136-29번지 앞

□ 행정사항

○ 구로구청(도로과) 「가리봉 도시재생사업 가로환경 개선 조성공사 비상소화장치함 설치」와 관련하여 상기 비상소화장치함 설치 의견을

구로구청에 회신하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 상수도공사 승인조건 1부.

2. 관련 공문 1부.

3. 위치도 1부.  끝.