투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	주간업무보고 (2018년 2월 13일 ~ 2018년 2월 19일)

주간근무일지				< 상태 - ◎ : 정상 ● : 비정상 >
장 소	종 류	점검사항	점검 주기	월	화	수	목	금	토	일
미디어 디자인실	촬영편집장비	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	모니터링디스플레이		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4K촬영장비		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
전시실	1존	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	2존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	도시모형영상관			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	기증유물 전시실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	교육실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	강당			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	시청각실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	기획실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	로비			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	DID			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
정보 검색	상설전시장	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	정보의다리		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	아카이브로드		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	전차		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	시전유구		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
(본관) 전시영상장비 점검 및 유지보수	상설·기획전시실 영상장비 유지보수 및 정기점검(빔 프로젝터 전체사용시간 확인(정기점검표 참조)) - 상설전시 1존 ‘한양사람들’ 빔 프로젝터 램프교체(2.14) - 상설전시 1존 ‘조선시대 서울’ 빔 프로젝터 램프교체(2.18) - 상설전시 2존 ‘반차도’ STB교체 및 네트워크 셋팅(2.14) - 상설전시 1존 ‘겸재와 떠나는 한양명승구경’ 프로그램 작동오류 점검(2.18) - 기증유물전시 4실 ‘양관’ VR파노라마 작동오류 점검(2.18) 2. 도시모형영상관 전시영상 통합연동시스템 점검(정상작동) 3. 방공호 전시체험공간 영상장비 점검 - 천장 3D돔(폭격영상) 영상플레이어 메모리 교체(2.19) 4. 경교장 영상장비 점검(정상작동) 5. 기타
(분관) 전시영상장비 점검 및 유지보수	청계천박물관 상설전시장, 교육실 및 강당 영상장비 정기점검(정상작동) 2. 동대문역사관 및 운동장 기념관 영상장비 점검 - 동대문역사관 ‘나도 고고학자’ 터치모니터 1번 작동오류 점검(2.19) - 동대문역사관 ‘백과사전’ 생활경제 운영시스템 점검(2.19) 3. 한양도성박물관 전시영상장비 점검(정상작동) 4. 백인제가 전시영상장비 점검(정상작동)
정보검색 시스템 (정보의 다리)	* 전차, 시전유구 터치스크린 수리 및 설치완료
디지털시네마 및 홍보영상장비	* 정상작동

주무관	이준의		시설과장	02/27 박관현
협조자
시행	시설과-825	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 서울역사박물관	/	www.museum.seoul.kr
전화	724-0297	/전송	724-0244	/	artjun@seoul.go.kr	/	대시민공개