	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 및 지리조사 계획 수정 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-276(2018.01.15.)호 「2018년 소방용수 업무 관련 기본계획」

나. 재난관리과-1107(2018.02.20.)호「2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림」

다. 재난관리과-1109(2018.02.20.)호「소방차통행로 노면표시 및 조명블럭 일제조사 계획 알림」

라. 재난관리과-1131(2018.02.21.)호「2018년 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 계획 알림」

2.  위 관련근거에 의거 현장대응단 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 및 지리조사 계획 을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 조사기간 : 2018. 3. 5. ~ 3. 31. (25일간)

나. 조사대상 : 총575개소

1) 소방용수시설 : 543개소(소화전 537(지상254, 지하282, 다용도1), 저수조5, 급수탑1)

2) 비상소화장치 : 12개소

3) 비상소방용수시설 : 20개소

다. 지리조사 : 7개동(하계1~2동, 상계6~7동, 중계2~3동, 중계본동)

라. 조 사 자 : 소방위 도기목 등 35명 – 첨부참조

마. 조사일정 및 방법 : 별첨 참조

- 조사자 : 주간근무자(14:00~18:00), 팀별 3개조(조별 3~4명) 편성

※ 조사 전 야간근무자 출동대기 및 미참석자 제외 (연·병가, 교육등)

※ 조사자들 본서 귀소후 완료확인 후 퇴근

- 방  법 : 소방용수 담당구역 지리조사 및 비상용수시설 확인 병행 실시

바. 안전관리책임자 : 각 팀 진압대장(차량주임 또는 조별 선임자)

- 안전관리책임자는 반드시 조사에 임하기전 점검요령숙지 및 안전사고 발생하지

않도록 반드시 교육 후 실시

사. 주요점검 및 추진사항

1) 시설물 매몰·파손, 수압상태 등 확인

2) 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

3) 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

4) 비상소방용수시설 관리카드 작성 및 정비

5) 노후 소화전(30년 이상)조사 병행 실시

7) 지리조사 및 불법주정차 단속 추진

8) 도색 및 보온대상, 통행로 노면표시 및 조명블럭 일제조사 병행

3. 행정사항

가. 소방용수시설 조사 후 2018.4.2.(월) 까지 대응총괄팀 결과 알림

나. 조사결과는 119행정정보시스템에 현행화 철저

붙 임  1. 2018년 상반기 소방용수시설 일제점검정비 계획(현장대응단) 1부

2. 2018년 상반기 소방용수시설 정기점검·정비 담당자 및 일정 1부

3. 비상소방용수시설 현황(하계) 1부

4. 노면표시 및 조명블럭 현황 1부

5. 상반기 소방용수 일제조사 결과(양식) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김성호		지휘1팀장	代도기목		현장대응단장	02/28 박일남
협조자
시행	현장대응단-1504	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화		/전송	979-6119	/		/	대시민공개