문서번호	신교119안전센터-829
결재일자	2018.2.28.
공개여부	부분공개(6)

담당자	2팀장	센터장			결재
강영석	채경묵	02/28 홍성록
협 조

화재방어 검토회의 결과 보고

***************************

1. 검토회의 개최

가. 일    시 : 2018. 2. 27.(화) 18:30 ~ 19:00

나. 참석인원 : 2팀 9명(채경묵,길준억,강영석,정대웅,남기훈,김지환,송충한,윤수정,박종태)

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2. 23(금)	19:33	19:35	19:39	20:05

나. 장 소

대 상	위 치
건물	************************

다. 원인 및 개요 : 종로구 ********************* 창고에서                  천장에서부터 불똥이 떨어져서 원단에 옮겨 붙은 화재로 창고 상층부에 있는

원단 및 내부 물품에 옮겨 붙어 소실된 화재.

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 0명(단순연기 흡입2명, 본인이 병원 이송 원함)

2) 재산피해 : 32,765천원(부동산 5,265천원, 동산 27,500천원)

3. 출동 인원 및 장비 : 인원 73명 (소방 64명, 경찰 7명, 한전2명)

차량 20대 ( 펌프6, 탱크6, 구조2, 구급2, 기타3)

4. 수리현황 : 신-002 활용

5. 화재방어활동

가. 출동중 교통 상황 : 신교안전센터--> 자하문로 --> 경복궁역 교차로 --> 사직단 -->

사직터널 --> 독립문역사거리 좌회전 -> 서대문역사거리 유턴-->

한국두뇌개발연구원 우회전->건물모퉁이 우회전->행복드림부동산

나. 최초 목격 상황 : 건물내에서 연기가 많이 나오는 상황

다. 현장활동 상황

- 현장 도착 즉시 대원 수관5본 연장하여 1층 원단창고 진입하여 화점에 집중방수         실시

- 각 대원별 임무 기록

- 팀장 : 무선으로 최초 상황전파, 화점 방수, 인명검색, 연소방지 등 지시

- 관창수 : 펌프차 연결 수관 5본 전개하여 1층원단창고 진입 화점방수 실시 후, 잔화정리

- 관창보조 : 수관전개 보조 및 관창수와 2인1조로 화점 방수 및 인명검색

- 펌프차 운전원 : 펌프차 방수 및 도로변 지하식소화전 점유

- 조연차 운전원 : 소방용수 점유 보조

- 구급대원 : 소방용수 점유 보조, 환자이송(단순연기 흡입 2명-강북삼성 이송)

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 건물 내부로 들어갔을 때 연기 원단자재로 인해 막혀 있어 연기배출이 안되 시야 확보가 안됨. - 원단이 많이 쌓여 있어 일일이 하나씩 들어내야함	- 도착즉시 진압실시 및 인명구조 실시 후 창문 파괴로 연기배출 우선 실시해야함. - 송배풍기 이용하여 배연 실시 - 원단화재는 시간이 걸려도 재발화되지 않도 록 세심하게 살펴서 진압해야함. - 배연기 및 조연차 활용하여 훈련 실시

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도