함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 수정 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-779(2018.1.30.)호 “2018년 소방용수 운영계획 알림”

나. 재난관리과-1559(2018.2.26.)호 “2018년 상반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획 보고(알림)”

다. 소방행정과-2757(2018.3.2.)호 “소방공무원 인사발령”

2. 위와 관련 우리안전센터에서는 해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 일제점검(노후소화전 점검) 정비 계획 수정 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2018. 3. 1. ~ 3. 31.(1개월 간) - 세부계획은 붙임 참조

1팀		2팀		3팀
조사일시	출동대기팀	조사일시	출동대기팀	조사일시	출동대기팀
03.21(수) 14:00~18:00	3팀 (당일야간근무)	03.07(수) 14:00~18:00	1팀 (당일야간근무)	03.14(수) 14:00~18:00	2팀 (당일야간근무)
03.22(목) 14:00~18:00	2팀 (당일야간근무)	03.08(목) 14:00~18:00	3팀 (당일야간근무)	03.15(목) 14:00~18:00	1팀 (당일야간근무)
03.23(금) 14:00~18:00	3팀 (당일야간근무)	03.09(금) 14:00~18:00	1팀 (당일야간근무)	03.16(금) 14:00~18:00	2팀 (당일야간근무)

나. 점검대상 : 총 612개소

※ 소방용수시설(공설) 593, 비상소화장치 16, 급수탑 2, 비상소방용수 1

다. 조 사 자 : 효과적인 조사를 위하여 당일 야간근무자 출동대기 조치 후 해당일 주간근무자가 일제조사 실시.

라. 점검내용

1) 소방용수 출수확인등 정밀기능점검 및 작동시험

2) 비상소방용수시설 변동현황 파악

3) 노면표시 및 조명블럭 실태조사

4) 노후소화전(30년이상) 점검 병행

5) 비상소화장치함 내부 적재비품 및 이상유·무 확인

6) 소방용수시설 지리정보 변동내역 파악

7) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 주차구획선 확인

마. 점검시 주의사항

1) 필요장비 휴대조사 실시

2) 다용도 제수변(소화전) 점검 금지(주변 단수 우려)

3) 소방용수시설 수압확인 후 누수되지 않도록 제수변 스핀들 잠금 철저

4) 소방용수시설 출수 확인시 급격한 조작으로 민원이 발생하지 않도록 주의하기 바라며, 깨끗한 용수가 나올때까지 퇴수 조치(수도사업소 협조사항)

바. 결과조치 및 보고

1) 경미한 사항 : 현지시정

2) 현지시정 불가능사항 : 대응총괄팀 문서 보고

3) 보고기한 :  2018. 4. 4.(수)

3. 행정사항

가. 각 팀별 안전관리 책임자는 출장 전 공직자로서의 품위유지와 민원발생 주의 및 안전사고가 절대 발생하지 않도록 사전교육을 철저히 시킬 것이며,

나. 조사담당자는 일제점검.정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 정확한 조사내용을 119행정정보시스템에 수정 입력하고,

다. 기타 사항은 기 시달된 공문을 참고하여 시행토록 할 것.

붙임  1. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 일정 1부.

2. 2018.소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부.

3. 85. 노면표시 및 조명블럭 불량 대상(양식) 1부.

4. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획 1부.  끝.

담당자	김주만		2팀장	이도형		센터장	03/05 김병철
협조자
시행	독산119안전센터-1031	(		)	접수		(		)
우	08636	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31 (시흥동)	/
전화	02-806-1119	/전송	809-0119	/	20808@seoul.go.kr	/	대시민공개