문서번호	하천관리과-3337
결재일자	2018.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수관리팀장	하천관리과장
구자일		代박홍봉	03/06 代박홍봉
협조

2018년

풍수해 대비 유수지 점검 및 정비 계획

2018. 3.

물순환안전국

(하천관리과)

2018년

풍수해 대비 유수지 점검 및 정비 계획

2018년 우기 전 자치구에서 관리중인 유수지에 대한 사전점검을 실시하고, 적출사항에 대하여는 즉시 보완·개선하여 수해대비에 철저를 기하고자 함

□ 점검개요

○ 점검대상 : 용산유수지 등 52개소(16개 자치구)

○ 점검 및 정비기간 : ’18.3.15. ~ 4.30.

○ 점 검 반 : 관계 공무원으로 구성

○ 점검방법 : 점검표에 의한 자치구 자체점검 시행

□ 점검내용

○ 유수지 바닥 상태(토사 퇴적, 균열, 파손 등)

○ 복개시설(슬라브, 기둥) 균열, 파손여부 등

○ 사면(호안블럭 파손, 벽체 파손 및 균열 등)

○ 빗물 유입·유출시설(수문 등) 파손 및 작동 여부 등

○ 유수지 바닥에 유수 장애시설 적치 여부 등

○ 계측기(수위계) 및 CCTV 작동 여부 등

□ 추진계획

○ 점검책임자 : 자치구 담당과장

○ 점검일정 및 지적사항 조치

- 점 검 일 정 : ’18. 3. 15 ~ 4. 13

- 지적사항 조치 : 4. 27까지

○ 점검결과 조치내용 제출(자치구→서울시) : 4. 30까지

□ 행정사항

○ 적출사항 우기 전 정비 곤란할 경우 별도 정비대책 수립 시행(자치구)

붙 임 : 유수지 점검표 1부.  끝.