문서번호	현장민원과-3165
결재일자	2018.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강동수도사업소장
최철우		정국량	03/13 윤순용
협 조
	주무관			홍헌철
	주무관			정지훈
	주무관			신태권

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

『아리수의 안정적 공급을 위한』

‘18년 수도계량기 교체 및 장비 구매 계획

2018. 3.

강동수도사업소

현장민원과

『아리수의 안정적 공급을 위한』

‘18년 수도계량기 교체 및 장비 구매 계획

만기 및 고장 수도계량기 적기 교체와 폐전 수도계량기 신속 철거, 신설 계량기의 적기 공급으로 수돗물 사용량을 정확하게 계측하여 상수도 신뢰성 제고에 적극 기여하고자 함

Ⅰ		일반현황

□ 관련근거

❍ ‘18년도 수도계량기 수급계획(계측관리과-1198호, 2018. 2. 12.)

❍ 계량에 관한 법률 제24조 및 동법 시행령 제21조

- 노후 수도계량기 교체 : 재검정 유효기간 50mm이하 8년

❍ 고장 수도계량기 교체 : 수도조례시행규칙 제53조

□ 수도계량기 현황

(‘18. 2. 28)

구 분	수전수	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	50mm 초과
총 계	229,744	184,012	13,488	10,302	9,431	4,944	1,200	6,367
송파구	138,962	112,742	7,150	5,661	5,911	3,370	670	3.458
강동구	90,782	71,270	6,338	4,641	3,520	1,574	530	2,909

□ 수도계량기 교체 인력 현황

❍ 시설관리공단 수도계량기 교체 직원 6명 : 만기, 동파, 폐전 업무 처리

❍ 사업소 직원 3명 : 이상 수도계량기 교체 및 수도계량기 민원 업무 처리

‣ 아리수토탈서비스 기간제근로자 고장 수도계량기교체 업무지원예정

Ⅱ		2018년 수도계량기 교체 계획

□ ‘18년 수도계량기 교체 목표

❍ 교체 목표 : 25,836수전

(단위 : 수전)

합 계	만기교체	고장교체	폐전철거	비고
25,836	22,104	1,911	1,821

❍ 만기 수도계량기 교체 계획

- ‘18년 만기 수도계량기 교체목표 : 22,104수전

- 만기 수도계량기 월별 교체 목표

목표량	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
22,104	1,680	2,800	2,400	2,500	2,650	2,520	2,250	2,650	2,654	-

※ 월별 만기 목표는 폐전 수량에 따라 다소 유동적임

❍ 기타 수도계량기 교체 업무 처리(동파, 폐전, 고장, 장애 등)

- 동파 수도계량기 교체

‣ 동파 수도계량기 교체 메뉴얼 : 접수 당일 처리 원칙

‣ 동파 민원접수(사업소) → 교체작업 및 완료내역 사업소 제출(공단) →

작업완료내역 전산입력(사업소)

※ 동파 다량발생시 단계별 상황에 따라 사업소 직원․누수복구․급수공사 업체 투입 등 탄력적 운영

- 폐전 수도계량기 철거 : 1,821수전 폐전처리 목표

‣ 폐전 수도계량기 교체 메뉴얼 : 접수 후 3일 이내 처리

‣ 폐전 민원접수(사업소) → 철거작업 및 완료내역 사업소 제출(공단) →

작업완료내역 전산입력(사업소)

※ 폐전후 누수 발생 방지를 위한 플러그 설치 철저

- 이상(고장) 수도계량기 교체 : 1,911수전 교체처리 목표

‣ 이상 수도계량기 교체 : 민원 접수 시 3일 이내 처리

‣ 민원인 민원 접수 및 요금과 심사 교체 요구 → 현장민원과 교체 직원 업무 처리 → 작업완료내역 전산 입력

‣ 이상 수도계량기 교체시 유의사항

· 현장 기물번호 등 확인 철저 및 조례위반 개연성 있는 수전은 요금과 이첩

- 교체 장애 수도계량기 정비

‣ 교체장애 수전에 대한 체계적 관리 : 발생 즉시 전산 등록 및 관리

‣ 교체 장애 수도계량기 관리

· 수요가 귀책분 : 장애물 적치 등 장애요인 제거 요청 행정지도

· 사업소 귀책분 : 자체정비 및 공사부서(급수운영과, 시설관리과)에 정비 의뢰

※ 장애 사유가 옥내 급수관 노후인 경우 급수관 개량에 따른 공사비 지원 사업에 대해 상세하게 안내 후 개량토록 적극적 홍보

Ⅲ		수도계량기 및 부속자재 수불 계획

□ 수도계량기 및 부속자재 수불관리

❍ 소요되는 수도계량기 및 부속자재 입․출고 관리

❶ 계량기 출고의뢰		❷ 계량기 수령		❸ 계량기 현장출고
사업소 → 수도자재센터		수도자재센터 → 사업소		사업소 및 시설공단
❹ 계량기 철거		❺ 계량기 설치		❻ 계량기 반납
사업소 및 시설공단		사업소 및 시설공단		시설공단 → 사업소 → 수도자재센터

- 시설공단 대행업무용 수도계량기 및 부속자재 입․출고시 운반 등 업무 협조

❍ 자재관리시스템은 수도계량기 및 부속자재의 명확한 사용내역과 과부족 여부의 파악을 위해 전산입력 철저

□ 유의사항

❍ 계량기 보관시 훼손·변형이 발생하지 않도록 관리

❍ 자재 운반, 보관, 설치시 충격을 받지 않도록 주의

❍ 수도계량기 및 부속자재는 반입 순서대로 반출 원칙으로 관리

Ⅳ		수도계량기 교체 장비구매 계획(차량임차포함)

□ 추진방향

❍ 2018년도 예산 조기집행 목표 달성을 위한 조기 예산 집행

❍ 수도계량기 교체 작업용 전동드릴 및 파이프렌치 등 수도계량기 교체용 장비 구매

❍ 수도계량기 교체용 차량 임차를 통한 신속한 교체 민원 처리

□ 추진내용(차량임차 포함)

❍ 수도계량기 교체용 장비 및 기타 소모성 물품 구매

- 전동드릴, 파이프렌치 등 교체공구 및 코팅장갑 등 기타 소모성 물품 구매

- 수도계량기 교체 작업복 구매 등

- 예산 : 2,000천원, 일반재료비(수도계량기 및 부속자재 구매)

❍ 수도계량기 교체용 차량 임대

- 임대기간 : 2017.03 ~ 12월까지 약 9~10개월

- 임대방법 : 조달청 제3자 단가계약, 월 40만원 내외

- 구매예산 : 3,700천원, 사무관리비(수도계량기 및 부속자재 구매)

Ⅴ		행정사항

❍ 수도계량기 교체업무 직원 및 시설관리공단 교체직원 교육 실시

- 교체 작업에 따른 안전사고 예방

- 교체 요령, 고객서비스 요령, 친절 교육, 복장 등

※ 시설관리공단 교체원은 자체 교육을 실시토록 요청

❍ 계량기 교체실적 분석 및 보고 철저 : 매월 10일까지 본부 보고

❍ 3월중 계량기 교체용 차량 임차 계약 체결

❍ 민원발생 최소화를 위하여 요금과 이상(고장)계량기 신속 교체 및 교체 장애수전 정비 철저.  끝.