문서번호	예방과-3156
결재일자	2018.3.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	위험물안전팀장	예방과장		소방서장
김태형	이명숙	김덕봉		03/14 김성회
협 조

2018년 가스시설 안전관리 종합계획

2018. 3.

성 동 소 방 서

(예 방 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

- 가스사고 없는 안전한 성동 구현을 위한 -

2018년 가스시설 안전관리 종합계획

가스사고 없는 “안전 성동” 구현을 위해 가스시설 위해요인 사전 제거 등 철저한 안전관리를 통하여 구민 생활안전 확보에 만전을 기하고함.

Ⅰ		추진방향

○ 가스시설의 감시기능 및 안전관리체계 확립

○ 합동 안전점검을 통한 사전 위해요인 제거

○ 교육․홍보를 통한 안전관리 능력 향상

○ 가스사고 대응체계 강화

Ⅱ		추진근거

○ 고압가스안전관리법 제24조(허가관청 등의 조치)

○ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제29조(허가관청 등의 조치)

○ 도시가스사업법 제27조(가스시설의 개선명령 등)

Ⅲ		일반현황

□ 가스시설 현황

○ 공급시설 현황

공 급 시 설
계	고압가스			LPG		도시가스
	충전소(CNG)	판매소	저장소	판매소	충전소	정압실
64	1	3	5	7	2	46

○ 도시가스 정압기 현황

지 역	배관길이 (㎞)	정압기 (개소)	관 리 자
			소 속	성 명	전화번호
성 동	206.91	46	주)예스코	김태훈 과장	*************

○ 대형굴착공사장(지하철공사장) 현황

공사명	위 치	공사길이 (m)	시공사	관 리 자
				성 명	전화번호

※ 현재 진행공사장은 없음(공사시 추후 통보)

Ⅳ		안전관리 대책

1		가스시설 감시기능 및 안전관리체계 확립

□ 24시간 상황실 및 긴급 밸브차단 체제 운영

○ 상황실 운영 : 도시가스 5개사(서울, 코원, 예스코, 대륜, 강남)

- 주야 24시간 상시근무체제 유지

- 성동소방서 상황실  ☎ 02-2676-0119  FAX 02-2631-5119

- ㈜예스코  ☎ 02-2210-7510

○ 정압실 원격감시시스템(SCADA)  : 46개소

- 정압기 가스누출, 압력, 유량, 외부인 접근 등을 실시간으로 원격감시

○ 상황관리시스템

- 긴급상황 발생 시 긴급차단밸브 위치 및 가스중단 세대를 즉시 파악 대처

○ 원격차단밸브시스템(MOV)

- 긴급상황 발생 시 신속한 가스차단으로 대형 가스누출 등 사고예방

※ MOV: Motor Operated Valve

□ 대형 굴착공사장 순찰 등 안전관리 강화(현장대응단, 안전센터)

○ 대    상 : 대형 굴착 공사장(가스배관 매설대상 굴착공사장)

※ 서울시 도로굴착복구시스템 홈페이지(htpps://hidigp.seoul.go.kr/#)

○ 예방순찰

- 대형굴착공사장(지하철) 기동순찰 일1회 이상(현장대응단)

- 노출된 배관, 대형공사장 등(일 2회)

○ 점검사항

- 굴착 공사위치 및 가스배관 매설위치 파악

- 지하철공사장 관계자 소방안전교육 실시

2		가스시설의 안전검사 및 합동점검

□ 유관기관 합동안전점검(소방서, 자치구, 한국가스안전공사)

○ 점검주기 : 연 3회(해빙기, 여름철, 겨울철)

○ 점검대상 : 도시가스공급시설, LPG · 고압가스공급시설

○ 수시점검 : 명절 연휴대비, 이상기온 시, 혹한기 등

구 분	점 검 대 상
해 빙 기	- LPG․고압가스공급시설 - 도시가스공급시설(정압기, 배관) - LP가스 사용 서민 밀집지역 - 소방시설 등
여 름 철	- LPG․고압가스공급시설 - 도시가스공급시설(정압기, 배관) - 소방시설 등
겨 울 철	- 가스공급시설(고압가스, LP가스, 도시가스) - 장기사용 도시가스보일러 등 - 소방시설 등
명절 대비 등	- 다중이용시설(백화점, 재래시장, 종합터미널 등) - 가스공급시설 : 자율점검 - 소방시설 등

□ 다중이용시설 안전점검

○ 횟    수 : 연 2회(설, 추석절 연휴대비)

○ 대    상 : 9개소(터미널, 쇼핑센터, 호텔, 종합병원, 가스공급시설)

○ 방    법년 : 자치구, 가스안전광사 합동점검

○ 내    용 : 정기검사 수검상태 및 가스시설 설치·기술기준 적합여부

□ LP가스 사용 어린이시설 가스 안전점검

○ 기   간 : 연 1회(상반기)

○ 대   상 : 유치원, 어린이집․놀이방 등 보육시설

○ 방   법 : 성동소방서, 자치구, 도시가스공급사 합동점검

○ 내   용 : LPG용기, 안전장치, 배관시설 및 가스누출 여부 등 점검

3		교육 홍보를 통한 안전문화 확산

□ 가스안전사용 홍보(장비회계팀, 홍보교육팀, 위험물 안전팀)

○ 시 기 : 설․추석명절, 대학축제 시, 행락철 집중 홍보

○ 부서별 실시 내용

부 서 별	내 용	비 고
장비회계팀	홈페이지 활용 안전사용 안내 홍보
홍보교육팀	소방안전교육 시 대시민 가스안전교육 및 홍보
위험물안전팀	대상처 현장 안전점검 시 등 안전교육 및 홍보

※ 부서별 자율 실시 후 필요시 실적 제출

○ 가스담당 공무원 전문교육 실시

- 대    상 : 소방서 가스업무 담당자(법정교육 대상자)

- 교육장소 : 한국가스안전공사(가스안전 교육원)

□ 이동식 부탄연소가 안전관리집중 홍보

○ 시   기 : 사용량이 많은 시기(행락철,여름휴가철,겨울탬핑 등)

○ 내   용 : 이동식 부탄연소기의 안전사용법, 위험성 등 홍보

※ 예방팀의 여름철 캠핑장 소방안전대책 추진과 병행 실시

4		가스사고 대응체계 강화

□ 24시간 상황관리체계 확립 및 훈련실시

○ 24시간 상황실 운영

- 서울시(종합방재센터), 자치구, 한국가스안전공사, 도시가스사 등

- 유관기관 상황전파 및 보고체계 확립 및 직통전화(Hot Line) 유지

○ 도시가스 정압기 등 가스사고 대비 비상훈련

- 훈련주기 : 연 2회 이상

- 참여기관 : 소방서, 도시가스사 등

- 방    법 : 도시가스공급사 주관 합동훈련 협조

- 훈련내용 : 긴급출동, 가스밸브차단, 피해시설 복구 등 유지

○ 가스사고 조사 보고체제 확립

- 당일 상황책임관, 현장대응단 주관 보고

- 상황책임관은 사고발생시 본부 상황실 및 예방과 가스위험물안전팀 으로 즉시보고

- 시, 자치구,가스안전공사,도시가스공급사,비상연락 체제 유지

- 합동사고 조사위원회 구성(가스안전공사)

○ 가스사고 상황처리 체계도

본부 및

안전공사

상황전파

보고

긴급복구

서울시소방재난본부

(상황실)

한국가스안전공사

도시가스회사

가스공급업체

상황발생

(가스사고)

서울종합방재센터

성동소 방 서

현장조사

상황보고

보고

출동

대책통보

경 찰 서

현장통제

접수

상황전파

○ 한국가스안전공사 및 도시가스사 비상연락망

기 관	부 서	연락처
한국가스안전공사	종합상황실	043-750-1300~4 Fax 043-750-1926
	사고조사부	043-750-1361~6
	서울지역본부(검사1·2부)	02-2038-3815, 3830
	서울서부지사(검사부)	02-2038-3851
	서울남부지사(검사부)	02-2038-3901
	서울동부지사(검사부)	02-2038-3951
도시가스사	서울도시가스(주) 02-3660-8184	02-3660-8282 Fax 02-3660-8449
	코원에너지서비스(주) 02-3410-8342	02-3410-8119, 8393 Fax 02-3410-8488
	(주)예스코 02-2210-7501	02-2210-7510 Fax 02-3390-3121
	㈜대륜이엔에스 031-951-0121	02-950-5050 Fax 02-950-5051
	강남도시가스(주) 02-2680-4820~2	02-2680-4800 Fax 02-2681-7825
	한국도시가스협회	02-554-7721 Fax 02-554-1433

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단 및 119안전센터장은 서울시 도로굴착복구시스템에 수시 접속하여 관내 대형굴착 공사장 현행화 및 순회점검에 철저를 기하여 주시고,

□ 각 119안전센터(현장대응단)은 굴착공사장 등 관련 순찰 및 홍보추진실적관리에 철저를 기하여 주시고, 매분기 5일한 추진실적 보고.

□ 당직근무자 및 상황실 근무자는 가스사고 발생시 가스사고 상황처리 체계도에 따라 즉시 조치하고, 결과는 “가스사고 보고서 양식” 참조하여 서울종합방재센터, 본부예방과 가스위험물 안전팀으로 상황보고 철저.

붙 임 1. 가스시설 현황 1부.

2. 도시가스사용 다중이용시설현황 1부.

3. 굴착공사장 순회점검 추진실적 서식 1부.

4. 가스사고 보고서 양식 1부.

5. 가스사고 대비 비상훈련 결과 양식 1부.

6. 가스시설 안전관리요령 1부.  끝.