문서번호	한양도성도감-2455
결재일자	2018.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
이은경		신추교	03/15 진용득
협조
	도성관리팀장		곽동진

- 2018년 해빙기 대비(국가안전대진단 연계) -

한양도성·북한산성·탕춘대성 안전점검 추진계획

문화본부

(한양도성도감)

- 2018년 해빙기 대비(국가안전대진단 연계) -

한양도성·북한산성·탕춘대성 안전점검 추진계획

2018년 해빙기 대비 및 국가안전대진단 추진에 따라 한양도성·북한산성·탕춘대성에 대한 안전 점검을 실시하여 안전 관리를 강화하고, 재난사고 예방에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

❍ 「2018년 문화재분야 국가안전대진단에 따른 한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 추진계획」(한양도성도감-12945, ’17.12.20.)

❍ 「2018년 해빙기 안전관리 추진계획」통보(시설안전과-936, 2018.1.17.)

❍ 「2018년 설날 대비 한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 결과 보고」(한양도성도감-1856, ’18.2.26.)

❍ 2018년 국가안전대진단 추진기간 연장 알림 및 해빙기 안전관리 철저(역사문화재과-3441, 2018.2.28.)

❍ 성곽의 보존과 관리에 관한 일반지침(문화재청훈령)

Ⅱ		점검개요

❍ 점검기간 : 2018.3.21. ~ 4.6.

❍ 점검대상 : 성곽 3개소(서울 한양도성, 북한산성, 홍지문 및 탕춘대성)

❍ 점검방법

- 현장 방문하여 “성곽정기점검표[붙임1]”에 따라 육안점검

- 한양도성 정밀계측업체 및 전문가와 합동점검

❍ 주요 점검사항

- 석재균열, 벽체 배부름, 수목으로 인한 피해, 성돌 변형

- 설날 대비 점검결과 확인부분 등

Ⅲ		세부 점검계획 및 조치계획

❍ 점검반 편성(※ 점검자는 추후 일정에 따라 변경 될 수 있음)

구분	점검구간	점검자
한양 도성	백악구간(4.7km) (창의문, 숙정문, 혜화문)	정밀계측업체, 과장, 도성보존팀장, 박근우, 이은경
	낙산구간~흥인지문구간(3.9km) (흥인지문, 광희문)	정밀계측업체, 과장, 도성보존팀장, 구선이, 이은경
	남산구간(4.2km)	권기혁 교수, 정밀계측업체, 과장, 도성보존팀장, 구선이, 이은경
	인왕산구간(4km)	정밀계측업체, 과장, 도성보존팀장, 박근우, 이은경
북한 산성	대남문~대성문~보국문~대동문~동장대~용암문(5.5km)	권기혁 교수, 과장, 도성관리팀장, 김동욱, 이은경
탕춘 대성	홍지문 및 탕춘대성(5.1km)	권기혁 교수, 과장, 도성보존팀장, 박민상, 구선이, 이은경

❍ 세부 점검내용

구분	점검내용
성곽	- 성곽전체 현황 및 훼손여부 - 성벽의 균열·배부름·이완 등 안전성 지반관련 침하 또는 붕괴 우려여부 성곽에 영향을 줄 수 있는 배수상태, 잡목 등 주변 환경상태 - 기타(순성길·탐방로 상태, 안내판·경고판 상태 등)
문루	- 소화기 등 화재예방 관리상태 - 방범시설 가동여부 등(자치구 점검 협조) 확인 - 기둥, 보 등 주요 부재 훼손여부 등 확인

❍ 조치계획

- 육안점검 후 전문가 조치 의견을 참고하여 구조가 취약하거나 붕괴 우려가 있는 구간의 통제 및 응급조치(문화재청 통보)

- 점검 결과에 따라 계측 또는 긴급보수 등 실시(문화재청 예산 요청)

- 성곽의 보존에 영향을 줄 수 있는 수목의 제거

Ⅳ		향후계획

❍ 2018.4.10. : 점검결과 보고

붙임  1. 성곽정기점검표 1부.

2. 한양도성 변형구간 정밀계측 현황(참고용) 1부.  끝.