문서번호	주거사업과-3116
결재일자	2018.3.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주거사업관리팀장	주거사업과장
손영란		황인수	03/21 차창훈
협조

2018 해빙기 대비

정비사업 건설공사장 안전점검 결과 보고

2018. 3.

도시재생본부

(주거사업과)

2018년 해빙기대비

정비사업 건설공사장 안전점검 결과 보고

2018년 해빙기를 대비하여 정비사업 건설공사장에 대한 각종 안전사고를 사전에 예방하기 위하여 시·구·외부전문가 합동 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

1		관련근거

□ 정비사업 공사장 해빙기대비 안전점검 추진계획
(도시활성화과-2007호, ’18. 2.19.)

□ 2018년 해빙기대비 정비사업 건설공사장 안전점검 실시 통보
(주거사업과-1917호, ’18. 2.19.)

2		점검개요

□ 점검기간 : 2018. 2.20.(화) ~ 2018. 2.28.(수)

□ 점검대상 : 중점관리대상 24개소

연번	전문가	점검일	점검대상	비고
1	정 종 민 (SNP엔지니어링)	`18. 2.20.	거여2-1, 거여2-2, 돈의문3	3개소
		`18. 2.26.	신정1-1, 신정2-1, 영등포1-3	3개소
		`18. 2.27.	면목1, 면목3, 면목5	3개소
		`18. 2.28.	휘경1, 청량리4, 미아9-1	3개소
2	장 경 수 (㈜지오닥)	`18. 2.20.	염리3, 아현2, 마포로6	3개소
		`18. 2.21.	신길8, 신길9, 대림3	3개소
		`18. 2.23.	홍은6, 가재울5, 북아현1-1	3개소
		`18. 2.26.	사당2, 사당3, 동작1	3개소

3		점검결과

□ 지적사항 및 조치결과

(조치완료건수/지적건수)

구 분	점검 공사장	총계	일반사항	지반상태	굴토공사	안전관리시설	건설기기	싱크홀	기타
중점관리대상	24개소	54/73	13/16	14/16	4/5	12/13	1/1	2/14	8/8

◆ 싱크홀 발생 징후 및 방지 대책으로 GPR탐사는 시기 미도래로 조치계획서(굴토이전 GPR탐사 실시) 제출

4		향후계획

□ 금회 지적사항은 다음 합동점검 시 재발하지 않도록 지속관리

□ 시기 미도래로 GPR탐사를 실시하지 않은 구역에 대해서 착공이전 GPR탐사를 실시하고 공사장 주변 지반침하·균열·공동발생여부에 대해 점검 및 대책을 수립토록 요청

□ 조치예정인 지적사항에 대해 조속히 조치토록 요청

붙임 : 1. 결과보고서 1부.
2. 합동점검 결과(조치완료/예정) 1부.

3. 안전점검표 각 1부.  끝.