위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공기충전시설 자율검사 등 안전관리 철저 알림

1. 관련근거

가.「고압가스 안전관리법」제11조제5항 및 같은법 시행규칙 제17조

나.「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준」제10조 및 제11조, 제12조

2. 공기충전실(정비실 포함)을 운영하는 각 소방관서는 법 규정에 따라 신고된 공기충전실(고압가스 충전시설)에 대한「안전관리규정」을 준수하여 운영중인 공기충전시설에 대한 자율검사 등 안전관리에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 자율검사(매뉴얼 제14조 ~ 제18조, 제32조 ~ 제35조)

- 한국가스안전공사의 완성검사 또는 정기검사를 받은 날로부터 6개월이 되는 날의 전후 15일 이내 별표5 서식으로 실시하고 이를 기록·보존

*****************************************************************************************************

- 자율검사장비를 갖추고 있는 기관은 매뉴얼 제15조제3항에 따라 주1회 이상 점검하고 별표6의 점검표 서식으로 기록·보존

나. 일간·주간·월간 안전점검(매뉴얼 제13조)

- 매뉴얼 별표4 서식에 의하여 안전관리책임자(원)는 안전점검 실시

- 매뉴얼 별표8 서식에 의하여 공기충전시설에 대한 수리·보수·철거시 작성

다. 안전관리교육(매뉴얼 제24조 ~ 제27조, 제31조)

- 안전관리책임자는 월 1회 이상 소속 직원들에 대한 안전교육을 실시하고 별표7 서식으로 이를 기록·보존

3. 행정사항

가. 각 점검서식은 일지관리시스템에 조속한 시일 내 신규 등록할 예정이니 등록 시 까지 공기충전실을 운영하는 각 소방관서는 붙임 매뉴얼을 참조하여 관련 서식을 작성 전자문서로 관리(보존기간 5년)하시기 바라며,

- 일지관리시스템 서식 신규 등록 : 본부 전산기획팀 협조

나.「안전관리규정」에 따른 실시 기록을 작성하지 않을 시 관련 법규에 의하여 과태료가 부과됨을 알려드리오니 시행에 철저를 기하기 바랍니다.

***************************************************************

다. 공기충전실을 운영하는 각 소방관서는「호흡보호 장비 안전관리에 관한 기준」제7조제1항에 따라 공기충전기를 주1회 이상 점검하고 동 규정의‘공기충전기 점검대장’을 일지관리시스템을 활용하여 작성하고 보존하여야 하며, 용기에 대한 충전이력은 장비시스템 내 공기호흡기용기 관리의‘충전이력관리’를 통하여 기록·관리하시기 바랍니다.

※ 안전지원과-2454(2017.2.3.)호 「공기충전기 등 정비실 장비 점검대장 변경 알림」 참조

라. 붙임 3 서식에 따른「공기충전시설 관리카드」는 상시 현행화 하여 공기충전실 내 비치·관리하시기 바라며, 인·허가 등 중요 변경사항 발생 시 본부로 통보하여 주시기 바랍니다.(단순, 고장·수리 내역은 본부 통보 제외)

붙임  1. 공기충전시설 안전관리 매뉴얼 1부

2. 별표 서식 각 1부

3. 공기충전시설 관리카드(서식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서)
담당자	채승우		장비관리팀장	김용근		안전지원과장	03/23 김송연
협조자	담당자	신주훈
시행	안전지원과-6013	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1613	/전송	02-3706-1619	/	csw119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)