문서번호	정수과-1327
결재일자	2018.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		서한호	03/27 임정규
협 조

염소투입설비 성능점검 결과보고

2018. 03.

구의아리수 정수센터

( 정 수 과 )

염소투입설비 성능점검 결과보고

우리 정수센터 아리수 생산에 정수약품으로 사용되는 액체염소의 투입설비에 대한 성능점검을 아래와 같이 실시하고 보고 드림.

▣ 제    목: 염소투입설비 성능점검 결과보고

▣ 점검일자: 2018.03.26. 14:00 ∼ 16:30

▣ 점 검 자: 전문경력관 김관우, 유병생

▣ 점검대상: 염소투입설비

▣ 점검결과

구 분	용 량	수 량	형 식	용 도	점검결과
염소 기화기	150kg/hr	2대	전열 온수식	액체염소 기화	정상 운영중
진공 조절기	189kg/hr	2대	전동감압 일체식	진공압력 조절	정상 운영중
염소 투입기	56kg/h외4종	15대	진공습식 자립형	염소가스 투입	정상 운영중

첨부 1. 염소투입설비 보유현황. 1부.

2. 염소투입설비 점검사진. 1부.  끝.