문서번호	기전과-2525
결재일자	2018.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
		주무관	기전과장
임소라		안종필	03/27 최태용
협조
	주무관		권택준

2018년 터널 라디오 재방송설비

유지보수용역 결과(3월) 보고

2018. 03.

북부도로사업소

(기전과)

재방송설비 유지보수 용역 결과 보고

우리 사업소 터널(6개소) 라디오 재방송설비에 대한 유지보수용역(3월) 결과를 보고 드림.

□ 용역내역

○ 용 역 명 : 2018년 터널 라디오 재방송설비 유지보수용역

○ 계약금액 : 38,358,250원

○ 계약기간 : 2018. 3. 1. ~ 2018. 12. 31.

○ 계 약 자 : ㈜근영이엔씨 대표 이성영

□ 재방송시설물 점검·보수내역

시설명	점검일	점검내용	확인자	비고
북악	03. 16.	‣ 89.1㎒-107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 상태 점검 및 전계강도 측정	유재성
구기	03. 16.	‣ 97.3㎒ 수신기 음질 찌그러짐 수리 ‣ 89.1㎒-107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 상태 점검 및 전계강도 측정	유재성
동망봉	03. 16.	‣ 107.7㎒ 피드백 잡음 섞임 수리 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 상태 점검 및 전계강도 측정	유재성
공릉	03. 19.	‣ 89.7㎒ 송신기 출력 낮음 높임 양호 ‣ 89.1㎒-107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	임성주
삼청	03. 16.	‣ 93.1㎒ 수신기 코일(AL[eqn: {} _{2}]) 불량 교체 수리 ‣ 103.5㎒ 잡음 섞임 수리 양호 ‣ 터널내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정	유재성
자하문	03. 16.	‣ 107.7㎒ 모니터 잡음 섞임 수리 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	유재성

□ 향후계획

○ 터널 라디오 재방송설비 4월분 유지보수용역 시행

○ 유지보수용역 1/4분기 기성금 지급

붙 임  1.재방송설비 유지보수용역(3월분) 점검결과 보고서 1부.  끝.