위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공기충전시설 사업개시에 따른 안전관리 및 점검일지 작성 등 철저 알림

1. 관련근거

가. 『고압가스 안전관리법』 제11조제5항 및 같은법 시행규칙 제17조

나. 『호흡보호장비 안전관리에 관한 기준』 제10조 및 제11조, 제12조

다. 안전지원과-6013(2018.3.23.)호 『공기충전시설 자율검사 등 안전관리 철저 알림』

라. 맑은환경과-11741(2018.3.26.)호 『고압가스제조(공기충전) 사업 개시 신고 및 안전관리규정 제출 처리 알림』

2. 우리서에서 설치된 공기충전실에 대한 사업개시 신고가 수리됨에 따라 해당 부서에서는 법 규정에 맞게 고압가스 충전시설 안전관리규정을 준수하고 자율검사 등 안전관리에 만전을 기해주시기 바랍니다.

〇 고압가스제조(공기충전) 사업개시 신고 처리내역

허가번호	허가일자	설치장소	소재지	대표자	사업개시일	*******
제2017-4호	2017.12.15	강동소방서	강동구 성내로 39	권혁민	2018.3.27.	***
제2018-1호	2018.01.04	강동소방서 (길동119안전센터)	강동구 천중로 215	권혁민	2018.3.27.	***
제2018-2호	2018.01.24	강동소방서 (고덕119안전센터)	강동구 양재대로 156길 133	권혁민	2018.2.9.	***

가. 자율검사(매뉴얼 제14조 ~ 제18조, 제32조 ~ 제35조)

- 한국가스안전공사의 완성검사 또는 정기검사를 받은 날로부터 6개월이 되는 날의 전후 15일 이내 별표5 서식으로 실시하고 이를 기록·보존

※ 자율검사는 일정수립 후 본서 호흡보호장비실 담당자가 일괄 검사

- 자율검사장비를 갖추고 있는 호흡보호장비실에서는 매뉴얼 제15조제3항에 따라 주1회 이상 점검하고 별표6의 점검표 서식으로 기록·보존

나. 일간·주간·월간 안전점검(매뉴얼 제13조)

- 매뉴얼 별표4 서식에 의하여 안전관리책임자(원)는 안전점검 실시

- 매뉴얼 별표8 서식에 의하여 공기충전시설에 대한 수리·보수·철거시 작성

다. 안전관리교육(매뉴얼 제24조 ~ 제27조, 제31조)

- 안전관리책임자는 월 1회 이상 소속 직원들에 대한 안전교육을 실시하고 별표7 서식으로 이를 기록·보존

3. 행정사항

가. 각 점검서식은 본부에서 일지관리시스템에 신규 등록할 예정이며, 등록 시 까지 공기충전실을 운영하는 해당 부서에서는 붙임 매뉴얼을 참조하여 관련 서식을 작성 전자문서로 관리(보존기간 5년)

나. 「안전관리규정」에 따른 실시 기록을 작성하지 않을 시 관련 법규에 의하여 과태료가 부과됨을 알려드리오니 시행에 철저를 기하기 바랍니다.

***************************************************************

다. 공기충전실을 운영하는 각 부서에서는「호흡보호 장비 안전관리에 관한 기준」제7조제1항에 따라 공기충전기를 주1회 이상 점검하고 동 규정의 ‘공기충전기 점검대장’을 일지관리시스템을 활용하여 작성하고 보존하여야 하며, 용기에 대한 충전이력은 장비시스템 내 공기호흡기용기 관리의 ‘충전이력관리’를 통하여 기록·관리하시기 바랍니다.

※ 안전지원과-2454(2017.2.3.)호 「공기충전기 등 정비실 장비 점검대장 변경 알림」 참조

라. 붙임3) 서식에 따른「공기충전시설 관리카드」는 상시 현행화 하여 공기충전실 내 비치·관리하시기 바라며, 인·허가 등 중요 변경사항 발생 시 본서로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 공기충전시설 안전관리 매뉴얼 1부

2. 별표 서식 각 1부

3. 공기충전시설 관리카드 각 1부

4. 완성검사증명서 각 1부

5. 안전관리자 선임신고서 각 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	고덕119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	박종범		장비회계팀장	신상돈		소방행정과장	전결 03/28 김승호
협조자
시행	소방행정과-3216	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39(성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화		/전송	02-483-1190	/		/	부분공개(6)