문서번호	시설관리과-8778
결재일자	2018.3.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장	동부수도사업소장
황승섭		최명익	03/28 이구석
협 조
	급수운영과장			송근호
	주무관			손종백
	주무관			김종필

2018년

저수조 청소 등 위생조치 실태 점검계획

2018.3

동부수도사업소

2018년

저수조 청소 등 위생조치 실태 점검계획

’17년 하반기 저수조의 청소 등 위생조치 점검결과 및 ’18년 저수조 청소 등 위생조치 점검계획에 대하여 보고 드림.

- 관련법령 : 수도법 제33조(위생상의 조치), 수도법 시행령 제50조(대형건축물등의 소독     등 위생조치), 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)

- 계획설계과-2224(2018.3.21.)「2018년 저수조 청소등 위생조치지도,감독 점검계획 통보」

Ⅰ		저수조 현황

□ 대형저수조 : 1,344개

구 분		계	아 파 트	연 면 적 5천㎡이상 건축물	1)연 면 적 3천㎡이상 업무시설 등
구별	대상 건물	1,344개	568개	401개	375개
	저수조 수량 (지상/지하)	3,475 (1,674/1,801)	1,620 (891/729)	1,056 (492/564)	799 (291/508)
동대문구	대상 건물	415	156	116	143
	저수조 수량 (지상/지하)	1,080 (577/503)	537 (341/196)	276 (117/159)	267 (119/148)
중랑구	대상 건물	270	139	57	74
	저수조 수량 (지상/지하)	813 (467/346)	555 (352/203)	131 (54/77)	127 (61/66)
성동구	대상 건물	363	148	136	79
	저수조 수량 (지상/지하)	724 (239/485)	204 (40/164)	334 (163/171)	186 (36/150)
광진구	대상 건물	296	125	92	79
	저수조 수량 (지상/지하)	858 (391/467)	324 (158/166)	315 (158/157)	219 (75/144)

※ 저수조 이용 학교 : 43개교(3개소 직결급수 조치 중)

1)연면적3천㎡이상 업무시설/연면적2천㎡이상 다용도 건축물,학원,예식장,지하도상점가,      대규모점포/객석수․관람석 1천석 이상의 공연장,실내체육시설

❍ 위생관리 내용(수도법 시행규칙 제22조의3)

- 저수조 청소 : 반기 1회 이상 청소

- 저수조 수질검사 : 1년 이내 1회 이상

- 위생상태 점검 : 월 1회 이상

※ 수도시설 관리자 교육 대상(수도법 제36조) : 건축물 소유자 또는 관리자

□ 소형저수조 : 102개

구 분		계	주택(4층이하)	일반건물
구별	대상 건물	102	-	102
	저수조 수량 (지상/지하)	109 (54/55)		109 (54/55)
동대문구	대상 건물	27	-	27
	저수조 수량 (지상/지하)	27 (9/18)		27 (9/18)
중랑구	대상 건물	14	-	14
	저수조 수량 (지상/지하)	21 (9/12)		21 (9/12)
성동구	대상 건물	24	-	24
	저수조 수량 (지상/지하)	24 (16/8)		24 (16/8)
광진구	대상 건물	37	-	37
	저수조 수량 (지상/지하)	37 (20/17)		37 (20/17)

❍ 위생관리 내용(수도조례 제40조의3) : 반기 1회 이상 청소

Ⅱ		2017년 하반기 실태점검 결과

□ 실태점검 개요

❍ 점검기간 : ’17. 9월 ~ 12월

❍ 점검대상 : 218개동(대형저수조 216동․단지, 소형2동)

❍ 점검인원 : 수도사업소 직원

❍ 점검내용 : 저수조 청소․관리상태, 위생점검․관리자교육 여부 등

□ 실태점검 결과

❍ 점검결과 : 218동․단지 완료(목표대비 100%달성)

Ⅲ		2018년 위생관리 실태점검 계획

□ 실태점검 계획

❍ 점검기간 : ’18. 3월 ~ 12월(상반기 3~6월, 하반기 9~12월)

❍ 점검대상 : 233동.단지(본부 지정 목표)

- 대형저수조 : 아파트 192단지, 일반건물 29동(자체청소 매년점검)

- 소형저수조 : 12동

❍ 점검인원 : 수도사업소 직원

❍ 저수조 월별 실태점검 추진목표

- 대형저수조 점검대상 : 221개소(아파트 192, 일반 29)

구 분		계	동대문구	중랑구	성동구	광진구
총계		221(29)	59(13)	52(14)	54(1)	56(1)
상반기		100(9)	29(5)	21(4)	25	25
월별	3월	11	3	3	3	2
	4월	39(4)	9(2)	7(2)	10	13
	5월	36(5)	13(3)	8(2)	8	7
	6월	14	4	3	4	3
하반기		121(20)	30(8)	31(10)	29(1)	31(1)
월별	9월	25(3)	7(2)	5(1)	6	7
	10월	41(10)	12(3)	9(5)	11(1)	9(1)
	11월	43(7)	8(3)	13(4)	10	12
	12월	12	3	4	2	3

※ ()는 일반건물

- 소형저수조 점검대상 : 12개소(일반건물)

구 분		계	동대문구	중랑구	성동구	광진구
총계		12	3	3	3	3
상반기		4	1	1	1	1
월별	3월	-	-	-	-	-
	4월	-	-	-	-	-
	5월	-	-	-	-	-
	6월	4	1	1	1	1
하반기		8	2	2	2	2
월별	9월
	10월	4	1	1	1	1
	11월	4	1	1	1	1
	12월			-	-	-

❍ 중점 점검내용

- 저수조 청소상태 : 저수조 물 때 및 침전물 존재 여부 등

- 저수조 관리상태 : 맨홀 잠금장치, 통기․월류관 방충망 설치 등

- 위생점검 실시여부 : 매월 1회 실시여부, 기록 보관여부 등

- 관리자교육 이수여부 : 건축물 소유자 또는 관리자 교육이수 여부

- 중앙정수처리장치 설치 여부 : 설치여부 및 운영여부

❍ 점검 방법

- 위생조치 규정위반시 행정처분(벌금, 과태료 부과) 사항 안내

- 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 시정안내

- 자체청소 건물의 경우, 가급적 전문청소업체가 시행토록 안내

- 중앙정수처리장치가 설치되어 있는 경우 사용하지 않도록 안내

- 관리자교육 미이수 시, 환경보전협회 교육이수 안내

- 현장 실태점검 점검사진 촬영 철저

※ 필수 사진 : 저수조 관리상태 전경, 교육이수증, 위생상태점검표

Ⅳ		행정 사항

□ 추진부서 : 급수운영과, 시설관리과(총괄)

□ 월별 점검계획을 포함 자체 점검계획과 점검결과를 본부 계획설계과에 제출

❍ 자체계획서 제출 :  ’18. 03. 28(수)

❍ 추진사항 월보 보고 : 매월 둘째 주 월요일

❍ ’18년도 청소 및 수질검사실시 이행여부 확인 및 검사결과 제출     : 상반기 ‘18. 7. 13.까지,  하반기 ’19. 1. 11.까지

※ 2018년 신규 대상건물 발생시 추가보고

붙임 1.  ’18년 대형저수조 위생조치 실태점검 대상 1부.

2.  ’18년 소형저수조 위생조치 실태점검 대상 1부.

3.  ’17년 하반기 대형저수조 통계자료 1부.

4.  ’17년 하반기 소형저수조 통계자료 1부. 끝.