“ 주택용 소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 설치는 의무 ”입니다.
	영등포소방서
수신	영등포구청장(주택과장)
(경유)
제목	사업시행변경인가(설계변경) 신청에 따른 소방협의 회신(*********

1. 영등포구청 주택과-12774(2018.3.20)호 『사업시행변경인가 신청에 따른 협의』와

관련입니다.

2. 귀 부서에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설설계

도면을 검토한 결과 아래 소방시설을 설치하는 조건으로 동의 하오니, 화재예방, 소

방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조제1항 및 동법 시행령 제15조에 의거

적합하게 설치도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황2

1) 건 물 명 : *************

2) 건 축 주 : ***************

3) 위    치 : 서울시 영등포구 ********

4) 규    모 : 지하2층/지상15층 ~ 20층 연면적 33,726.68㎡, 4개동

5) 주요용도 : 공동주택(아파트) 및 부대시설

6) 종    별 : 신축(설계변경)

7) 금회변경내역

○ 지상층

- 지하주차장 RAMP 출입구 위치 및 조경

- 단지 내 도로 일부 변경

- 부대복리시설 중 경비실, 경로당, 썬큰 위치 및 형태

- DRY AREA 위치 및 크기 변경

○ 지하층(주차장)

- 지하주차장 RAMP 위치 변경에 따른 지하층 LAYOUT 전체 변경

- 전체 LAYOUT 변경에 따른 주차대수 및 형태, 주차라인 변경

※ 소방시설 변동내역 없음

나. 검토결과 : 붙임참조

3. 협조사항

가. 협의시 첨부된 소방시설설치계획표 및 소방시설 설계도면은 법정 소방시설 설치여부          만 확인한 것으로 화재안전기준에 적합하게 완공될 수 있도록 하여 주시고,

나. 상기 건축물은 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의2 및 동법 시행령

제15조2 소방시설의 내진설계기준 대상건물이오니, 내진설계 도면 및 내진계산서에 맞게 시        공하여 주시기 바라며,

다. 주택단지 안의 옥상에 대피공간이 있는 경우 옥상 출입문에는 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ        유지 및 안전관리에 관한 법률」 제39조제1항에 따른 성능인증 및 같은 조 제2항에 따른 제         품검사를 받은 비상문자동개폐장치를 설치하시길 바라며, 비상문 자동폐쇄장치는 화재 등 비        상시에 소방시스템과 연동(連動)되어 잠김 상태가 자동으로 풀려야 하며,

라. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입

및 소화활동에 장애가 없도록 소방분야가이드라인에 따라 설계하여 주시고,

마. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에       의거 소방시설공사 착공신고대상 및 감리자지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙  임 : 1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.

4. 소방차량 통로규정 가이드라인 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	박성철		예방팀장	代현동욱		예방과장	03/28 강경철
협조자
시행	예방과-6339	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2679-0120	/전송	02-2637-3119	/	201205109@seoul.go.kr	/	부분공개(6)