문서번호	기전과-1134
결재일자	2018.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
최영주		최태용	02/07 신응수
협조	주무관		안종필
	★주무관		조태욱

‘18년 라디오 재방송설비 유지보수용역

시 행 계 획 보 고

2018. 2.

북부도로사업소

(기 전 과)

‘18년 라디오 재방송설비 유지보수 용역

시 행 계 획 보 고

관내 터널(6개소)에 설치된 라디오 재방송설비에 대한 유지보수 용역을 시행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 대상설비 : 라디오 재방송설비 (터널 6개소 - 19채널)

터널명 방송	북악	구기	자하문	동망봉	삼청	공릉
FM방송	19채널	19채널	19채널	19채널	19채널	19채널
89.1㎒(KBS2), 89.7㎒(원음방송), 91.9㎒(MBC), 93.1㎒(KBS1), 93.9㎒(CBS), 94.5㎒(YTN), 95.1㎒(교통방송), 95.9㎒(MBC표준), 97.3㎒(KBS표준), 98.1㎒(CBS표준), 99.1㎒(국악방송), 101.3㎒(영어방송), 101.9㎒(불교방송), 103.5㎒(SBS표준), 104.5㎒(교육방송), 105.3㎒ (평화방송), 106.1㎒(KBS2표준), 106.9㎒(극동방송표준), 107.7㎒(SBS)

재방송장치	터널 라디오 재방송 구성도

※ 북악·구기터널 DMB 설비는 하자보수기간(2년)으로 유지보수 용역제외(‘17년 설치)

□ 사업내용

□ FM 송·수신기, 모니터 및 긴급 마이크 조작반 점검 보수

□ 전원부 및 자동충전기, 전원분배기 점검 보수

□ 누설동축케이블, FM 출력합성 결속기 점검 보수

□ 사업추진 필요성

□ 터널 내부 각종 사고나 재난·재해 등 비상시 시민 안전 확보

⇒ 24시간 원활한 라디오 재방송 청취 및 자체 방송기능 확보 필요

□ 라디오 재방송 설비는 첨단 전자 통신 제품으로 고도의 전문기술 필요

⇒ 고장시 즉시 보수가 필요한 재난대비 설비로서 전문적인 관리용역이 절실함.

□ 기대효과

□ 시스템 장애 발생시 신속한 복구 및 대응체계 마련

□ 정기적인 예방점검을 통하여 재방송 설비의 안정성 확보

□ 재난·재해, 각종사고 등 비상시 원활한 자체방송 기능확보

□ 터널 구간의 안정적인 방송품질 확보로 시민편익 증진

□ 개   요

□ 용 역 명 : 2018년 라디오 재방송설비 유지보수 용역

□ 용역기간 : 2018. 03. 01. ~ 2018. 12. 31 (10개월)

□ 소요예산 : 43,417천원

□ 계약방법

□ 계약방법 : 전자공개 수의계약

□ 입찰참가자격

1) 정보통신공사 등록업체로 주된 사업체가 서울시 및 경기도에 위치

2) 최근 10년간 라디오 재방송설비 유지관리 용역 실적(단일계약 추정 가격의 1/3)이 있는 업체

붙 임  1. 과업설명서 1부.

2. 과업지시서 1부.

3. 설계내역서 1부.  끝.