문서번호	녹색에너지과-6693
결재일자	2018.3.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	태양광사업팀장	녹색에너지과장
박순희	어용선	03/07 신동호

2018 베란다형 미니태양광 보급업체 심사 계획

2018.  3.

녹색에너지과

2018 베란다형 미니태양광 보급업체 심사 계획

시민이 직접 도심 속 자연에너지 생산자가 되는 베란다형 태양광 미니발전소의 보급 확대를 위하여 적격한 보급업체 선정 관련 위원회를 구성·심사하고자 함

《 2018 베란다형 태양광 미니발전소 보급사업 개요 》

❖ 보급계획 : 52,625가구 13,682㎿

❖ 지원대상 : 서울 지역 아파트 등에 베란다형 미니태양광 설치 희망자

❖ 사업규모 : 기후변화기금 21,789백만원

❖ 지원기준 : 설비 용량에 따라 차등 지원

구 분	500W 이하	500W 초과 ~ 1kW 미만
보조금	1,400원/W	600원/W

❖ 지원기간 : 업체 선정 공고일 ~ 2018.11.30. (선착순, 예산소진 시 종료)

1		심 사 개 요

□ 접수현황 : 총 25개 업체

○ 접수기간 : 2018. 1. 23.(화) ~ 2. 21.(수)

○ 참여자격

① 전기공사업 등록을 필한 업체

② 한국에너지공단 선정 ’18년 주택지원사업(태양광 분야) 참여 기업

[공통자격]

□ 법인 등기부등본 상 본사 또는 지사가 서울 지역 소재

□ 설치일로부터 5년 간 무상 하자 보수 및 연 1회 이상 사후 관리 실시

□ 매년 완성작업 위험에 대한 생산물 배상 책임 보험 가입 의무

○ 제출서류 : 참여제안서, 자격 증명서, 설비성능인증서, 사업계획서 등

□ 심사대상

*****

**	*****	**	*****	**	*****
*	*********	**	*******	**	*******
*	********	**	********	**	********
*	********	**	****	**	*********
*	*******	**	*******	**	********
*	*********	**	**********	**	********
*	******	**	******** ****	**	******
*	********	**	*******	**	*******
*	************	**	********		*
*	*********	**	******		*

□ 심사기준 : 참여 자격 적격 여부

○ 참여자격 적격성 : 전기공사업 등록, 서울 지역 사무소 소재 등

- 접수일 기준 전기공사업 등록 완료 여부

- 등기부등본 상 서울지역에 본사 또는 지사 설립 여부

○ 보급 설비 제품의 안전성 : KS 인증 제품, 구조적 안전 인증

- 모듈, 인버터 등 보급 제품의 신재생에너지설비(KS) 인증 여부

- 한국건설생활환경시험연구원(KCL)의 내풍압성능시험 통과 여부 (거치형)

- 건축구조기술사의 구조설계 안전 검토 결과 적합 여부 (앵커형, 콘솔형)

○ 사업수행 능력

- 설치 및 관리 인력구성, 홍보방안 등 실행능력, 사후 관리 계획의 적절성

- 태양광발전 사업의 유익성, 필요성, 서울시 시공기준 등에 대한 이해도

○ 사후관리 계획

- ’18년 보급 물량에 대한 ‘완성작업 위험’ 생산물책임보험 가입(예정) 여부

- 설치일로부터 5년간 무상하자 보수 및 연 1회 이상 사후 관리 실시 여부

□ 선정방법 : 참여기준에 부합한 적격자는 모두 보급업체로 선정

2		선정위원회 개최

□ 일    시 : ********************

□ 장    소 : **********

□ ***********

- ****************************************

**************

□ 세부 심사기준

○ 모듈과 거치대를 체결한 완성품으로 시험한 내풍압 성능의 적용 범위

- 한국건설생활환경시험연구원(KCL)이 시행하는 내풍압성능시험을 통과한 모듈 보다 면적이 작은 모듈은 별도 성능시험을 거치지 않아도 구조적으로 안전한 것으로 보고 적격한 보급제품으로 모두 인정 (거치형)

※ 관련 전문가 자문회의 결과 위의 경우 구조적으로 안전한 것으로 검토됨

2018.2.28. 개최, KCL 연구원, 건축구조기술사, 서울에너지공사 연구원 등 참석

☞ 시험방법

□ 시험 의뢰 업체가 가져온 모듈과 거치대를 직접 시험용 베란다에 체결

□ 체결한 완성품에 풍력기를 이용하여 일정 이상의 풍압(50㎧, 서울시 시공기준)을

정·측·후 방향으로 가한 후 시료(모듈과 거치대)의 이상 유무 육안 검사

※ 국토교통부 고시 ‘건축구조기준’ 상 지역별 기본풍속 서울지역 26㎧

○ 건축구조기술사가 구조 설계를 통해 인증한 구조검토서의 적용 범위

- 건축구조기술가가 실시한 거치대 등에 대한 구조설계(구조검토서․구조설계서) 검토 결과 적합 판정을 받은 경우 이보다 모듈의 면적(거치대 크기)이 작은 모듈(거치대)도 안전한 것으로 보고 적격한 보급제품으로 모두 인정 (옥상 설치형)

※ 관련 전문가 자문회의 결과 구조적으로 안전한 것으로 검토됨

☞ 시험방법

□ 검사 의뢰 업체가 제출한 태양광발전 옥상용 거치대의 설계도를 건축구조기술사가     설계도 상 고정하중, 적재하중, 풍하중에 대한 안전성을 검토하여 확인

3		향 후 계 획

□ 선정 결과 보고 및 공고 : ’18. 3. 8.(목)

○ 장   소 : 서울시 홈페이지 고시․공고 게시판, 햇빛지도 홈페이지 등

- 보도자료 배포 및 자치구, 공모 참여 업체 등에 선정 결과 통보

□ 간담회 개최

○ 일시/장소 :****************************************

○ 대     상 : 보급사업 참여자로 선정된 업체

○ 주요 내용

- 보급업체의 책임성 강화 및 안전하고 양질의 태양광발전 시설 보급을 위하여 서울시와 선정된 보급업체 간 협약서 체결 또는 자율규제안 마련

	《 ***********》
***************************************************************************************** ************************************************************************************ ************************************************ ****************************************** *************************************************** ***********************************

- 2018 서울시 태양광 보급 정책 및 보급 업체 협조․당부사항 안내

□ 업체 간 과장․허위 광고 및 과도한 설치비 인하 경쟁 금지

□ 서울시 미니태양광 설비 시공기준 준수 및 모듈 제조사 제공 시공

□ 완성작업 위험에 대한 생산물배상책임보험 가입 안내 등

- 태양광 설비 설치 및 사후관리 방법, 안전 관리 등 전문 교육 실시

- 미니태양광 보급 확대를 위한 보급업체 의견 수렴 등

□ 보급사업 홍보 : ’18. 3. 12.(월) ~

○ 서울시 보유 매체 활용 보급업체 선정 및 보조금 지원 홍보

- 내손안의 서울 뉴스레터, 공식 SNS, 전광판 등 시민 접점 채널 활용

- 자치구 및 산하기관 보유 SNS, 소식지 등 보유 매체 활용 등

○ 태양광 미니발전소 홍보자료 제작․배포 : ’18. 3. ~

*****

*******************************

*****

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************