문서번호	시설보수과-2461
결재일자	2018.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식		代김영원	04/02 代박대군
협 조
	관리단속과장			박대군
	도로보수과장			김학동
	기전과장			최태용

『2018년 여름철 태풍·호우 대비』

종합상황실 운영 계획

2018. 3.

북부도로사업소

(시설보수과)

『2018년 여름철 태풍·호우 대비』

종합상황실 운영 계획

2018년 여름철 태풍·호우 대비『종합상황실 운영 계획』을 수립하여 재난을 효과적으로 예방하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 근거법규

❍ 「재난 및 안전관리 기본법」 제16조, 제17조

❍ 「서울특별시 재난 및 안전관리 기본 조례」 제14조

□ 기본방향

❍ 일상화된 이상기후에 대한 신속하고 체계적 대응체제 구축

❍ 부서별 비상근무체계 확립 및 통합재난대응체계 구축

Ⅱ		종합상황실 운영 계획

□ 운영기간별 운영 계획

❍ 예비기간 : 수방기간 전·후 1개월씩

- 2018.4.15.～5.14.(1개월) / 10.16.～11.15.(1개월)

- 30㎜/일 이상 강우예보 또는 필요시, 상황유지 및 긴급한 수방상황 대처

- 기상특보 시 상황판단회의 개최 결과 따라 비상근무(1~3단계) 실시

❍ 수방기간 : 2018.5.15. ～ 10.15.(5개월)

- 평시근무(30㎜/일 미만 강우예보시)

▶ 평일주간 : 시설보수과 근무자

▶ 야간, 휴일 : 당직근무자 5명(사업소 3, 북악터널 2)

- 보강근무(30㎜/일 이상 강우예보시)

▶ 평일주간 : 시설보수과 근무자

▶ 야간, 휴일 : 시설보수과 직원 2명

당직근무자 5명(사업소 3, 북악터널 2)

- 비상근무(1,2,3단계) : 단계별 비상근무 시행

□ 단계별 비상근무 체계

구분	기상상황	근무인원	조치사항
평 시	o 징후감시 필요시 o 예방활동 필요시 (강우량 30mm/일 미만 강우예보)	o 사업소 당직자 3명 o 북악터널 당직자 2명	o 비상연락체계 점검
보 강	o 강우량 30mm/일 이상 예보시 o 월계1교 수위 15.7m미만 및 상류지역 기상상황 감안	o 시설보수과 2명 o 사업소 당직자 3명 o 북악터널 당직자 2명	o 비상연락 체계유지 o 재해취약시설 순찰 o 하천공사장 대피계획 이행
1단계 (주의)	o 호우주의보 발령시 - 6시간 70mm 이상 예보 - 12시간 110mm 이상 예보 o 한강대교 수위 4.5m 도달시 o 태풍주의보(순간풍속20m/s 이상 등)	o 수방 필수요원 1/4 (조별 근무 : 1개조) o 기전상황실(북악터널) 2명 o 창동지하차도 2명 o 필요시 직영반 근무(1개반)	o 전직원, 비상상황 문자전파 o 재해취약시설 정비확인 o 하천공사장 대피준비 o 배수펌프 점검 및 가동
2단계 (경계)	o 호우경보 발령시 - 6시간 110mm 이상 예보 - 12시간 180mm 이상 이상 예보 o 홍수주의보(한강대교 수위 8.5m) o 태풍경보(순간풍속 26m/s, 총강우량 200mm이상)	o 수방 필수요원 1/2 (조별 근무 : 2개조) o 기전상황실(북악터널) 2명 o 창동지하차도 2명 o 하계지하차도 2명 o 필요시 직영반 근무(2개반)	o 하천공사장 대피 o 수방자재, 장비 출동 준비 ※ 전직원 비상근무 문자전파 (응소대기) o 배수펌프 점검 및 가동
3단계 (심각)	o 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 o 태풍ㆍ호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 o 이재민 다수 발생	o 수방 필수요원 전원 o 지하차도 및 현장지원 전원 o 필요시 직영반 근무(3개반) ※ 상황에 따라 전직원	o 월계1교 수위 17.2m시 전직원 비상근무 명령 o 취약도로 통제 등 o 배수펌프 점검 및 가동

※ 각 부서에서는 위 상황근무자 외 전직원의 비상연락체계를 정비하여 재해상황

발생시 긴급동원에 차질이 없도록 조치

□ 조직 체계

종합상황실

북부도로사업소장

상황총괄반			복구반			행정지원반
시설보수과			도로보수과,기전과			관리단속과
• 기상정보(특보)보고 및 전파, 비상근무 발령 • 수해상황 접수, 통계 작성 보고 • 종합상황실 유지 및 상황정리 등 운영 총괄 • 강우량, 하천수위, 방류량 등 자료수집 및 분석			• 포장도로(간선도로) 순찰 • 지하차도 등 도로시설물 점검ㆍ정비 • 지하차도, 터널 등 기전시설 점검ㆍ정비 • 기전시설물 재해원인 조사 및 응급조치ㆍ복구 • 차량 등 장비지원 및 조종원 명령에 관한 사항 • 지하차도 등 현장근무자 관리ㆍ감독			• 공무원 비상소집 및 근무상태 점검 • 기타 행정사항

□ 인원 및 장비 보유 현황

❍ 인원 현황

구분	계	관리단속과	도로보수과	시설보수과	기전과	공무직
수방필수	76	13	9	8	33	13

※ 필수요원 제외(8명) : 정문(방호실) 3명, 과적 기동단속반 5명

❍ 장비 보유 현황

덤프트럭	다목적차	롤러	더블캡	이-마이티	고소작업차	굴삭기
5	1	2	4	1	3	1

❍ 수방자재 보유 현황

구분	수량	비고
모래주머니	1,000대	지하차도(강제배수) 6개소 배치 (창동, 녹천, 하계, 방학, 월계, 월계2·3)

Ⅲ		비상용 배수펌프 운용 계획

□ 목적

❍ 지하차도 침수 등 만일 사태 시 비상용 배수펌프를 신속히 현장에     투입, 가동 운용하여 시민 불편사항을 최소화 하고 안전한 도로     상태 유지

□ 수방용 보유장비 현황

자 재 명	규 격	수량	단위	구입년도	보관장소
배수(수중) 펌 프	20HP * 3.0㎥/min, 구경 150mm	2	대	2001	구기터널
	75HP * 3.5㎥/min, 구경 200mm	1	대	2001	녹천 지하차도
이동용 배전반	대형(75HP,20HP,5HP)	1	면	2001	구기터널
	중형(20HP,20HP,5HP)	2	면	2001
배수(수중) 펌 프	5HP * 0.5㎥/min, 구경 80mm	2	대	2001	녹천 지하차도 창고
이동용 양수펌프	13HP * 1.7㎥/min, 구경 100mm	10	대	2011
	5.5HP * 0.5㎥/min, 구경 80mm	3	대	2006
이동형배전반	소형(20HP, 5HP)	1	면	2001
후렉시블관 (SUS)	구경200mm * 길이6m	7	본	2013
PVC 고압호스	구경100mm * 길이30m	3	롤	2001
	구경150mm * 길이20m	6	롤	2001
	구경200mm * 길이10m	6	롤	2001
	구경 75mm * 길이50m	3	롤	2001

□ 운용시기

❍ 수방기간 중 침수 발생 시

□ 사용(지원)대상

❍ 자체 시설물 침수 시

❍ 풍수해 재난상황 발생 시 침수지역

□ 사용(지원)규모

❍ 5.5HP(3대) 펌프는 소규모 침수 발생 시 사용

❍ 5HP(2대) 및 13HP(10대), 20HP(2대) 펌프는 중ㆍ소규모 침수 발생 시

❍ 75HP(1대) 펌프는 대형 침수 발생 시 현장 지원

□ 관리자 및 현장출동자 지정

펌 프	관리총괄	유지관리 출고관리	운 영 및 현 장 작업지도	현 장 출 동		출동차량 및 장비
				운전원	작업자
5HP(2대) 수중펌프	기전 총괄담당 안종필	전기운영 7급 김은수	전기운영 6급 유재성	배 차 조종원	박근범 김덕남 최표열 정진기	-2.5톤 더블캡
13HP(10대) 이동용양수펌프						-2.5톤 더블캡
5.5HP(3대) 이동용양수펌프
20HP(2대) 배수(수중)펌프					김희겸 이 호 소준영 김종갑 김민수	-15톤 덤프트럭 -크레인
75HP(1대) 수중펌프					박근범 김덕남 최표열 정진기	-15톤 덤프트럭 -크레인

□ 수방장비 응급조치 및 협력업체

구 분	업 체	대 표	주 소	전화번호	비 고
배수펌프 (A/S)	대웅기업 주식회사	서의석	경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 53-33	02-2677-5111 031-984-9151 *************	수중펌프
배수펌프 (임대)	금정위너 펌프	한세구	금천구 시흥3동984	808-0153 ************	수중펌프
	대산ENC	최유성	경기도 시흥시 과림동470-1	2068-6693~4 ************	수중펌프 발전기 펌프
	대림기계	정연용	경기 고양시 덕양구 내유동 40	(031)969-7101 ************	수중펌프 발전기 펌프
비상발전기	보국전기 공업(주)	정창교	서울시 영등포구 문래로20길60 메가벤치타워401호	02-2278-0880 *************	비상발전기

Ⅳ		행정사항

❍ 인사발령 등으로 인한 근무자 교체 시 신규 발령자로 대체

❍ 수방비상 근무자 급량비 지급(식권 지급 : 7,000원/식)

❍ 비상발령에 의한 비상근무자의 초과근무는 종합상황실(시설보수과)     근무기록부 서명에 의거 수기 시행(근무상황 각 과에 통보)

❍ 수방기간(2018.5.15.~10.15.) 수방담당 당직 근무 제외

- 수방담당 : 지방시설주사 김영원, 지방시설주사보 홍정식

❍ 수방기간(2018.5.15.~10.15.) 요일제 해제

- 대상자 : 시설보수과장 이근봉, 지방시설주사 김영원

❍ 기전과 할 일

- 지하차도 침수방지 대책 자체 계획 수립 및 운영

- 수방 비상발령시 사무실 근무자 할 일

▶ 터널, 지하차도 비상근무자에 대하여 응소 조치(비상연락)

▶ 터널, 지하차도 비상근무자에 대한 응소대장, 초과근무 관리

따로붙임 : 1. 수방 비상근무조 편성 1부.

2. 수방근무 일정표 1부.

3. 유관기관 비상연락망 1부.

4. 직원 비상연락망 1부.

5. 보고서식 1부.

6. 수방 비상근무자 응소대장 1부.  끝.