문서번호	물재생시설과-4606
결재일자	2018.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	오폐수관리팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
남은정	김윤수	이인근		04/02 한제현
협 조
	조경과장		문길동
	먹는물분석팀장		김현정

2018년도 물놀이형 수경시설 관리계획

2018. 4.

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2018년도 물놀이형 수경시설 관리계획

기온상승으로 바닥분수 등 물놀이형 수경시설의 본격적인 가동 운영이 예상됨에 따라 수질관리 등 적정계획을 수립하여 시민의 건강하고 안전한 물놀이 공간 조성에 기여하고자 함

Ⅰ		추진근거

물환경보전법 제61조의2, 제68조 등('17.1.28 시행)

□ 물놀이형 수경시설 신고 및 관리

* (물놀이형 수경시설) 수돗물, 지하수 등을 인위적으로 저장 및 순환하여 이용하는 분수, 실개천 등의 인공시설물 중 일반인에게 개방되어 이용자의 신체와 직접 접촉하여 물놀이를 하도록 설치하는 시설

물놀이형 수경시설 운영·관리 가이드라인('17.3)

Ⅱ		현황 및 운영기준

현    황                                                  <'18.3월 현재>

□ 시설형태

계	바닥분수	계류	벽천형	조합놀이대	일반분수	기타
201	171	9	1	11	2	7

* 기타 : 세족장, 아파트내 어린이놀이시설 등

□ 운영주체

계	서울시	자치구	공공기관	민간	비고
201	17	175	5	4

□ 관리기관

계	환경부 (한강유역청)	서울시		비고
		물재생시설과	조경과
201	17	10	174

* 서울시(사업소 포함) 운영시설은 환경부 관리, 자치구 및 민간시설 운영은 서울시 관리

운영기준

□ 수질기준

검사항목	수질기준
1) 수소이온농도	5.8 ～ 8.6
2) 탁도	4NTU 이하
3) 대장균	200(개체수/100mL) 미만
4) 유리잔류염소(염소소독을 실시하는 경우만 해당한다)	0.4∼4.0mg/L

- (검사 방법)「먹는물관리법」제43조에 따른 먹는물 수질검사기관에 검사 의뢰

- (검사 주기) 가동 개시일 기준으로 운영 기간 동안 1회/15일 이상 검사실시

□ 관리기준

- (수심 등) 수심을 30cm이하 유지, 부유물․침전물 수시 점검, 제거

- (저류조 청소) 주 1회 이상 청소하거나 사용되는 물을 여과기에 1일 1회이상 통과

- (소  독) 소독제를 저류조 등에 투입하거나 소독시설을 설치

․「먹는물관리법」제36조제1항에 따른 고시된 수처리제 기준과 규격 충족 등

- (안내판 설치) 이용자가 쉽게 볼 수 있는 곳에 운영자 연락처, 수질검사 일자 및 결과, 이용자 주의사항 등을 게시

- (관리카드 작성) 관리카드를 작성, 다음연도 1월30일까지 관할 시․도지사등에게 제출

- (수질기준 초과시) 지체없이 시설 개방 중지, 소독 또는 청소․용수 교체 등의 조치를 완료후 수질재검사하여 기준 충족확인후 시설 재개방

※ 수질관리 및 시설관리 방법 : 환경부 가이드라인('17.3) 참고

Ⅲ		'17년 추진실적

□ 물놀이형 수경시설 관리계획 수립 및 시행 : '17.2.17

□ 물놀이형 수경시설 관리제도 지역설명회(서울) 개최 : '17.1.25, 5.25

□ 물놀이형 수경시설 신고·운영 안내 및 이용자 준수사항 등 홍보

- 물놀이형 수경시설 신고 안내 홍보 포스터 배포 : '16.12

- 운영·관리 가이드라인 책자 배부 : '17.3

- 신고 및 이용자 준수사항 리플릿 배포  : '17.6

□ 환경부(한강유역청)․시(자치구) 합동 지도 점검 : '17.7 ~ 8

□ 2017 물놀이형 수경시설 일제점검 : '17.8

- 수질검사결과 적합(182개소), 점검당시 미가동시설(21개소)

□ '17년 물놀이형 수경시설 신고현황 인터넷 게시 : '17.8.24

□ 일제점검결과 인터넷 게시 : '17.9.20

Ⅳ		세부추진계획

◇ 시설 가동 전 시설청소․정비 점검 및 시험가동으로 사전예방

◇ 여름철 이용객 증가시기에 집중 점검 및 수질검사결과 공개를 통한 시민 안전 확보

시민이 안심하고 이용할 수 있는 물놀이 공간 조성
시 설 가동전		□ 시설 청소 및 사전점검·정비, 시험가동 실시 □ 각 기관 및 민간 신규시설 사전신고 이행 홍보 □ 수경시설 관리자 수질관리방안 등 사전교육
시 설 가동중		□ 피크 가동시 환경부 및 시 합동 일제점검 □ 수질검사 결과 대시민 공개
시 설 가동후		□ 가동완료 후 관리카드 제출 및 동파예방 관리

□ 시설 청소 및 사전점검․정비, 시험가동 실시         (관리기관)

□ 시설(물탱크 포함) 및 주변청소, 펌프자동급수장치 및 제어함 가동여부 등 시설 및 청소상태 점검

□ 시운전을 통해 시설의 급수, 배수, 소독, 여과 등 문제여부 사전점검

□ 물놀이장 바닥 등 보수가 필요한 부분 등에 대한 점검 실시

□ 모래․쓰레기․미세먼지 등 전체 시설 일제 청소 및 안내판 정비

□ 변경신고사항 사전이행(물환경보전법 시행규칙 제89조의2 제3항)

- 시설 명칭 또는 대표자, 소재지, 유형 및 종류, 운영기간, 바닥면적 또는 용수종류, 저류조용량 또는 청소주기, 여과기 설치여부 또는 소독방법 등

□ 각 기관 및 민간 신규시설 사전신고 이행 안내 홍보   (서울시)

'17년 물놀이형 수경시설 설치신고 의무화에 따른 '18년 신규시설 가동 전 사전 안내 및 홍보 실시로 법적규제기준 적정 이행 완료 유도, 신고 미이행으로 인한 위반사항 방지

□ 일   시 : '18. 4 ~ 계속

□ 방   법 : 공동주택 홈페이지 홍보 및 관련기관 안내문 발송

- (신 규) 서울특별시 공동주택 통합정보마당(공동주택과) 게재 요청

- (기 존) 수질 및 관리기준, 방법 등 안내

□ 수경시설 관리자 수질관리방안 등 사전교육           (서울시)

□ 일    시 : '18. 4. 19(목) 10:00~12:00

□ 장    소 : 시청 서소문청사 13층 대회의실

□ 대    상 : 공무원 40명[시(10), 구(30)]

※ 민간 및 공공기관 시설 관리자는 별도 안내문 송부

□ 주요내용 : 관련법령 설명 및 물놀이형 수경시설 관리방안 등

□ 피크 가동시 환경부 및 시 합동 일제점검          (서울시 등)

□ 점검대상 : 201개소  ※ 세부합동점검계획은 별도 수립시행

□ 기    간 : '18. 7월 ~ 8월(예정)

□ 점검기관 : 환경부 및 시 합동점검

□ 주요점검내용

- 물놀이형 수경시설 수질기준, 관리기준 준수 여부

- 운영기간 중 1회/15일 수질검사 실시 여부

- 현장 수질측정항목 검사 및 시료채취 후 검사의뢰

- 기타 관리기준 준수여부 등

□ 조치사항

- 수질기준 초과시설은 즉시 시설 개방중지 및 개선조치

- 소독 또는 청소·용수교체 등 조치 완료 후 수질 재검사 후 시설 재개방

- 수질기준 및 관리기준 위반시 행정처분(과태료부과) 확행

․과태료부과(1차 100, 2차 200, 3차 300만원)

※ 물환경보전법 제82조 및 시행령 85조, 별표18

□ 수질검사 결과 대시민 공개                  (관리기관, 서울시)

□ 내 용 : 최근 수질검사일자 항목별 내역 □ 방 법 : 현장(안내판) 및 시 홈페이지 - (현 장) 이용자가 쉽게 볼수있도록 게시 - (인터넷) http://env.seoul.go.kr/ (분야별정보-환경-서울의물-자료실)
	<현장안내판 예시>

□ 가동완료 후 관리카드 제출 및 동파예방 관리       (관리기관)

□ 물놀이형 수경시설 관리카드 작성 제출 : '18. 10월까지

- 수질검사내역, 소독, 여과기 가동(설치 시), 저류조 및 시설청소 등

□ 운영 종료 후 운영에 문제가 있는 시설․장비는 정비 조치

□ 동절기 대비 급․배수 수도관 등이 동파되지 않도록 관리

Ⅴ		행정사항

□ 관리기관(부서)별 자체 세부 관리계획 수립시행(시,자치구)	: '18. 4
□ 시설 청소 및 정비, 시험가동(관리기관)	: '18. 4
□ '18년 신규시설 설치 이행완료 안내(물재생시설과)	: '18. 4
□ 물놀이형 수경시설 관리자 교육(물재생시설과)	: '18. 4
□ 피크 가동시 합동점검(물재생시설과, 조경과, 보건환경연구원)	: '18. 7 ~ 8
□ 수질검사 결과 대시민 공개(물재생시설과)	: 점검완료 후

붙임 : '18년 물놀이형 수경시설 현황 1부.  끝.