1.화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2018. 3. 30.(금)

1. 확인대상

대 상 명	예지동상가(시장) 밀집지역			전화번호	(함흥냉면) 02-2267-8497
소 재 지	종로구 예지동 66 일대	대표자	배순희외 345명	주 용 도	점포상가
건물구조	양식 , 블록조 스레트가 1~3층, 182개동 약 1,700여 점포			안전 관리자	재개발조합(김종길) 02)741-7542

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 점포별 수동식소화기 비치됨 (약234여개) 자탐13, 유도등 59, 비경17	-내구연한 10년이상 소화기 교체토록 당부함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- LP가스 71개소, 난방용등유 2개소, 음식점 부방 등 72개소 업소별 누전차단기 설치됨	음식점 화기 안전사용 토록 당부함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	도로 협소(2~3미터)로 소방차 진입불가 노후 목조 및 블록조 건물이 인접하여 급격한 연소우려됨	수관 10본이상 연장 방수요함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	야간에도 15세대(약 48명) 거주로 화재시 인명피해 우려됨	재개발 조합측에 야간 방화순찰 확행토록 당부함

2. 기본 확인사항

2.화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)                                                              검사일자 : 2018. 3. 30.(금)

1. 확인대상

대 상 명	명륜3가동 공영주차장			전화번호	현장소장(한동헌) *************
소 재 지	종로구 명륜3가 1-21	대표자	주)태화건설	주 용 도	자동차관련시설
건물구조	양식,RC조, 스라브가 3/4층, 1개동 건축면적 939.43㎡ 연면적 5,272.97㎡			소방안전관리자	현광호 *************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 대형소화기 7개 및 소형소화기 14개 분산비치됨 이동식살수기 1개 설치됨	관리상태 양호함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 창틀 고정작업 및 천장 배관 용접작업시 안전 유의 당부 및 현장 방화.안전관리 철저토록 당부함	- 용접작업시 사전신고토록 당부함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 이면조로(6미터)에 위치로 소방차 진입 가능함 건물전면, 우측면 출입구(계단)로 옥내진입 가능함	-진압활동상 장애요인 발견치 못함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 공사기간 : 2018. 04. 30.까지 공정률 : 약80% 야간경비 : 추출입구 경비실 1명	지하3층~지상3(주차장 차량 78대 수용 3층 체력단련실, 4층 도서관

2. 기본 확인사항

3.화재취약대상 간부 현장확인 결과서                                                                                    검사일자 : 2018. 3. 30.(금)

1. 확인대상

대 상 명	더케이손해보험			전화번호	02-744-4947
소 재 지	종로구 인의동 112-1	대표자	황수영	주 용 도	업무시설
건물구조	양식, RC조, 스라브가 12/3층, 1개동 연면적 17,098㎡			소방안전관리자	정근수 *************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 대형 소화기 6개 및 층별 소형소화기 3개 분산 비치됨	- 상수도 직결 간이소화전 설치됨(층별 1개소)
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	기계실 등 지하층 천정 배관 용접작업시 안전 유의 당부함 -방화.안전관리 철저토록 당부함	-용접작업시 사전신고토록 독려함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 대로변에 위치 차량 부서조건 양호하며 특별피난계단상 적치 물건 발견치 못함	특수차 부서조건 양호함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 공사기간 : 2018. 09.월 준공예정 공정률 : 약 40% 야간경비 : 주출입구 경비실 1명	- 1층 산소통 및 페인트 보관장소 안전상 별도 설치됨 안전관리 철저토록 당부함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		04/02 강길구
협조