문서번호	기전과-3091
결재일자	2018.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
안광순		代정영술	04/03 代안근
협조	주무관		정명구
	주무관		김환식

가로등주 자체점검 계획

2018.  4.

서부도로사업소

(기전과)

가로등주 자체 점검계획

2018년 풍수해 대비로 가로등주 전도 사고방지를 위해 등주 고정 상태를 사전점검하여 안전사고 예방에 만전을 기 하고자 함.

□ 추진근거

○ 2018 풍수해대비 지하차도 배수설비 점검 예산 재배정 통보

[도로시설과-3618(2018. 03. 30.)]

○ 서울시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조

□ 가로등주 현황

○ 대상시설물: 25개소 1,242주

- 교량 6개소, 고가 10개소, 지하차도 9개소

○ 시설별 현황

시설명	수량	시설명	수량	시설명	수량
마포대교	224	모래내고가	18	남산1호 지하차도	18
구룡교	157	봉원고가	15	두무개길	57
양화대교	157	삼각지고가	30	모래내지하차도	11
원효대교	115	서소문고가	16	서빙고지하차도	16
월드컵접속교	110	성산고가	11	성산지하차도	8
서강대교	115	소월고가	13	의주로지하차도	8
		옥천고가	17	이태원지하차도	10
		한남2고가	14	증산지하차도	22
		한남1고가	43	퇴계로지하차도	18
		현저고가	19
누 계	878		196		168

□ 세부 추진계획

○ 점검기간: 2018. 4. 5. ~ 4. 20.

○ 점검방법: 육안점검

○ 점검반 : 기전과 안광순 외 3명

□ 주요 점검내용

○ 등주 변형, 앵커볼트 부식 및 파손, 기초 균열 및 파손

□ 향후계획

○ 가로등주 자체 점검 및 점검표 작성

○ 2018. 4. 30.: 점검결과 및 정비결과 제출(도로시설과)

첨부 가로등주 점검양식 1부.  끝.