문서번호	급수운영과-4884
결재일자	2018.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
구진규	04/03 박희철
협 조

『우수관로 이설공사』에 따른 상수도관 이설 협의보고(삼성로 649 상아2차)
『우수관로 이설공사』에 따른 상수도관 이설 협의보고 (삼성로 649 상아2차)

2018. 04.

강남수도사업소

(급수운영과)

『우수관로 이설공사』에 따른

상수도관 이설 협의보고

강남구청 치수과에서 시행중인 「우수관로 이설공사」 구간중 삼성로 649(상아2차 아파트)일대 상수도관이 저촉되어 이설협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		현 황

❍ 공 사 명 : 상아아파트2차 주택재건축정비사업 우수관로 이설공사

❍ 공사시행 : 강남구청 치수과

❍ 저촉위치 : 삼성로 649 상아2차(청담역7번출구, 상아3차입구)

❍ 요청내용 : 우수관로 이설공사중 기존 상수도관이 저촉되어 이설 요청

※관련공문: 치수과-5028(2018.03.09.)호

Ⅱ		보고 내용

❍ 강남구청 치수과에서 삼성로 649 우수관로 이설공사중

상수관로 D=200 ~ 300mm 2개소가 저촉되어 이설 요청한 사항임

- 이설 저촉 상수도시설물

이 설 위 치	이설대상 시설물	비 고
삼성로 649 (청담역7번출구 앞)	D=300mm, L=34m (2007년 부설, DP)	우회 부설
삼성로 649 (상아3차 입구)	D=200mm, L=41m (1998년 부설, DP)	〃

Ⅲ		조치의견

❍ 본 구간은 청담역 주변 간선도로의 상가밀집지역으로 단수가 불가하여 부단수공법을 적용토록 이설 승인조건에 포함하도록 하며

❍ 우수관로 이설공사 시급성을 감안하여 붙임의 이설 승인조건을 부여 원인자(치수과)로 하여금 자체 이설 공사토록 회신하고자 합니다.

붙임 : 1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 위치도 및 현황도 1부.

3. 시공참여자 및 장비보유현황 1부.

4. 공사장 상수도관 보호대책 1부.  끝.