문서번호	수질과-2904
결재일자	2018.4.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	강성욱	04/04 유성종

4월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2018. 4

4월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2018. 4. 3(화)

□ 채수대상 : 구의, 뚝도 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 9명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부, 물연구원 : 6명 (이근보외 5명)

○ 농협 수질연구센터 : 3명 (***외 2명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	시료번호	채 수 장 소	기 타
구의	원 수(1-1)	10:50	18-011001	구의아리수정수센터	< 정수기 > ○회사명 : 원봉 ○모델명 : WFP-1200 ○필터 : U/F ○제 조 일 : 2017. 4.3 ○필터교환 : 2018. 1.24 (침전, 포스터카본) 필터
	정 수(1-2)	10:40	18-011002	구의아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:50	18-011003	광진구 뚝섬로 541 ********
	저수조(1-4)	11:30	18-011004	광진구 능동로 120-1 ******************
	정수기물(1-5)	11:20	18-011005	광진구 능동로 120-1 ****************
뚝도	원 수(2-1)	10:25	18-011006	자양취수장	< 정수기 > ○회사명 : 청호나이스 ○모델명 : CHP-3870S ○필터 : R/O ○제 조 일 : 2015. 8.4 ○필터교환 : 2017. 8.15 (세디, 프로, R/O)필터교체
	정 수(2-2)	09:55	18-011007	뚝도아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:40	18-011008	종로구 경교장 1길 13 ******* ******
	저수조(2-4)	14:20	18-011009	종로구 새문안로 9 **************
	정수기물(2-5)	14:30	18-011010	종로구 새문안로 9 *************

□ 현장 수질검사 결과

수계	구의 수계			뚝도 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.7	14.0	-	7.9	14.1	-
정수	7.1	13.1	0.37	7.1	13.2	0.42
직수	7.2	14.1	0.33	6.9	14.5	0.30
저수조	7.1	13.9	0.14	7.1	15.5	0.13
정수기	7.1	11.7	0.00	7.4	21.4	0.00

※ 염소주입율 : 구의아리수정수센터 (전염소 3.0ppm, 후염소 0.73ppm)

뚝도아리수정수센터 (전염소 3.5ppm, 후염소 0.73ppm). 끝.