문서번호	정수과-713
결재일자	2018.4.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
장호		김형섭	04/05 서대훈
협 조
	정수시설과장			김긍채
	주무관			권오정

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수

청정지역 방류 수질확보를 위한

배출수 처리시설 개선 및 운영강화 계획

2018. 4. 4

강북아리수정수센터

(정수과)

배출수 처리시설 개선 및 운영강화 계획

최근 폐수 배출수 처리기준 개정에 따른 대응조치로 처리시설 공정개선을 위한 TF팀 구성 및 관련시설 견학, 조사 분석 등으로 청정지역으로 분류된 우리센터 방류수질 기준 준수에 만전을 기하고자 함

▢ 배경 및 현황

○ 시설 규모

시 설 명	폐수처리량	처리방식	비 고
배출수 처리시설	60,000㎥/일	물리, 화학적처리	Ø35m × 2지(1차) Ø18m × 2지(2차) 탈수기 3.1m×6대

○ 배출수 처리기준 개정에 따른 대응 필요

○ 배출수질 개선을 위한 처리시설 공정 추가 등 개선 필요

○ 배출허용기준 해외사례 비교 및 개정 건의 필요

▢ 세부 추진계획

○ 추진 TF팀 구성 : 정수과, 정수시설과

- 추진분야 : 배출수 처리 공정개선, 관련 규정 개정 건의

- 운영기간 : ’18. 4. 4(수) ～ ’18. 12. 31(월)

- 팀  구성 : 정수과장 등 13명

		TF팀 총괄 : 정수과장
수질 및 운영관리						시설 관리
공업6 장 호, 환경6 권오정 공업연구사 조완선, 시설관리7 김두병 기계운영7 전방호, 전기운영7 이건협						토목6 김종원, 기계6 정인영 전기운영6 강현국, 행정7 심재홍 공업7 강호균, 공업7 강병우

○ 운영관리 강화 및 주요 공정개선 검토

- 운영관리 강화

· 배출수 기준준수를 위한 탈수공정 24시간 운영체제 전환

▶ 기간 : ’18. 4. 9(월) ~

▶ 인원 : 주간 4명, 야간 1명

▶ 운영방법 : 평일(24시간), 토요일(주간 운영), 일요일(필요시 운영)         ▶ 추가 소요예산 : 25백만(야간 운영시)

· 1차 농축조 분배조 pH 상향 조정 검토

▶ 방법 : 수산화나트륨(20%) pH8 이상 유지

· 침전지 청소시 총 망간 자체 실험(배출수 용역업체) : 2회/일

· 방류수 용해성 망간 농도 분석의뢰 : 1회/월

· 탈수기 여과포 세정수 변경 : 기존 농축조 상등수 ⇒ 정수(구내용수) 사용

- 공정개선 검토

· 방류수 용해성망간 및 클로로포름 처리시설 추가설치 검토

▶ 망간 사여과, 화학적 산화, 폭기 방법 등

· 기타 항목 기준준수를 위한 추가 공정 및 설비 증설에 관한 사항 조사

· 시설 추가시 초기시설 및 유지관리 비용

· 배출수 처리공정별 실험데이터 조사 분석

· 최적 운영방안 및 인력 운영 등

· 배출수 관련분야 연구보고서 등 검토 및 기술조사

· 관련규정 개정 건의 (수질 및 수생태계 보전에관한 법률 시행규칙 [별표13])

· 기타 공정관리 문제점 및 개선방안

- 실증실험 운영

· ㈜한화 실증실험 운영 협의 및 자문

- 서울물연구원 기술협력 프로그램 등 연구 협의

▢ 향후계획

○ 탈수공정 24시간 운영체제 전환을 위한 운영인력 추가배치

○ 처리방법별 배출수 처리시설 견학

○ 공정개선을 위한 예산반영 및 관련 규정 개정 건의

▢ 기대효과

○ 청정지역 방류수질 안정적 기준 준수.  끝.