문서번호	정수과-1673
결재일자	2018.4.16.
공개여부	부분공개(6)

주무관		정수과장		구의아리수정수센터소장					결재
김관우		서한호		04/16 임정규
협 조

교육 일지

교육일시	2018.04.10. ~ 2018.04.13
교 관	고압가스 전문경력관: 김관우, 유병생
교육대상	중앙제어실 근무자: 21명
교육제목	·염소용기 구성 및 공급계통도 ·정전 및 복전시 염소투입설비 조치사항
교육내용	▢ 염소용기 구성 ○ 염소용기는 상부 및 하부 밸브로 구성 - 상부 밸브: 액체염소 공급 - 하부 밸브: 기체염소 공급 ▢ 액체염소 및 기체염소 공급계통도 ○ 액체염소 공급계통도 - 염소용기→메니폴드→고압배관→기화기→진공조절기→ 투입기→워터챔프(인젝터) ○ 기체염소 공급계통도 - 염소용기→메니폴드→고압배관→기화기→진공조절기→ 투입기→워터챔프(인젝터) ▢ 정전 및 복전시 염소투입설비 조치사항 ○ 정전발생시: 첨부문서 참조 ◯ 복 전 시: 첨부문서 참조 ※ 염소용기→메니폴드→긴급차단밸브→기화기→진공조절기 →염소투입기→수중급속혼화기(인젝터) ※ 교육미참자: 김희남, 구영수 별도교육예정

▢ 첨부 가. 염소용기구성 및 공급계통도 1부.

나. 정전 및 복전시 염소투입설비 조치방법 1부.

다. 교육참석자 명단 1부.

라. 염소가스 교육 사진 1부. 끝.