문서번호	도로보수과-2138
결재일자	2018.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
이석연		송광석	04/17 김유찬
협조
	주무관		박은민

2018년 상반기 방음벽 안전점검 추진계획

2018. 4.

동부도로사업소

(도로보수과)

2018년 상반기 방음벽 안전점검 추진계획

우리사업소에서 관리중인 방음벽에 대한 ’18년 상반기 안전점검을 통하여 사전에 위해요인을 제거하고 손상된 부분을 정비하여, 시민의 편익과 안전을 도모하고 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함

Ⅰ		근 거

○ 2018년 상반기 안전점검 추진계획 통보【도로관리과-5695(’18.4.10.)호】

Ⅱ		방음벽 관리현황

연번	노선명	위치	높이 (m)	연장 (m)	설치형식	준공일	비고
계		2개소		542
1	헌릉로 연결도로	서초구 원지동 269-3 주변	7	66	투명·흡음 방음벽	2013.6.30.
2	헌릉로 연결도로	서초구 원지동 116-2 주변	12	476	투명·흡음 방음벽	2013.6.30.

Ⅲ		추진계획

□ 점검개요

○ 점검대상 : 방음벽 542m

○ 점검기간 : ’18. 4. 16. ~ 4. 18.(총3일간)

○ 점 검 자 : 시설7급 이석연, 시설7급 박은민

○ 점검방법 : 중점 유지관리사항에 따라 현장점검【붙임 1】

□ 중점 점검사항

○ 기초부분

- 콘크리트 : 박리·박락 및 균열

- 철근 : 노출 및 부식

- 앵커볼트 : 주변부 파손, 균열 및 볼트 풀림

- 기초부분 : 침하 및 전도

○ 방음벽 부분

- 방음판 : 탈락·파손·찌그러짐, 흡음재 파손 등

- 지주 및 PLATE : 기울어짐, 볼트 유실 및 풀림, 녹발생

- 부속자재 : CLIP 및 방음판 고정용 볼트류의 유실 및 풀림

- 기타 : 오염정도(먼지, 부착물, 고착물 확인)

□ 조치계획

○ 단순, 경미한 사항은 신속한 정비

- 도로·교통안전부속물 유지보수(연간단가) 업체 활용 즉시 보수

○ 중대한 손상 발견시

- 안전조치 선행 후 보수·보강 작업(도로·교통안전부속물 유지보수 업체)

⇒ ’19년도 예산 반영 요청(시비)

Ⅳ		행정사항

□ 안전점검 실시 및 결과 제출

○ 안전점검 결과 보고(시 도로관리과)	: ’18. 4. 30.까지

○ 관리카드 작성하여 점검 및 보수기록 유지

붙임 : 1. 방음벽 부위별 중점 유지관리사항 1부.

2. 2018년 상반기 안전점검 추진계획(시) 1부.  끝.