염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	우안제	04/17 서경만

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고 합니다.
2018. 4.17
보 고 자 : *********

가동일 : 2018. 4. 16.(월)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.43	0.43							9.5	11.6
북악배수지	0.21	0.22
불광계통			0.25	0.25	0.27	0.28	87,506	85,070
백련계통	0.32	0.33	0.15	0.15	0.29	0.31	59,298	68,642
홍은,홍제계통			0.15	0.15	0.34	0.33	15,527	14,409

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1830	1649	58.56	52.76
백련계통	1186	1348	37.95	43.13
홍은,홍제계통	519	478	16.60	15.29
계	3,535	3,475	113.11	111.18	7,746/7,635

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과

- 이상없음