위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	노면표시공사(5종 페인트) 시험시공 협조 요청

1. 교통운영과-4659호(2018.3.21.) 및 교통운영과-4696호(2018.3.22.)와 관련입니다.

2. 노면표시 5종 페인트 시험시공과 관련하여 각 도로사업소의 시험시공 대상지와 시공회사를 연결 통보하오니, 시공회사 및 도료회사와 시공시기를 협의하여 시험시공에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 시험시공시 유의사항

- 시험시공 시 시공사 및 도료회사와 협의하여 시공시기 결정

(6개월 휘도 측정 결과에 따라 2019년 5종 페인트 확대 적용 여부를 결정해야하므로 가능한 5월말 이전 시공토록 협조 바람)

- 시험시공 시 노면표시 시험시공 체크리스트를 자세하게 작성 요청

- 시험시공 시 관련 업무 담당자 참관예정이므로 시공시 일정 통보 요청

- 가급적 대상지 선정 기준에 적합한 지역을 선정하여 시공

나. 시험시공 대상지 선정 기준

- 각 사업소별 2개소 선정(같은 노선에 다른 구간 선정 가능)

- 가급적 신규 포장공사 후 노면표시 재설치 구간으로 선정

(기존 차선에 재도색 구간 선정시 삭선 후 대상지 제공)

- 교통량 30,000대/일 초과하는 편도 3~4차로 규모의 도로에서 약 100m 구간

- 노면표시 시공은 중앙선, 각 차로, 가장자리선, 횡단보도, 문자, 기호를 포함하여 약 400~500m 시공

다. 대상지 현황

연번	사업소	도로명	위 치	구간(방향)	시공회사	비고
1	동부	남부순환로	학여울역사거리→대치교	대치지하차도 방향	******** *****
2		남부순환로	대치교→ 학여울역사거리	학여울역 방향	***** **********
3	서부	을지로	시청앞 광장 ↔ 을지로3가역교차로	전폭(양방향)1,450m	***** *****
4		세종대로	세종대로사거리 ↔ 시청역교차로	전폭(양방향)560m	*** *****
5	남부	시흥대로	안양시계 → 기아대교	상행	******** *****
6		시흥대로	기아대교 → 박미삼거리	상행	***** *****
7	북부	노원로	중계동 360-18~중계동 361 구민체육센터교차로~노원 롯데마트	전폭(양방향) 110m	******* *** *****
8		노원로	하계동 256-24~하계동 250-2 노원경찰서교차로~정혜선원	전폭(양방향) 140m	******* *****
9	성동		미정		******* *****
10			미정
11	강서	공항대로	강서구청 교차로~등촌역 교차로	전폭(양방향)	***** *****
12		금오로	광명시계~오리로 교차로	전폭(양방향)

붙임 : 관련 자료 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	도로사업소(6)
주무관	이문석		교통시설팀장	신근호		교통운영과장	04/18 강진동
협조자
시행	교통운영과-6548	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 6층(교통운영과) (서소문동)	/
전화	02-2133-2497	/전송	02-2133-1053	/	lms66@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)