보  고  서(목동10단지아파트)

문서번호	급수운영과-9336
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이슬	김남구	04/20 김정수
협조	주무관
	여수현

건물명칭	목동10단지아파트
건물현황	소 유 자	관리소장	소재지	***********
	관 리 자	관리소장	전화번호	************	건축년도
	건물용도	일반건물	건축면적	239,534m2	세대수	34개동,2160층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	개수	규모(용량)	물탱크재질	설치위치
	지 하	3	2,400ton	콘크리트	건물내
	지 상				건물내
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	신청 내용	목동10단지 총3개저수조(A,B,C저수조) 중 A,B 저수조만 청소제외 요청함. ※관련공문- 저수조청소제외 요청(목동10단지 제18-09호)
	저수조 철거여부	저수조 밸브 잠금 완료
	배관 구조 변경	가압직결급수 공사 완료(노후 공용배관 교체공사비 지원 받음-2017.1월)
	관련도면 검토	현장조사결과 총3개 저수조(A,B,C저수조) 중 A,B저수조만 가압직결완료하였으면 C단지는 사용중이므로 A,B저수조만 저수조 청소 제외 가능함.
조사자 의견		저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물은 수도법 시행령 제50조에 의거 저수조 위생관리 대상에서 제외되므로 A,B저수조의 저수조 청소를 제외하고자 함

2018. 4.

조사자 직 : 지방시설서기     성명 : 이  슬 (인)

확인자 직 : 급수운영과장     성명 : 김정수 (인)