보고서(횡단굴착 및 시편채취)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
황규성	代이훈재	04/20 송근호
협 조

문서번호 :	급수운영과-9548

명에 의거 광진구 관내 지역담당 업무 수행중 노후 상수도관 확인 대상에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2018. 4. 20.

보고자: 지방시설서기 황 규 성

□ 관로현황

연번	위 치	관 종	부설년도	구경(㎜)	연장(m)	비고
1	중***************	DCIP	1994. 1. 1.	80	60
2	자************	CIP	1984. 1. 1.	100	320

□ 보고내용

- 상기 위치의 배수관(연번 1)은 GIS 상 DCIP관으로 표시되어 있으나 밸브조절 및 소화전  개폐 시 빈번하게 적수가 발생되고 있어 노후관으로 추정되고,

- GIS 상 연번 2번은 CIP관으로 표기되어 있는 상황으로, 상기 위치 2개소 배수관에 대해 횡단굴착 및 시편채취를 통해 배수관의 관종 확인이 필요한 실정임.

□ 조치의견

상기 위치 2개소 배수관에 대해 횡단굴착 및 시편채취(5개소)하여 내부 배관상태를 확인코자 하며, 공사는 연간단가업체***********************************에게 작업지시토록 하여 차후 정산에 반영코자 합니다.

․ 공사개요: 횡단굴착 5개소

붙임  위치도 1부.  끝.