함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울.
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	[관악산]출동차량(70우 7472) 고장 발생 보고서

장비명(건명)	산악구조차(특수500-5호)	관리부서	산악구조대
고 장 일 시	2018.04.21. 교대점검	장 소	관악산 산악구조대
조 치 사 항	차량시동이 가끔씩 되지 않아 배터리방전케이블 연결하여 차량 시동.
원인 및 상태	잦은 시동불량으로 인근 차량정비소 성능테스트 의뢰한 바 밧데리 상태표시가 불량으로 배터리 교체하여야 하는 상태임.
담당자 의견	지속적인 단거리 짧은 시간 차량운행으로 배터리 충전 부족 및 블랙박스, MDT등 차량의 추가 배터리 사용량 증가로 배터리 성능이 급격히 저하된 상태임. 현 상태로는 산악구조대의 원활한 출동차량 성능유지가 불가할 것으로 사료되어 정비업체에 의뢰하여 밧데리 교환 요함.
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역			담 당 자	비 고
위 고장상태를 조치하고자 합니다.
2018년 04월 23일
담당자 계급 소 방 장 성명 박 영 철 (인)

★담당자	박영철		지대장	이근철		산악구조대장	04/23 이재홍
협조자	담당자	김현진
시행	산악구조대-1270	(		)	접수		(		)
우	08825	서울특별시 관악구 신림로 15-252	/
전화	02-3706-1992	/전송	02-3706-1999	/	banpo119@seoul.go.kr	/	대시민공개