문서번호	도로포장연구센터-610
결재일자	2018.4.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
이창민		백종은	04/23 한민희
협조
	주무관		윤진성

포장도로 균열 및 침하구간 동공탐사

2018. 4.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

포장도로 균열 및 침하구간 동공탐사

******************에서 발생한 침하 및 균열의 원인을 파악하고자 GPR 탐사를 수행하고 그 결과를 보고함

Ⅰ				탐사개요

▢ 탐사근거

○ 관련문서 : 강변북로 포장도로 균열 및 부분 침하에 따른 지반탐사 요청

(한강사업본부 기반시설과-1069호, ‘18. 4. 19.)

▢ 탐사목적

○ 한강사업본부 기반시설과에서 요청한 포장도로의 동공 존재 여부를 판단하기 위해 GPR탐사를 수행

▢ 탐사기간

○ 자료취득 : ‘18. 4. 20.(금)

○ 자료분석 : ‘18. 4. 20.(금) ~ ‘18. 4. 23.(월)

▢ 탐사위치 및 수량

○ 탐사위치 : ***********************

○ 조사수량

사용장비	측선방향	측선수 및 연장	총연장
핸드형 GPR 500MHz	도로방향	3측선×30m	도로연장 : 30m 조사연장 : 105m(90m+15m)
	도로수직방향	5측선×3m

Ⅱ				탐사장비

▢ 핸드형 GPR

장 비 제 원		현 장 전 경
조사장비(MALA GPR) - ProEx Control Unit (본체) - Monitor XV (모니터) - 500MHz Shielded antenna 해석 소프트웨어 - GroundVision

※ 장비의 특성상 포장도로에서 심도 1.5m 내외까지 하부상태 조사가 가능, 그 이하는 판독 곤란

Ⅲ				탐사결과

▢ GPR 조사(붙임. GPR 분석결과 참조)

○ **********************************

○ *****************************************

○ ************************************************

붙임. 자료처리 및 분석결과  1부.