문서번호	안전관리과-3302
결재일자	2018.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		안전관리과장	시설국장
한종수		장종환	04/24 代정진일
협조	도시철도국장		박상돈
	주무관		홍민철

'18년 5월 건설공사장 점검계획

2018. 4.

도시기반시설본부

(안전관리과)

'18년 5월 건설공사장 점검계획

우리본부 건설공사장에 대한 각종 안전사고 사전예방과 품질높은 도시기반시설을 만들기 위한 5월 건설공사장 안전점검을 다음과 같이 시행코자 함.

1		추 진 근 거

□ 안전하고 품질높은 현장관리 계획(본부장방침, ‘18. 2. 6)

□ 건설공사 현장점검지침 (국토교통부, ‘16. 1.)

2		정기 안전점검

□ 점검방향

○ 월 1회 점검 후 안전관리 미흡현장 추가점검 시행

○ 안전점검과 병행 품질점검 실시

○ 건설공사장 중점관리 20대 항목(근로자보호, 안전시공) 점검

○ 예고점검을 실시하고, 지적사항에 대하여 현장관계자와 함께 강평 및 안전지도 실시

○ 풍수해 계획수립 및 풍수해대책 관계자 비상연락체계 수립 여부

□ 점검대상

○ 일반점검대상 : 72개 공사장 (시설국 57개, 도시철도국 15개)

시 설 국				도 시 철 도 국
소계	토목부	건축부	방재시설부	소계	도시철도 사업부	도시철도 토목부	도시철도 설비부
57	26	16	15	15	5	9	1

- 점검기간 : ‘18. 5. 1 ~ 5. 31

○ 풍수해 대비 점검대상 : 42개 공사장

구 분	부 서	대상공사장	비 고
계		42
시설국	토 목 부	16
	건 축 부	8
	방재시설부	11
도시철도국	사 업 부	5
	토 목 부	2

- 점검기간 : ‘18. 5. 1 ~ 5. 31

□ 안전점검 방법

○ 민간전문가와 합동으로 2~3명을 1개조로 편성하여 전 현장

월 1회 이상 기동점검 실시

○ 주말작업 공사장 민간전문가 합동 기동점검 실시

○ 점검 방법 : 예고점검 실시

□ 안전점검시 주요 확인사항

○ 안전관리계획서 및 유해위험방지계획서(해당현장)작성 및 승인 이행 여부

- 계획서에 따라 각종 안전시설 설치 및 정기점검 시행여부 점검

○ 시공계획서와 시공상세도 규정대로 시행여부

- 시공계획서, 시공상세도를 작성하지 않거나 감리단의 승인 없이 시공한 사례

- 시공계획 변경시 감리단 승인 절차 이행 여부

○ 구조물 균열 및 누수(방수) 등 시공상태 확인

○ 가설구조물(흙막이, 동바리, 비계) 자재관리 및 설치상태 점검

- 설계도서와 현장 시공상태 일치여부 등 확인

○ 화재예방 및 추락방지시설 설치상태 점검

○ 풍수해 계획 수립 및 비상연락체계 수립 여부

- 풍수해 계획 수립, 자재․장비 보관 및 이상 유무

- 토사유출 방지를 위한 배수로, 침사지 설치 및 사면 보호시설 설치 여부

- 풍수해 대책 관계자 및 유관기관 비상연락체계 유지

3		행 정 사 항

□ 안전점검 지적사항에 대한 처리

○ 현장에서 시정 및 개선방향 논의로 자율예방활동 강화

○ 책임건설사업관리기술자에게 시정지시 및 공사부서에 통보

○ 긴급한 사항과 경미한 사항은 즉시 시정하고, 점검결과는 7일 이내 조치완료 후 결과제출 (단, 자문검토 등으로 7일 이상 소요되는 지적사항에 대해서는  처리계획 제출)

□ 외부전문가 자문위원 점검수당 지급

○ 지급방법 : 개인별 계좌입금

○ 소요예산 : 6명×220천원 = 1,320천원

○ 예산과목

- 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 건설공사장 안전점검, 기간제 근로자 등 보수

따로붙임 : 1. ’18년 5월 안전점검대상 공사장 현황 1부.

2. 건설공사장 중점관리 20대 항목 1부.

3. 2018년 풍수해 취약지역(공사장) 점검대상 1부.       끝.