문서번호	수질과-3594
결재일자	2018.4.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
박근우		강성욱	04/26 代한희선
협조
	주무관		김봉철

「서울시 및 자치구 등 공공기관」

아리수 음용환경 개선 수질검사 계획

2018. 4.

상수도사업본부

(생산부)

「서울시 및 자치구 등 공공기관」

아리수 음용환경 개선 수질검사 계획

최근 일부 언론에 보도된 공공기관 음용실태 보도와 관련하여 시 산하 공공기관 및 자치구 등에 대한 아리수 수질검사를 실시하고자 함.

1		추진배경

□ 관련근거

□ 서울시 및 자치구 등 공공기관 아리수 음용환경 개선 계획(총무과-4741(4.19))

□ 배    경

□ 서울시 및 공공기관의 근무자 및 이용 시민의 수돗물 음용문화 확산을 위해 수돗물 품질 확인

□ 음수대 설치 장소 선정시 수질검사 결과 활용

□ 최근 수돗물 부정적 언론보도

- 시민은 수돗물 마시라면서 정작 공무원들은 정수기 물을 마신다(3.29, SBS뉴스)

- 서울시가 먹는 물에 있어서 공무원은 상전이고, 시민들은 종 취급(3.30. 중앙일보)

- 공무원들이 시민들은 아리수를 먹으라 하고 뒤편에서 정수기 물을 먹는다(3.30.YTN)

- 물도 마음대로 못 마시나... 서울시 내부 “아리수”로 뒤숭숭(4.26 SBS뉴스)

2		세부추진계획

□ 검사개요

□ 일    시 : 2018. 5월 ~ 6월

□ 대     상 : 시 산하기관 및 자치구, 투자기관

□ 내    용 : 수돗물(아리수) 수질검사

□ 검사원 편성 : 2인1조(사업소 자체 실정에 맞게 편성)

□ 검사내용

□ 대상선정 : 사업소별 관할 지역의 공공기관(투자기관 포함)

- 기 검사 완료한 시립대, 소방기관 제외

- 음수대설치 기관 제외(단 음수대를 설치하고 정수기를 설치한 기관은 검사)

- 정수기 철거 및 음수대 설치 계획에 의거 1단계 기관부터 우선 실시

구 분	대상	음수대 설치시기	비고
1단계	사업소 및 직속기관	2018년 6월	해당기관에서 검사요청시 우선 실시
2단계	저차구 및 주민센터	2018년 12월
3단계	투자출연기관	2018~9년

□ 검사항목 : pH, 탁도, 잔류염소, 철, 구리

- 부적합시 7개 항목 추가 : 일반세균, 총대장균군, 대장균, 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소

□ 검사지점 : 근무자 및 이용자가 있는 건축물 대표지점

- 건축물(동)별 실시

- 검사 지점은 시설 관리 담당자와 협의 후 대표지점 검사

※ 필요시 층별, 또는 동일 층에서 다수의 지점 검사 실시

□ 검사결과 조치

- 적  합 : 검사결과표 교부(품질확인제용)

- 부적합 : 2차(7개항목) 수질검사 및 원인 진단후 개선시까지 관리

□ 기타 조사내용

- 건축물현황(건측년도, 면적, 층수 등)

- 급수형태(직수,물탱크) 등

3		행정사항

□ 수질검사 결과는 음용문화 확산 및 음수대 설치 자료로 활용

□ 음수대 설치전 수질검사 요청시 수질검사 실시(본 검사 계획 이후에도 실시)

□ 수질검사 결과보고

- 주간보고 : 매주 월요일 12시까지 담당자에게 메일(parkkw@seoul.go.kr) 보고

- 종합보고(공문) : 수질검사 종료후(‘18. 6. 29까지)

첨 부 : 1. 서울시 산하 공공기관 수질검사결과 보고 (주간, 종합)1부.

2. 서울시 산하(정수기사용) 공공기관 현항 1부.

3. 서울시 및 자치구 등 공공기관 아리수 음용환경 개선 계획 1부. 끝.