	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 5월 중 비상소화장치 점검 및 이륜순찰 계획

1. 재난관리과-646(2018.1.24.)호「2018년 비상소화장치 점검 및 훈련 계획 알림」

2. 신도림119안전센터 2018년 5월 중 비상소화장치 점검 및 기타 순찰대상에 대한     이륜순찰을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기 간 : 2018. 5. 1. ~ 5. 31. (기간중 4일)

나. 대 상 : 비상소화장치 3개소(비소함 53호, 97호, 100호) 및 기타순찰지역 등                 16개소(붙임참조)

다. 방법 및 시기

구 분	점 검 자	점검 일자	현지확인(개소)		비 고
확인점검	센터장 (진압팀장)	기간중 (월간 마지막주)	비상소화장치 3개소 (비소53호, 비소97호, 비소100호)		월 1회	월 3회 이상
기동점검	대원	3일(1팀), 10일(2팀) 17일(3팀)	〃		월 2회 이상
이륜순찰	소방이륜차 담당자	순찰횟수 평시: 비소점검일 병행실시 [월3회이상] ※ 비소 3, 대형대상 9, 기타 4 화재특별경계근무일 : 1일 1회이상		소방이륜차 운행 전․후 안전사고 방지교육 실시 후 기록유지 철저, 현장상황을 감안하여(출동인원확보 등) 순찰횟수를 감할 수 있다.(우천생략시 3일이내 점검)

라. 중점 점검사항

1) 비상소화장치함 손․망실 여부 확인 및 청소

2) 비상소화장치 활용 소화전 위치도 부착 및 훼손 여부 파악

3) 비상소화장치함 내 비품 확인 및 정리·정돈

4) 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부 확인

5) 소방호스 적재 상태 점검

6) 기타순찰 대상 소방통로확보 등

마. 결과조치 : 경미한 사항은 현지시정하고 중요한 사항은 대응총괄팀 보수의뢰

붙임  1. 서울특별시 소방이륜자동차운영규칙(서울특별시규칙 제3973호) 1부.

2. 256.소방이륜차 순찰대상 및 노선정비 1부.  끝.

업무일몰일 : 2018.5.31.

담당자	조대희		진압1팀장	성시복		센터장	04/30 김양진
협조자
시행	신도림119안전센터-1875	(		)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57	/
전화	02-2671-2119	/전송	02-2671-8119	/	cho1025@seoul.go.kr	/	대시민공개