문서번호	교량안전과-7562
결재일자	2018.4.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량기획팀장	교량안전과장
김율희		박동욱	04/30 한유석
협조	교량관리팀장		유제천
	특수교량팀장		정준용

용역 착수보고회 결과 보고

(구리암사대교 외 1개소 정밀점검용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 04

용역 착수보고회 결과 보고

(구리암사대교 외 1개소 정밀점검용역)

2018년 1종 교량 용역시행 계획에 의거 추진 중인 구리암사대교 외 1개소 정밀점검용역 착수 보고 후 그 결과를 보고 드림

□ 용역개요

○ 구리암사대교 외 1개소 정밀점검용역

- 대상 시설물 현황

시설물명	구 분	구조형식	연 장	폭	설계하중	준공년도	비고
구리암사대교	본 선	Arch ST Box교	1,133m	26.5~44.2m	DB-24	2016
	램 프	ST Box교, RC 라멘교, PSC I빔교	1,673.1m	6~16.8m	DB-24	2016
샛강문화다리	본 선	역대칭사장교	220m	5.6m	보도교	2011
	접속교	강관거더교	104m	3.6~5.6m	보도교	2011

- 용 역 비 : 173,170천원

- 용역기간 : 2018.03.30. ~ 2019.01.23.(300일)

- 용역업체 : ㈜다음기술단, 대한민국상이군경회

□ 착수보고 내용

○ 일    시 : 2018.4.26.(목) 10:00~

○ 장    소 : 서소문별관 1동 교량안전과 공용회의실

○ 참 석 자

- 내   부(7명) : 교량안전과장, 교량기획팀장, 교량관리팀장, 특수교량팀장, 시설물담당자

- 외   부(3명) : 용역사 책임기술자 및 참여기술자

○ 보고내용

- 과업 개요, 용역추진 방향, 과업 추진일정 및 계획

- 시설물별 중점 점검 사항

- 기타, 안전관리 계획 등

□ 검토 및 보완사항

○ 공통의견

- 차량통제 시 전광판 등 작업에 대해 타 과(교통정보과 등)와의 협조와 관련하여 서류작업 사전에 실시

- 외주처리 작업은 사전에 신고할 것

- 현황판 제작, 점검로 위치 파악 우선적으로 작업할 것

○ “구리암사대교” 주요의견

- 5월 8일에 실시할 현장조사 시 점검사다리 추가설치 관련 조사 철저

- 첨가시설물(전기시설 등) 배치 파악하여 점검할 것

- 신축이음 하부에 누수 확인 및 보수·보강 방안 구체적으로 제시

- 배수관에 토사 및 이물질 퇴적 여부 확인 후 필요시 해결방안 제시

- 주교량 구간 케이블 상 누유 여부에 대하여 1년간 지속적인 관찰 필요

- 설계도면 및 현장조사를 통한 배수체계 파악 및 해결방안 제시

○ “샛강문화다리” 주요의견

- 올림픽대로쪽 하부에 싸인카 작업(작업투입 및 철수) 시 안전사고 주의할 것

- 대형장비 이용하여 케이블 Top 부분까지 측량타겟 설치 필요

- 장력 측정 시 향후 지속적인 관찰을 위해 초기 작업 철저하게 실시

□ 향후계획

○ 검토 및 보완 사항을 정밀점검 용역 수행에 반영하도록 용역사에 통보하여 내실있는 용역 수행

○ 주요부재 점검 시 담당자 입회, 상호 협의 및 전문가 자문 등을 거쳐 정확하고 신뢰성있는 성과품 작성.

붙 임 : 착수보고회 의견 1부. 끝.