문서번호	건축기획과-9012
결재일자	2018.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	건축계획팀장	건축기획과장		주택건축국장
김성화	박중섭	박경서		05/02 정유승
협 조
	주무관		최영

- 2018년도 제3차 -

서울특별시 건축(소)위원회 개최결과 보고

2018. 04.

주택건축국

(건축기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년도 제3차 건축(소)위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2018.4.25.(수), 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	영등포1-13 재정비촉진구역 도시환경정비사업 (주거사업과)	영등포구 영등포동5가 32-8 (17,234.90㎡)	공동주택(657) 및 부대복리시설	33/4	조건부 본위원회 상정	경관+ 건축

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2018.4.25.(수)
사업명/신청위치	영등포 1-13 재정비촉진구역 도시환경정비사업 / 영등포구 영등포동5가 32-8
의결번호	2018-소3-1	심의결과	조건부 본위원회 상정
[심의 내용] 경관+건축분야 자문
▣ 기 심의시 지적사항 및 소위원회 지적사항을 반영하여 본 위원회에 상정하시기 바랍니다. < 건축계획분야 > ○ 공개공지의 계획 및 디자인은 공공에 개방되는 적극적인 공간으로 개선 바람. ○ 공개공지, 공공보행통로는 공공적 성격이지만 단지 다른 외부공간 등은 입주민만의 사적영역 분위기의 공간 등도 조성될 수 있도록 조경식재 등 계획 검토 바람. ○ 태양광 패널 설치시 경관 및 주동 입면계획과 어울릴 수 있도록 위치 선정 및 파라펫 계획 등을 검토 바람. ○ 고층 주동 옥상조경은 관리가 용이하도록 검토 바람. ○ 지하철로 인한 진동문제 등을 고려 주동의 거리를 좀 더 이격되도록 검토 바람. ○ 비상차량 동선을 고려하여 어린이놀이터 등 안전대책 검토 바람. ○ 105동 주동 평면계획에서 승강기실 옆 침실은 소음 및 진동 피해가 예상되므로 승강기와 계단 위치 조정을 검토 바람. ○ 어린이집의 통풍과 채광의 개선을 위하여 공용홀의 오픈 부분을 확대 등 공간을 적극적으로 계획바람. ○ 연도형상가는 서비스 공간에 연결되는 통로 또는 외부에 캐노피 설치 등을 검토 편의성을 증진하기 바람. ○ 남측 차량출입구 진출입 동선계획(바닥 진출입) 표시 수정 바람. < 구조분야 > ○ 102동, 103동 사이 동간 간격이 2개동의 벽면 수압 면적과의 차이가 커서 풍속이 크게 증가하므로 이에 대한 대책 검토 바람. ○ 태양광 발전 판넬을 옥상에 설치하는 경우, 구조체 및 판넬 자체의 박리등에 대한 안전조치를 사전에 확인할 수 있도록 도면에 명기하기 바람. ○ 방진매트 등 면진 방진조치를 반영하는 기준을 명확히 제시하기 바람. ○ 전이기둥, 전이보에 적용하는 특별상세의 구체적인 설명과 추후 반영되도록 도면에 명기 바람. ○ 건축물의 높이를 고려하여 비틀림 강성 등 검토사항에 대하여 명기하기 바람. 끝.

2018. 4. 25.

서울특별시 건축위원회