국회의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-6668	(		)
접 수		(		)
결재일자	2018.5.2.
공개여부	대시민공개
수 신 자	내부결재

주무관	치수설비팀장	하천관리과장	물순환안전국장		결재
최병희	백성현	손경철	05/02 한제현
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 491번, 김영호의원 - 행정안전위원회)

의원님께서 요구하신 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김영호 의원(행정안전위원회, 더불어민주당, 서대문구을)

(요구번호 491)

1. 욱천배수펌프장 관련

- 욱천배수펌프장 현황

- 욱천배수펌프장 규모(지도에 표시 및 횡단면도, 평면도 등 도면 일체)

- 욱천배수펌프장 역활

□ 의원님께서 요구하신 “욱천배수펌프장”관련 현황 및 규모, 역할에 대해서 검토한 결과 서울시에 소재한 119개소의 펌프장 중 욱천배수펌프장이란 명칭의 시설은 없어 의원님실과 유선통화(윤여길 비서관) 결과 용산빗물펌프장으로 수정하여 아래와 같이 제출합니다.

1) “용산빗물펌프장 현황”

□ 위  치 : 용산구 한강로3가 25-2외 34필지

□ 수  계 : 만초천(욱 천)

□ 현 황

설치년도	유역면적(ha)	수혜면적(ha)
1976	180.5	15.0

계획홍수위 (m)	집수정				펌프가동수위(m)
	용량(㎥)	크기(LxWxH)	H.W.L	L.W.L	초기	관리수위
14.88	542.1	13.2x11.1x3.7	9.60	6.50	6.95	7.25

□ 유수지 현황

용 량 (㎥)	총면적 (㎡)	복개면적 (㎡)	미복개면적 (㎡)	사 용 용 도(㎡)
				주차장	생태공원	체육시설	도로
121,000	37,985	37,263	722	30,820	-	-	6,443

□ 펌프현황

설치년도	규격(HP×대)	구경(㎜)	토출량(㎥/분)	양정(m)	형 식	제 작 사	비고
1987	400×1	1,000	140	10	입축사류	펌프:동명 모터:효성	증설
1997	450×2	1,100	160×2	9	입축사류	이천전기	교체
계	1,300		460

□ 수로현황(차집관거 유출, 하천유출 등의 상세사항 기재)

관 거 명	규 격 (m×m×련, L )
유입관거	BOX 2.0×2.0×1, BOX 2.5×2.0×1
자연방류수로	BOX 2.0×2.0×1
강제토출수로	BOX 2.0×2.0×1

□ 건물현황

건 물 명	연면적 (㎡)	건축면적 (㎡)	층별면적 (㎡)	용 도	구 조	건축년도	소유구분	비 고
용 산 빗물펌프장	609.57	267.27	지하: 267.27 1층: 265.5 2층: 76.8	빗물펌프장	철근콘크리트	1978	용산구청

2) “용산빗물펌프장 규모(횡단면도, 평면도 등 일체)”

○ 평면도

○ 단면도

3) “용산빗물펌프장 역할”

○ 강우시 용산구 한강로 2가 및 한강로 3가 지역에 증가되는 내수로 인한 침수를 예방하기 위한 강제 배수시설.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	백 성 현
	☎2133-3878	담당자	최 병 희
	작 성 일 : 2018. 5.